## Připojit prvky (Join Features)

##

Úloha Připojované prvky pracuje se dvěma vrstvami. Připojované prvky připojí atributy jednoho prvku k atributům jiného prvku na základě prostorového, časového a atributového vztahu nebo jejich kombinace. Nástroj určí všechny vstupní prvky, které odpovídají zadaným podmínkám připojení, a připojí druhou vstupní vrstvu k první vrstvě. Volitelně můžete připojit všechny prvky k odpovídajícím prvkům nebo odpovídající prvky sumarizovat.

Nástroj Připojit prvky lze použít na body, linie, plochy a tabulky. Časové připojení vyžaduje, aby vaše vstupní data obsahovala informace o čase, a prostorové připojení vyžaduje, aby data obsahovala geometrii.

## Vybrat cílovou vrstvu

Vrstva, k jejíž tabulce budou připojeny atributy z vrstvy připojení.

Analýza využívající vztah prostorové blízkosti Vzdálenost vyžaduje rovinný souřadnicový systém. Můžete nastavit Souřadnicový systém pro zpracování v Prostředí analýzy. Pokud váš souřadnicový systém pro zpracování není nastaven na rovinný souřadnicový systém, budete vyzváni k jeho nastavení při Spuštění analýzy.

Kromě výběru vrstvy z mapy můžete také zvolit položku Procházet vrstvy která se nachází v dolní části rozbalovací nabídky, abyste ve svém obsahu mohli najít vrstvu prvků nebo datovou sadu sdílených souborů velkých dat.

## Zvolit vrstvu pro připojení k cílové vrstvě

Vrstva připojení s atributy, které budou připojeny k cílové vrstvě.

Kromě výběru vrstvy z mapy můžete také zvolit položku Procházet vrstvy která se nachází v dolní části rozbalovací nabídky, abyste ve svém obsahu mohli najít vrstvu prvků nebo datovou sadu sdílených souborů velkých dat.

## Zvolit operaci připojení

Tato možnost určuje, jak budou ve výstupu ošetřena připojení mezi cílovými vrstvami a připojenými vrstvami, pokud bude nalezeno více připojovacích prvků se stejným vztahem k připojované vrstvě. Můžete si vybrat ze dvou operací připojení:

- Připojit jeden k jednomu – Tato možnost sumarizuje všechny odpovídající prvky ke každému připojovanému prvku.
- Připojit jeden k více – Tato možnost připojí všechny odpovídající prvky k připojované vrstvě.

Předpokládejme například, že chceme najít supermarkety ve vzdálenosti do dvou kilometrů od farmářského trhu. V tomto případě má připojovaná vrstva jediný prvek představující farmářský trh a připojující prvky představují místní obchody s potravinami, které mají atributy, jako jsou např. celkové roční tržby. Pomocí nástroje Připojit prvky najdeme pět obchodů s potravinami, které splňují kritéria. Pokud jsme určili operaci připojení Připojit jeden k mnoha, dostaneme ve výsledku pět prvků, kde každý řádek představuje farmářský trh a supermarket. Pokud jsme určili vztah Připojit jeden k jednomu, dostaneme ve výsledku jeden prvek představující farmářský trh a sumarizované informace ze supermarketů, jako je počet (2) a jiné statistiky, např. souhrn ročních tržeb.

## Vybrat jedno nebo více připojení

Můžete použít jeden, dva nebo tři typy připojení. Mezi typy připojení patří:

- Zvolit prostorový vztah – Používá k připojení prvků zadaný prostorový vztah. Toto vyžaduje, aby obě vrstvy měly geometrii.
- Časový – Používá k připojení prvků zadaný časový vztah. Toto vyžaduje, aby obě vrstvy obsahovaly informace o čase.
- Zvolit pole pro shodu – Připojí prvky na základě shodných polí.

## Zvolit prostorový vztah

Prostorový vztah určí, zda budou prvky připojeny jeden k druhému. Dostupné vztahy závisí na typu geometrie (body, polylinie, polygony) používaném pro vstupní prvky. Mezi dostupné vztahy patří:

- Protíná – Prvky budou spárovány, pokud se navzájem protínají.
- Rovná se – Prvky budou spárovány, pokud mají stejnou geometrii.
- Vzdálenost – Prvky budou spárovány, pokud se od sebe nacházejí v určené vzdálenosti. Cílová vrstva musí být v rovinném souřadnicovém systému nebo souřadnicový systém zpracování musí být nastaven na rovinný souřadnicový systém používající Prostředí analýzy, pokud je použit vztah blízká Vzdálenost.
- Obsahuje – Prvky budou spárovány, pokud je připojovaná vrstva obsažena v připojujících prvcích.
- Uvnitř – Prvky budou spárovány, pokud je připojovaná vrstva uvnitř připojujících prvků.
- Dotýká se – Prvky budou spárovány, pokud mají hranici, která se dotýká připojovaného prvku.
- Kříží – Prvky budou spárovány, pokud mají křížící se obrys.
- Přesah – Prvky budou připojeny, pokud mají přesah.

##

Tato vzdálenost určuje poloměr použitý na vztah prostorové blízkosti.

Předpokládejme, že máte datovou sadu představující jadernou elektrárnu a datovou sadu představující obytné budovy. Můžete nastavit vzdálenost 1 kilometr, abyste našli domy vzdálené do 1 kilometru od elektrárny.

## Zvolit časový vztah

Časový vztah určí, zda budou prvky připojeny jeden k druhému. Tato možnost je k dispozici, když obě vrstvy obsahují informace o čase, a dostupné vztahy budou záviset na typu času (okamžik nebo interval) použitém pro vstupní prvky. Mezi dostupné vztahy patří:

- Potkává – Prvky budou spárovány, pokud první prvek potkává druhý prvek.
- Potkáno – Prvky budou spárovány, pokud je první prvek potkán druhým prvkem.
- Přesahuje – Prvky budou spárovány, pokud první prvek přesahuje přes druhý prvek.
- Přesaženo – Prvky budou spárovány, pokud druhý prvek přesahuje přes první prvek.
- Během – Prvky budou spárovány, pokud se první prvek koná během druhého prvku.
- Obsahuje – Prvky budou spárovány, pokud je v prvním prvku obsažen druhý prvek.
- Rovná se – Prvky budou spárovány, pokud se první prvek rovná druhému prvku.
- Dokončuje – Prvky budou spárovány, pokud první prvek dokončuje druhý prvek.
- Dokončeno – Prvky budou spárovány, pokud je první prvek dokončen druhým prvkem.
- Zahajuje – Prvky budou spárovány, pokud první prvek zahajuje druhý prvek.
- Zahájeno – Prvky budou spárovány, pokud je první prvek zahájen druhým prvkem.
- Protíná – Prvky budou namapovány, pokud se časy jakýmkoli způsobem protínají.
- Vzdálenost – Prvky budou připojeny, pokud se nacházejí blízko sebe na základě zadaného času.

##

Tato časová vzdálenost určuje časový poloměr použitý na vztah časové blízkosti.

Předpokládejme, že máte vrstvu nehod lodí a vrstvu GPS stop hurikánu. Můžete vyhledat nehody lodí v zadané vzdálenosti od stop hurikánu v prostoru (1 kilometr) a čase (5 hodin). Výsledkem bude připojení nehod lodí k hurikánům, ke kterým mají prostorově i časově blízko.

## Zvolit pole pro shodu

Tento vztah přiřadí hodnoty v poli jedné vrstvy k hodnotám v poli druhé vrstvy.

Předpokládejme například, že máme geografickou vrstvu celého okresu s rezidenčními adresami (včetně pole ZIP) a tabulkovou datovou sadu demografických údajů o zdraví podle kódu ZIP (pole s názvem HEALTHZIP). Datovou sadu zdraví můžeme připojit k rezidenčním datům přiřazením pole ZIP k poli HEALTHZIP, čímž dostaneme vrstvu obydlí s příslušnými zdravotními daty.

## Přidat statistiku (volitelné)

Pokud je operace připojení Připojit jeden k jednomu, můžete na připojených prvcích vypočítat statistiky. Ve výchozím nastavení budou vypočítány všechny statistiky.

Můžete vypočítat statistiku sumarizovaných prvků. U číselných polí můžete vypočítat následující:

- Počet – Vypočte počet nenulových hodnot. Lze jej použít na číselných polích nebo řetězcích. Počet pro [null, 0, 2] je 2.
- Součet – Součet číselných hodnot v poli. Součet pro [null, null, 3] je 3.
- Průměr – Průměr číselných hodnot. Průměr pro [0, 2, null] je 1.
- Min – Minimální hodnota číselného pole. Minimum pro [0, 2, null] je 0.
- Max – Maximální hodnota číselného pole. Maximum pro [0, 2, null] je 2.
- Rozsah – Rozsah číselného pole. Vypočtou se jako minimální hodnoty odečtené od maximální hodnoty. Rozsah pro [0, null, 1] je 1. Rozsah pro [null, 4] je 0.
- Odchylka – Odchylka číselného pole ve stopě. Odchylka pro [1] je null. Odchylka pro [null, 1,1,1] je 1.
- Standardní odchylka – Standardní odchylka číselného pole. Standardní odchylka pro [1] je null. Standardní odchylka pro [null, 1,1,1] je 1.

U řetězcových polí můžete vypočítat následující:

- Počet – Počet nenulových řetězců.
- Libovolné – Tato statistika je náhodným vzorkem hodnoty řetězce v určeném poli.

Všechny statistiky se počítají pro nenulové hodnoty. Výsledná vrstva bude obsahovat nové pole pro každou vypočítanou statistiku. Lze přidat libovolný počet statistik zvolením atributu a statistiky.

Všechny statistiky se počítají pro nenulové hodnoty. Výsledná vrstva bude obsahovat nová pole pro každou vypočítanou statistiku. Lze přidat libovolný počet statistik zvolením atributu a statistiky.

## Vytvořit výraz pro připojení prvků (volitelné)

Použije podmínku na určená pole. Budou připojeny pouze prvky s poli splňujícími tyto podmínky.

Řekněme například, že chceme použít připojení k datové sadě pouze pro prvky, u nichž je hodnota zdravotni_vydaje vyšší než 20 procent prijem. K tomu použijte podmínku připojení `$target["zdravotni_vydaje"] > ($join["prijem"] * .20)` pomocí pole zdravotni_vydaje z první datové sady (datová sada, ke které jsou prvky připojeny) a pole prijem z druhé datové sady (připojovaná datová sada).

Podmínky připojení lze aplikovat pomocí kalkulátoru výrazů.

## Zvolte datové úložiště

Výsledky GeoAnalytics jsou ukládány do ArcGIS Data Store a jsou zobrazeny jako vrstva prvků v Portal for ArcGIS. Ve většině případů by výsledky měly být uloženy do časoprostorového datového úložiště a toto je výchozí nastavení. V některých případech je vhodné uložit výsledky do relačního datového úložiště. Důvody k uložení výsledků do relačního datového úložiště:

- Použití výsledků mezi spolupracujícími portály.
- Povolení funkcí synchronizace s výsledky.

Relační datové úložiště byste používat neměli, pokud očekáváte nárůst výsledků GeoAnalytics a potřebujete využít výhod časoprostorového úložiště Big Data ke zpracování velkých objemů dat.

## Název výsledné vrstvy

Toto je název vrstvy, která se vytvoří ve složce Můj obsah a přidá do mapy. Výchozí název se řídí názvem nástroje a názvem vstupní vrstvy. Pokud vrstva již existuje, nástroj selže.

V rozbalovacím seznamu Uložit výsledek do můžete zadat název složky ve složce Můj obsah, do které se má výsledek uložit.