## การตั้งค่าสภาวะแวดล้อมในการวิเคราะห์ของพอร์ทัล

##

การตั้งค่าสภาพแวดล้อมเพื่อการวิเคราะห์ Portal for ArcGIS และ ArcGIS Online.

## เขียนทับผลลัพท์ข้อมูล

ตัวเลือกที่จะเขียนทับชั้นที่มีอยู่ เมื่อตรวจสอบถ้าชั้นที่มีชื่อเดียวกันที่มีอยู่แล้วในเนื้อหาของคุณก็จะถูกเขียนทับ

- การตรวจสอบ-ถ้าชั้นที่มีชื่อเดียวกันที่มีอยู่แล้วในเนื้อหาของคุณก็จะถูกเขียนทับ การส่งออกจะมีระบบพิกัดเดียวกับการป้อนข้อมูล
- ไม่ได้ตรวจสอบ-หากชื่อเลเยอร์ผลที่มีให้อยู่แล้วข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและชั้นผลจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อก่อนที่เครื่องมือที่สามารถดำเนินการได้ นี้คือค่าตั้งต้น

## ปิดหน้าต่างการวิเคราะห์หลังจากทำงานเสร็จ

ตัวเลือกที่จะทำให้การวิเคราะห์โต้ตอบเปิดและเปิดใช้งานในขณะที่เครื่องมือจะประมวลผล การตั้งค่านี้จะช่วยให้คุณได้อย่างง่ายดายทำให้การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์การวิเคราะห์ของคุณขณะที่งานวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ยังคงทำงาน การวิเคราะห์กระบวนการซ้ำและโดยการเก็บรักษาเครื่องมือโต้ตอบเปิดจะช่วยให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์และเรียกการวิเคราะห์ของคุณ

- ตรวจสอบหน้าต่างเครื่องมือในการวิเคราะห์จะปิดและมุ่งเน้นที่จะกลับไปที่โต๊ะของเนื้อหา นี้เป็นค่าเริ่มต้น
- ไม่ได้ตรวจสอบ-หน้าต่างเครื่องมือในการวิเคราะห์จะยังคงเปิดและเปิดใช้งาน

## จัดเก็บผลการวิเคราะห์เป็นชั้นข้อมูลที่โฮสต์ไว้

ตัวเลือกเพื่อระบุว่าชั้นข้อมูลผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ของคุณ เป็นฟีเจอร์คอลเล็กชัน หรือ ฟีเจอร์เลเยอร์ที่โฮสต์ไว้

- ตรวจสอบแล้ว – ผลการวิเคราะห์ของคุณจะสร้างเป็นฟีเจอร์เลเยอร์ที่โฮสต์ไว้ และรายการจะถูกสร้างขึ้นในหน้าเนื้อหาของคุณ นี้คือค่าตั้งต้น
- ไม่ได้ตรวจสอบ-ผลการวิเคราะห์ของคุณจะสร้างคอลเลกชันคุณลักษณะ

## เอาท์พุทระบบพิกัด

การตั้งค่าสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแรสเตอร์ใช้ในการกำหนดระบบพิกัดของชั้นผล

- เช่นเดียวกับการป้อนข้อมูล - ผลมาจากการวิเคราะห์ของเราจะอยู่ในเดียวกันระบบพิกัดเป็นอินพุท นี้คือค่าตั้งต้น
- ตามที่ระบุไว้ — เลือกได้ระบบพิกัดสำหรับผลการวิเคราะห์ของคุณ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ให้คลิกไอคอนลูกโลก เพื่อเลือกระบบพิกัดที่รู้จัก หรือเพิ่ม WKID ของระบบพิกัดในช่องที่ให้ไว้
- ชั้นข้อมูล <ชื่อ>—เลือกชั้นข้อมูลที่มีอยู่ในแผนที่เว็บของคุณที่จะใช้ในการตรวจสอบระบบของผลการวิเคราะห์ของคุณประสานงาน

## กระบวนการระบบพิกัด

การตั้งค่าสำหรับ GeoAnalytics สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการตรวจสอบระบบการประสานงานการวิเคราะห์ของคุณจะใช้ในระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์

สำหรับ GeoAnalytics วิเคราะห์บางคนต้องใช้การประมวลผลที่จะได้รับการดำเนินการในการคาดการณ์ระบบพิกัด เครื่องมือใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ Binning ของข้อมูลหรือหน่วยเชิงเส้นต้องใช้ระบบพิกัดที่คาดการณ์ไว้

- เช่นเดียวกับการป้อนข้อมูล การวิเคราะห์ของคุณจะถูกประมวลผลในระบบพิกัดเดียวกันเป็นอินพุท นี้คือค่าตั้งต้น
- ตามที่ระบุไว้ เลือกได้ระบบพิกัดในการประมวลผลการวิเคราะห์ของคุณ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ให้คลิกไอคอนลูกโลก เพื่อเลือกจากรายการระบบพิกัดที่ต้องการ หรือเพิ่ม WKID ของระบบพิกัดที่ในช่องที่ระบุ
- ชั้น <ชื่อ> เลือกได้เลเยอร์ที่มีอยู่จากแผนที่เว็บของคุณ ระบบพิกัดของชั้นที่เลือกจะใช้ในการตรวจสอบระบบการประสานงานที่จะนำมาใช้ในการประมวลผลการวิเคราะห์ของคุณ

## ขอบเขต

สภาพแวดล้อมการตั้งค่าที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตหรือขอบเขตที่จะใช้ในระหว่างการดำเนินการของการวิเคราะห์ คุณสมบัติการป้อนข้อมูลทั้งหมดที่มีสมบูรณ์ภายในหรือที่ตัดขอบเขตที่กำหนดจะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์

- ค่าเริ่มต้น—ใช้ขอบเขตที่กำหนดโดยเครื่องมือ
- ตามที่ระบุไว้ - ป้อนพิกัดด้วยตนเองเพื่อกำหนดขอบเขต
- ชั้น <ชื่อ> เลือกได้เลเยอร์ที่มีอยู่จากแผนที่เว็บของคุณ ขอบเขตพื้นที่ของชั้นที่เลือกจะถูกใช้ในการกำหนดขอบเขตที่ใช้ในการประมวลผลการวิเคราะห์ของคุณ.

## วางตรงกับราสเตอร์

เมื่อทำการวิเคราะห์แรสเตอร์, การตั้งค่าสภาพแวดล้อม ระยะประชิดแรสเตอร์ จะปรับขอบเขตของชั้นข้อมูลแรสเตอร์ การส่งออกเพื่อให้ตรงกับการจัดตำแหน่งของเซลล์ที่ระบุ ระยะประชิดแรสเตอร์ ชั้นข้อมูล

## ขนาดเซลล์

เมื่อดำเนินการวิเคราะห์เชิงภาพสภาพแวดล้อมนี้กำหนดขนาดของเซลล์หรือความละเอียดที่จะนำมาใช้เพื่อสร้างเลเยอร์แรสเตอร์เอาท์พุท ความละเอียดของการส่งออกเริ่มต้นจะถูกกำหนดโดยขนาดของเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดของชั้นการป้อนแรสเตอร์

- ขั้นต่ำของปัจจัยการผลิต ใช้งานมือถือขนาดเล็กที่สุดของชั้นเข้าทั้งหมด
- สูงสุดอินพุต ใช้งานขนาดมือถือที่ใหญ่ที่สุดของชั้นเข้าทั้งหมด นี้คือค่าตั้งต้น
- ตามที่ระบุไว้ -Specify ค่าตัวเลขในการกำหนดขนาดของเซลล์ กรณีนี้คือการเลือกค่าเริ่มต้นเป็น 1
- ชั้นข้อมูล <name>—ตั้งค่าขนาดเซลล์เป็นชั้นข้อมูลราสเตอร์ที่เลือกไว้

## สิ่งปกคลุม

เมื่อทำการวิเคราะห์แรสเตอร์ใช้สภาพแวดล้อม หน้ากาก เพื่อระบุชั้นที่จะใช้ในการกำหนดพื้นที่ของคุณที่น่าสนใจ เฉพาะเซลล์ที่อยู่ภายในหน้ากากวิเคราะห์จะได้รับการพิจารณาในการดำเนินการวิเคราะห์

- หน้ากากสามารถเป็นได้ทั้งภาพแรสเตอร์หรือชั้นคุณลักษณะ
- หากหน้ากากวิเคราะห์เป็นแรสเตอร์เซลล์ทั้งหมดที่มีมูลค่าที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อกำหนดหน้ากาก เซลล์ในภาพแรสเตอร์หน้ากากไม่มีข้อมูลตัวเลขที่จะได้รับการพิจารณาจะอยู่นอกหน้ากากและจะไม่มีข้อมูลตัวเลขในชั้นผลการวิเคราะห์
- ถ้ามาสก์ที่ใช้กันขอบเขตการวิเคราะห์เป็นฟีเจอร์เลเยอร์จะถูกแปลงเป็นแบบราสเตอร์ภายในระบบ เมื่อรเริ่มการวิเคราะห์ ด้วยเหตุผลนี้ต้องดู เพื่อให้มั่นใจว่า และ ถูกตั้งค่าไว้อย่างเหมาะสม สำหรับการวิเคราะห์ของคุณ

## ArcGIS Data Store

GeoAnalytic ผลลัพธ์จะถูกเก็บไว้ใน ArcGIS Data Store และถูกสร้างเป็นชั้นข้อมูลฟีเจอร์ ใน Portal for ArcGIS ในกรณีส่วนใหญ่ ผลลัพธ์ควรเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูล spatiotemporal นี้คือค่าตั้งต้น ต่อไปนี้คือสาเหตุที่คุณอาจต้องการจัดเก็บผลลัพธ์ในที่เก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์:

- ในการใช้ผลการทำงานร่วมกันแบบพอร์ทัลกับพอร์ทัล
- เพื่อเปิดใช้งานความสามารถในการซิงค์กับผลลัพธ์ของคุณ

คุณไม่ควรใช้ที่เก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ถ้าคุณคาดว่าผลลัพธ์ GeoAnalytics ของคุณจะเพิ่มขึ้น และต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของ spatiotemporal เพื่อจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก