## Создать области времени в пути

##

Инструмент Создать области времени в пути создает области, куда можно добраться в течение заданного времени, а также на определенном расстоянии и т.д. Этот инструмент производит измерения по дорогам и пешеходным дорожек от одной или нескольких точек (до 1000) и создает слой, позволяющий дать ответ на следующие вопросы:

- Куда я могу доехать отсюда за 30 минут?
- Куда я могу доехать отсюда за 30 минут в 5:30 вечера в час пик?
- Что находится в пределах двух километрах от моего отеля, если идти пешком?
- В какие районы города можно добраться от пожарной станции за пять минут?
- Как улучшится реагирование на пожары при постройке здесь пожарной станции?
- Какие рынки сбыта охватывает мое предприятие?

Вы можете отвечать на эти вопросы с помощью визуализации выходных областей. Или вы можете выполнить дальнейший пространственный анализ, используя полученные области. Например, запуск инструмента Агрегировать точки с использованием областей времени в пути и демографическими данными поможет определить потенциальное место для магазина, где у вас будет доступ к клиентам для вашего бизнеса.

| ## Tip: | Для создания областей с измерением расстояний по прямой линии, а не вдоль дорог, используйте инструмент Создать буферные зоны.

Если опция Использовать текущий экстент карты включена, области времени в пути или расстояния будут строится только для тех объектов, которые отображаются в текущем экстенте. Если опция отключена, будут использоваться все объекты входного слоя, даже если они находятся вне текущего экстента карты.

## Выберите точечный или линейный слой для вычисления областей времени в пути вокруг

Точечные объекты, вокруг которых будут вычислены области. Вы можете выбрать, каким образом будут вычислены области, в зависимости от режима движения (легковой автомобиль, грузовой автомобиль или пешая ходьба) и вида измерения (время или расстояние).

Кроме выбора слоя из вашей карты, можно щёлкнуть Выбрать слои анализа Living Atlas или Выбрать слой анализа в нижней части ниспадающего списка. Откроется галерея, содержащая подборку слоев, подходящих для множества разных типов анализа.

Инструмент поддерживает до 1000 объектов во входном слое.

## Измерение

Выберите способ передвижения (легковой автомобиль, грузовой автомобиль или пешая ходьба) и вид измерения (время или расстояние). Доступные режимы передвижения задаются администратором вашей организации. Когда вы выберете способ передвижения и вид измерения, введите продолжительность или расстояние не более 5 часов (300 минут) или 300 миль (482.80 километров).

Когда вы выбираете Время движения, Время поездки за городом или Время в пути грузового транспорта появляется опция для выбора способа измерения времени в пути.

- Отключите опцию Использовать трафик, чтобы создать области времени в пути, основанные на фиксированных скоростях. Эта опция позволяет создать обычные области времени в пути, вычисленные без учета изменений в трафике во время отправления.

- Включите опцию Использовать трафик, чтобы создать области времени в пути, основанные на заданном времени отправления и условиях дорожного движения. При выборе опции Текущий трафик, для времени отправления из входных точек используется текущее время, а предполагаемые и текущие скорости движения определяются по датчикам и каналам трафика и используются для построения областей времени в пути. Предполагаемые скорости движения вычисляются на основе текущего трафика, истории трафика и текущих событий, таких как погодные явления. Предполагаемая скорость движения вычисляется на 12 часов вперед, и вы можете передвинуть бегунок, чтобы задать время отправления в интервале до 12 часов.

  Используйте эти параметры текущего трафика для определения областей, которые доступны при отправлении в данный момент, через час и т.д.

- Включив Использовать трафик и выбрав Трафик основанный на типичных условиях для определенного дня и времени, можно создать области времени в пути, основанные на истории средних скоростей за неделю с пятиминутными интервалами. В этих результатах учитывается трафик, но исключается влияние текущих условий движения и событий, которые могут существенно отличаться от нормы.

  Вы можете использовать эти настройки истории трафика для задания такого вопроса, как "Куда я могу доехать, отправившись в путь в 11:30 утра в среду?"

  Заданное время соответствует часовому поясу, в котором находятся входные точки. Поэтому, если вы задали время 8:00 утра и две точки, одну в Нью-Йорке, а другую в Лос-Анжелесе, время в пути будет вычислено для 8:00 утра по Восточному времени и 8 часов утра по Тихоокеанскому времени, соответственно.

Помните, что когда машина выезжает из начальной точки, с течением времени условия движения могут меняться. Инструмент Создать области времени в пути учитывает эти варианты, если при выборе Время движения будет включена опция Использовать трафик; следует иметь ввиду, что поддержка текущего трафика имеется не везде. Щелкните ссылку Проверить доступность, чтобы узнать, имеется ли поддержка изучаемого вами региона.

Время в пути грузового транспорта может использовать динамические скорости перемещения на основе данных трафика, но с учетом действующих ограничений скорости. Например, если динамическая скорость для улицы по данным живого трафика – 65 миль в час, но ограничение по скорости для грузового транспорта – 55 миль в час, то для этой улицы при вычислении будет использоваться скорость 55 миль в час.

Время в пути пешком и Длина пути пешком используют фиксированную скорость 53.1 километров в час ( мили в час) по дорогам и участкам, предназначенным для пешей ходьбы (без учета правил, установленных для движения автомобилей, например, движение по улицам с односторонним движением).

Длина пути грузового транспорта использует фиксированные значения скорости и следует правилам, которые применяются к грузовому транспорту, а Расстояние поездки на машине и Расстояние поездки за городом используют фиксированные скорости и следуют правилам, применяемым для легковым автомобилям.

## Области из разных точек

Выберите способ обработки общих для различных входных точек областей. Они могут:

- Накладываться – области различных входных точек могут использовать одну дорогу. Это используется, если вам нужно знать обо всех входных точках, из которых до определенного места можно добраться за определенное время или которое расположено на определенном расстоянии.
- Сливаться – все области объединяются в одну, и определенное место может находиться только в одной области. Это удобно, если все, что вы хотите узнать, какая область доступна в пределах указанного времени или расстояния, но вам не нужна доступность конкретных точек.
- Разбиваться – перекрывающиеся области для различных входных местоположений разделяются посередине, т.е. они соприкасаются друг с другом. Это удобно, если вы хотите увидеть области, доступные в пределах указанного времени или расстояния от входных точек, а также определить ближайшие к своим областям точки.

## Имя слоя результата

Это имя слоя, который будет создан в разделе Мои ресурсы и добавлен на карту. Имя слоя по умолчанию зависит от имени инструмента и имени входного слоя. Если имя слоя уже используется, появится запрос ввести новое имя.

С помощью ниспадающего списка поля Сохранить результат в вы можете задать имя папки в разделе Мои ресурсы, в которую будет записан результат.