## 创建视域

##

“创建视域”工具用于创建从观察点可看到地面上对象的区域。 输入观察点可以表示观察点（例如地面上的人或火警瞭望塔上的人）或被观察的对象（例如，风力涡轮机、水塔、车辆或其他人）。 结果区域为观察点可看到被观察对象，且被观察对象也能看到观察点的区域。

观察点和被观察对象都距离地面向上有一定高度，这些高度可用于确定可见性。例如，针对地面上 400 英尺的风力涡轮机和 6 英尺的人计算得到的视域通常要比针对 200 英尺的涡轮机和 6 英尺的人计算得到的视域大。

请注意，视域的计算不考虑树或建筑物等障碍物。您可以认为计算基于裸露的地面，除了观察点和被观察对象以外空无一物。

结果图层包含表示可见区域的区域要素。 频数字段记录可看到每个区域的观察点的数量。 例如，如果您拥有五个输入点，每个点均表示一个火警瞭望塔， 频数字段将具有 1 到 5 之间的值；值为 1 的区域仅在一个塔的可见范围内，值为 5 的区域在所有塔的可见范围内。 结果图层还包含 DEMResolution 字段，该字段记录用于创建视域的数字高程模型 (DEM) 的分辨率。

如果选中 使用当前地图范围，则仅对当前地图范围中可见的观察点进行分析。 如果未选中，则将分析输入图层中的所有观察点，包括超出当前地图范围的观察点。

## 表示观察点位置的点要素

用作观察点位置的点要素。

除了从地图中选择图层，您还可以选择下拉列表底部的 选择 Living Atlas 分析图层或 选择分析图层。此操作将打开一个图库，其中包含可用于多种分析的图层集合。

## 观察点位置高度

这是您的观察点位置距离地面的高度。 默认值约为一个人的平均身高。

## 地面上其他对象的高度

这是地面上建筑物或人的高度，用于确立可见性。结果视域为观察点可看到这些其他对象的区域。 反之亦然，其他对象也可以看到观察点。

- 如果您的观察点表示风力涡轮机，并且您想要确定人站在地面上的哪个位置能够看到涡轮机，请输入人的平均身高（约为 6 英尺）。 结果就是人站在地面上能够看到风力涡轮机的区域。
- 如果您的观察点表示火警瞭望塔，并且您想要确定哪些火警瞭望塔能够看到高度大于等于 20 英尺的烟流，请输入高度 20 英尺。 结果就是火警瞭望塔可以看到至少 20 英尺高的烟流的区域。
- 如果您的观察点表示沿道路和小径的观景平台，并且您想要确定能够看到至少 400 英尺高的风力涡轮机的区域，请输入高度 400 英尺。 结果就是人站在观景平台上能够看到至少 400 英尺高的风力涡轮机的区域。
- 如果您的观察点表示观景平台，并且您想要确定人站在该平台上能够看到的地面的面积大小，请输入 0。 结果就是能够从观景平台看到的区域。

## 最大查看距离

该值表示停止计算可见区域的中断距离。 超出此距离，就无法确定观察点和其他对象互相能否看见。 值越大则计算时间越长。 最大允许值为 31 英里（50 千米）。

## 结果图层名称

在 我的内容中创建并添加到地图中的图层的名称。默认名称基于工具名称以及输入图层名称。如果该名称的图层已存在，则系统将要求您提供其他名称。

使用 将结果保存在下拉框，可以指定 我的内容中的文件夹的名称，结果将保存到该文件夹中。