## Dichtheid berekenen

##

De tool Dichtheid berekenen maakt een dichtheidskaart vanaf puntobjecten door bekende hoeveelheden van een bepaald fenomeen (voorgesteld als attributen van de punten) over de kaart te verspreiden. Het resultaat is een kaartlaag met gebieden die zijn geclassificeerd van minst dicht tot meest dicht.

Voor de invoer van punten moet elk punt de locatie van een gebeurtenis of incident voorstellen en de resultaatlaag geeft een telling weer van het aantal incidenten per eenheid van het gebied. Een hogere dichtheidswaarde in een nieuwe locatie betekent dat er meer punten zijn in de buurt van die locatie. In vele gevallen kan de resultaatlaag worden geïnterpreteerd als een risicogebied voor toekomstige gebeurtenissen. Als de invoerpunten bijvoorbeeld locaties van blikseminslagen voorstellen, kan de resultaatlaag worden geïnterpreteerd als een risicogebied voor toekomstige blikseminslagen.

Andere gebruiksvoorbeelden van deze tool zijn de volgende:

- Dichtheidskaarten van misdaden maken om politiediensten te helpen op een geschikte manier middelen toe te wijzen aan gebieden met hoge criminaliteit.
- Dichtheid berekenen van ziekenhuizen binnen een bepaalde streek. De resultaatlaag geeft gebieden weer met hoge en lage toegankelijkheid tot ziekenhuizen en deze informatie kan worden gebruikt om te beslissen waar nieuwe ziekenhuizen moeten worden gebouwd.
- Gebieden identificeren met een hoog risico op bosbranden op basis van historische locaties van bosbranden.
- Gemeenschappen lokaliseren die zich ver van belangrijke snelwegen bevinden om te bepalen waar nieuwe wegen moeten worden gebouwd.

## Kies een puntlaag waarmee de dichtheid moet worden berekend

De puntlaag waarmee de dichtheid wordt berekend.

Naast het kiezen van een laag van uw kaart, kunt u kiezen voor Blader door lagen aan de onderkant van de drop-downlijst om in uw content te zoeken naar een groot gedeeld databestand of objectlaag.

## Kies een of meer velden voor de dichtheidberekening (optioneel)

Geef een of meerdere velden op die het aantal incidenten op elke locatie weergeven. Als u bijvoorbeeld punten hebt die steden voorstellen, dan kunt u een veld gebruiken om het bevolkingsaantal van elke stad voor te stellen als het tellingsveld. De resulterende bevolkingsdichtheidslaag zal grotere bevolkingsdichtheden berekenen bij steden met hogere bevolkingsaantallen.

De dichtheid voor het aantal punten wordt altijd berekend. Als er geen velden worden gekozen, zal elke locatie worden beschouwd als één telling.

## Kies een vorm

De binvorm waarin de punten worden geaggregeerd en gebruikt voor de berekening van de dichtheid.

Analyse d.m.v. vier- of zeshoekige bins vereist een geprojecteerd coördinaatsysteem. U kunt het Processing coördinaatsysteem instellen bij Analysis Environments. Als uw processing coördinaatsysteem niet op een geprojecteerd coördinaatsysteem is ingesteld, zal u gevraagd worden het in te stellen wanneer u Analyse uitvoeren kiest.

## Selecteer de bingrootte voor aggregatie

De bingrootte die wordt gegenereerd. Voor een vierkante bin vertegenwoordigt de grootte de hoogte van het vierkant. Voor een zeshoek vertegenwoordigt de grootte de hoogte van de zeshoek (van evenwijdige zijden).

## Selecteer de dichtheidweging om toe te passen

Het type dichtheidweging toegepast op de berekening van de dichtheid. Er zijn twee opties:

- Uniform-Dit berekent een grootte per gebied.
- Kernel-Past een kernelfunctie toe om een glad taps toelopend oppervlak op elk punt te passen.

## De buurtgrootte selecteren

De grootte van het gebied gebruikt voor de berekening van de dichtheid. De buurtgrootte moet groter zijn dan de bingrootte.

## Kies de uitvoereenheden voor dichtheid

De gewenste uitvoereenheden van de dichtheidswaarden. Standaard is dit ingesteld op vierkante kilometers of vierkante mijlen op basis van de standaardeenheden die zijn opgegeven in uw profiel. Als de dichtheidswaarden erg klein zijn, kunt u de oppervlakte-eenheden vergroten (bijvoorbeeld vierkante meters in vierkante kilometers) om grotere waarden te verkrijgen. De waarden schalen alleen het resultaat.

## Dichtheid berekenen met tijdstappen (optioneel)

Als de tijd is ingeschakeld op de invoerpuntlaag en het is van het type instant, dan kunt u analyseren met behulp van tijdstappen. Er zijn drie parameters die u kunt instellen als u tijd gebruikt:

- Tijdstapinterval
- Hoe vaak de tijdstap herhaald wordt
- Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen

Stel u voor dat uw gegevens een jaar vertegenwoordigen en u wilt ze analyseren met behulp van wekelijkse stapjes. Om dat te doen, moet u Tijdstapinterval instellen op `1 week`.

Stel u voor dat uw gegevens een jaar vertegenwoordigen en u wilt ze analyseren aan de hand van de eerste week van de maand. Om dat te doen moet u Tijdstapinterval instellen op `1 week`, Hoe vaak wordt de tijdstap herhaald op `1 maand` en Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen op `1 januari, om 12:00 uur`.

## Tijdstapinterval

Tijdsinterval gebruikt voor het genereren van tijdstappen. Tijdstapinterval kan alleen worden gebruikt of gebruikt met de Hoe vaak wordt de tijdstap herhaald of Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen parameters.

Als u tijdsplitsingen wilt creëren die plaatsvonden op elke maandag van 9:00 uur tot 10:00 uur, dan is Tijdstap `1 uur`, Hoe vaak wordt de tijdstap herhaald is `1 week` en Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen is `9:00 uur op maandag`.

## Hoe vaak de tijdstap herhaald wordt

De stap gebruikt voor het berekenen van een tijdsplitsing. Hoe vaak wordt de tijdstap herhaald kan alleen worden gebruikt of met Tijdstapinterval met Referentietijd of met beide Tijdstapinterval en Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen.

Als u tijdsplitsingen wilt creëren die plaatsvonden op elke maandag van 9:00 uur tot 10:00 uur, dan is Tijdstap `1 uur`, Hoe vaak wordt de tijdstap herhaald is `1 week` en Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen is `9:00 uur op maandag`.

## Tijd om tijdstappen op uit te lijnen

De datum en tijd gebruikt om tijdsplakken op af te stemmen Tijdstap start vanaf en gaat verder terugwaarts naar deze tijd. Als er geen referentietijd wordt geselecteerd, zal de tijdstap uitlijnen op 1 januari 1970.

Als u tijdsplitsingen wilt creëren die plaatsvonden op elke maandag van 9:00 uur tot 10:00 uur, dan is Tijdstap `1 uur`, Hoe vaak wordt de tijdstap herhaald is `1 week` en Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen is `9:00 uur op maandag`.

## Ruimtelijke referentie (wkid)

Dit is een tijdelijke parameter voor prerelease om de verwerkende ruimtelijke referentie in te stellen. Veel big data-tools vereisen dat er een geprojecteerd coördinatensysteem wordt gebruikt als ruimtelijke referentie voor verwerking. Standaard gebruikt de tool het invoercoördinaatsysteem maar zal falen als het een geografisch coördinaatsysteem is. Voer de WKID in om een ​​geprojecteerd coördinaatsysteem in te stellen. Bijvoorbeeld Web Mercator worden ingevoerd als `3857`.

## Data-opslag kiezen

GeoAnalytische resultaten worden opgeslagen in een ArcGIS Data Store en weergegeven als een objectlaag in Portal for ArcGIS. In de meeste gevallen moeten de resultaten worden opgeslagen in de spatiotemporele data-opslag en dit is de standaardinstelling. In sommige gevallen is het opslaan van de resultaten in de relationele data-opslag een goede optie. Hier volgen redenen waarom u resultaten zou willen opslaan in een relationele data-opslag:

- Om uw resultaten te gebruiken voor portaalsamenwerking.
- Om synchronisatiemogelijkheden met uw resultaten mogelijk te maken.

U moet geen gebruik maken van een relationele data-opslag als u verwacht dat uw GeoAnalytics-resultaten toenemen en u wilt profiteren van de mogelijkheden van de spatiotemporele big data-opslag om grote hoeveelheden gegevens te verwerken.

## Resultaat laagnaam

Dit is de naam van de kaartlaag die in Mijn Content wordt gemaakt en aan de kaart wordt toegevoegd. De standaardnaam is gebaseerd op de toolnaam en de naam van de invoerlaag. Als de laag al bestaat, zal de tool falen.

Als u in de vervolgkeuzelijst Resultaat opslaan gebruikt, kunt u de naam opgeven van een map in Mijn Content waarin het resultaat wordt opgeslagen.