## Laske tiheys

##

Tämä työkalu luo tiheyskartan piste- tai viivakohteista jakamalla tietyn ilmiön tunnetut määrät (esitetään pisteiden ja viivojen ominaisuustietoina) kartan alueelle. Tuloksena syntyy karttataso, jonka alueet on luokiteltu vähiten tiheästä tiheimpään.

Pistelähtöaineiston kunkin pisteen tulee esittää jonkin tapahtuman tai tapauksen sijaintia. Tulostaso kuvaa tapausten määrää tietyllä yksikön alueella. Suurempi tiheysarvo uudessa sijainnissa tarkoittaa, että kyseisen sijainnin lähellä on enemmän pisteitä. Useissa tapauksissa tulostasoa voidaan tulkita tulevien tapahtumien riskimallina. Jos pistelähtöaineisto esittää esimerkiksi salamaniskujen sijainteja, tulostasoa voidaan tulkita tulevien salamaniskujen riskimallina.

Viivalähtöaineistossa viivojen tiheyspinta kuvaa kunkin sijainnin lähellä olevien viivojen kokonaismäärää. Laskettujen tiheysarvojen yksikkö on viivan pituus tietyllä yksikköalueella. Jos viivat esittävät esimerkiksi jokia, tulostaso kuvaa jokien kokonaispituutta etsintäsäteen alueella. Tämän tuloksen avulla voidaan tunnistaa alueet, jotka sopivat eläinten laiduntamiseen.

Työkalua voi käyttää myös esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

- Rikostiheyden karttojen luominen voi auttaa poliisilaitoksia kohdentamaan resurssejaan alueille, joilla rikollisuustaso on korkea.
- Maakunnan sairaaloiden tiheyksien laskeminen. Tulostaso näyttää alueet, joilta sairaalaan pääsy on helppoa tai vaikeaa. Näitä tietoja voidaan käyttää apuna päätettäessä uusien sairaaloiden sijainneista.
- Metsäpaloille alttiiden alueiden tunnistaminen metsäpalojen historiallisten sijaintien perusteella.
- Kaukana valtateistä sijaitsevien asutusten paikantaminen suunniteltaessa uusien teiden rakentamista.

## Valitse lähtöaineiston piste- tai viivakarttataso, joista tiheys lasketaan

Lähtöaineiston piste- tai viivakarttataso, jota käytetään tiheyskarttatason laskemiseen.

## Käytä määräkenttää

Määritä kenttä, joka osoittaa tapausten määrän kussakin sijainnissa. Jos pisteet esittävät esimerkiksi kaupunkeja, voit käyttää määräkenttänä kenttää, joka osoittaa kaupungin asukasluvun. Tuloksena syntyvä väestötiheyden karttataso laskee korkean väestötiheyden asukasluvultaan suurien kaupunkien alueille.

Jos käytät Ei mitään -oletusvalintaa, kunkin sijainnin oletetaan esittävän yhtä tapausta.

## Hakuetäisyys

Määritä etäisyys, joka osoittaa, kuinka suurelta alueelta piste- tai viivakohteet haetaan tiheysarvojen laskentaa varten. Jos hakuetäisyydeksi määritetään esimerkiksi 10 000 metriä, tuloskarttatason kunkin sijainnin tiheys lasketaan 10 000 metrin säteellä sijainnista olevien kohteiden perusteella. Jos yhtään tapausta ei ole 10 000 metrin säteellä sijainnista, tiheysarvoksi määritetään nolla.

Jos etäisyyttä ei määritetä, oletusasetus lasketaan lähtöaineiston sijaintien ja määräkentän arvojen perusteella (jos määräkenttä on määritetty).

## Tulospinta-alan yksiköt

Määritä tulosalueen yksiköt. Tiheys kuvaa määrää tiettyä pinta-alaa kohden. Tämä parametri määrittää tiheyden laskennassa käytettävän pinta-alayksikön.

Käytettävissä olevat pinta-alayksiköt ovat neliömailit ja neliökilometrit.

## Tulosaineiston solukoko

Anna tulosaineiston rasterien solun koko ja yksikkö.

## Tulostason nimi

Sen karttatason nimi, joka luodaan Oma sisältö -kohtaan ja lisätään karttaan. Oletusnimi perustuu työkalun nimeen ja lähtökarttatason nimeen. Jos taso on jo luotu, sinua pyydetään antamaan toinen nimi.

Avattavan Tallenna tulos kohteeseen -valikon avulla voit määrittää sen Oma sisältö -kansion nimen, johon tulos tallennetaan.