## Nadgledaj vegetaciju

##

Ova alatka vrši aritmetičke operacije na opsezima rasterskog sloja sa više opsega kako bi otkrila informacije o pokrivenosti vegetacijom oblasti ispitivanja.

## Selektuj ulazne podatke

Odaberite rasterski sloj sa više opsega. Postarajte se da ulazni raster ima dostupne odgovarajuće opsege.

## Izaberite metod za nadgledanje vegetacije

Izaberite metod koji se koristi za kreiranje sloja indeksa vegetacije. Različiti indeksi vegetacije mogu da pomognu u isticanju određenih geoobjekata ili u smanjenju raznovrsne buke.

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI je nelinearni indeks vegetacije za globalno ekološko nadgledanje iz satelitskih snimaka. Sličan je sa NDVI, ali je manje osetljiv na atmosferske efekte. Pod uticajem je golog zemljišta; stoga se ne preporučuje za upotrebu u oblastima sa retkom ili umereno gustom vegetacijom.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — GVI je originalno dizajniran iz Landsat MSS snimaka, ali je izmenjen za korišćenje sa Landsat TM snimcima. Takođe je poznat kao Landsat TM Tasseled Cap indeks zelene vegetacije. Ovaj indeks za nadgledanje može takođe da se koristi sa snimcima čiji opsezi dele iste spektralne karakteristike.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 je indeks vegetacije koji pokušava da smanji uticaje golog zemljišta SAVI metoda.
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI je standardizovan indeks koji vam omogućava da generišete snimak koji prikazuje zelenilo, relativnu biomasu. Ovaj indeks koristi prednosti kontrasta karakteristika dva opsega iz višespektralnog rasterskog skupa podataka; apsorpcije pigmenta hlorofila u crvenom opsegu i velika reflektivnost materijala biljaka u blizu infracrvenom (NIR) opsegu.
- Perpendicular Vegetation Index — PVI je sličan indeksu razlike vegetacije; međutim, on je osetljiv na atmosferske varijacije. Kada se ovaj metod koristi za poređenje različitih snimaka, trebalo bi da se koristi samo na snimcima koji su bili atmosferski ispravljeni. Ove informacije može da vam pruži vaš snabdevač podacima.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI je indeks vegetacije koji pokušava da smanji uticaje osvetljenosti zemljišta korišćenjem zemljište-osvetljenost faktora za korekciju. Ovo se često koristi u bezvodnim regionima gde je vegetativni pokrivač nizak.
- Sultan's Formula — Proces Sultanove formule koristi 8-bitni snimak sa šest opsega i primenjuje poseban algoritam na njega, kako bi proizveo 8-bitni snimak sa tri opsega. Rezultujući snimak ističe kamen formacije zvane ofioliti na obalama. Ova formula je projektovana na osnovu TM i ETM opsega Landsat 5 ili 7 scene.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — Transformisani-SAVI je indeks vegetacije koji pokušava da smanji uticaje osvetljenosti zemljišta pretpostavljajući da linija zemljišta ima proizvoljan nagib i prekid.

## Navedite indekse NIR opsega i Red opsega

Unesite indekse za NIR (blizu infracrveni) i Red (vidljivi) opseg.

Svaki satelitski senzor i vazdušna kamera snimaju informacije koje se rastavljaju u indekse opsega. Svaki indeks opsega sadrži informacije za specifični deo elektromagnetnog spektra. Ovaj metod nadgledanja vegetacije zahteva da navedete indeks opsega koji je uhvatio NIR i Red talasne dužine.

## Nagib linije zemljišta

Nagib linije zemljišta. Nagib je približan linearni odnos između NIR i crvenog opsega na XY grafikonu.

Ovaj parametar je važeći samo za Transformisani indeks vegetacije prilagođen zemljištu.

## Prekid

Ovo je vrednost blizu infracrvenog (NIR) kada je vrednost refleksije crvenog (Red) opsega 0 za posebne linije zemljišta.

`(a = NIR - sRed)` , kada je Red 0.

Ovaj parametar je važeći samo za Transformisani indeks vegetacije prilagođen zemljištu.

## Količina zelenog pokrivača

SAVI metod zahteva da se navede količina vegetativnog pokrivača.

Unesite vrednost između 0,0 i 1,0, gde

- 1 = oblasti bez zelenog vegetativnog pokrivača
- 0,5 = oblasti sa umerenim zelenim vegetativnim pokrivačem
- 0 = oblasti sa izraženim zelenim vegetativnim pokrivačem

## Faktor podešavanja

Metod Transformisanog indeksa vegetacije prilagođen zemljištu zahteva faktor za prilagođavanje postavljen kako bi se pomoglo da se efekat zemljišta svede na najmanju meru. Podrazumevana vrednost je 0,08.

Niža vrednost znači da ignorišete efekat zemljišta. Visoka vrednost znači da će zemljište uticati na vaš rezultat.

## Naziv sloja sa rezultatima

Naziv sloja koji će biti kreiran u Mom sadržaju i dodat mapi. Podrazumevani naziv je zasnovan na nazivu alatke i nazivu ulaznog sloja. Ako sloj već postoji, bićete upitani da unesete drugi naziv.

Koristeći Sačuvaj rezultat u padajućem polju, možete da navedete ime fascikle u Mom sadržaju u kojoj će rezultat biti sačuvan.