## Skapa körtidsområden

##

Med funktionen Skapa körtidsområden kan du skapa områden som du kan nå inom en viss körtid, ett visst köravstånd, som ligger inom gångavstånd och så vidare. Funktionen mäter avståndet längs vägar och gångvägar från en eller flera punkter (upp till 1 000) för att skapa ett lager som hjälper dig besvara frågor av typen:

- Var kan jag åka inom 30 minuters körtid härifrån?
- Var kan jag åka inom 30 minuters körtid härifrån klockan 17:30 under rusningstrafik?
- Vad finns inom två kilometers gångavstånd från mitt hotell?
- Vilka delar av staden kan brandkåren komma till på under fem minuter?
- Hur skulle brandkårens utryckningstider förbättras om vi bygger en ny brandstation här?
- Vilka marknadsområden täcker mitt företag?

Du kanske kan besvara dessa frågor genom att bara visualisera utdataområdena. Alternativt kan du utföra ytterligare geografiska analyser med hjälp av utdataområdena. Om du till exempel använder verktyget Aggregera punkter med hjälp av körtidsområden med demografiska data, kan du fastställa vilka möjliga butiksplatser som ger den bästa kundbasen för din typ av företag.

| ## Tip: | Om du vill skapa områden genom att mäta avstånd som en rak linje i stället för att mäta längs vägar, använder du verktyget Skapa buffertar istället.

Om Använd aktuell kartutbredning är markerat, används bara de geoobjekt som visas i den aktuella kartutbredningen för att skapa områden baserade på körtid eller köravstånd. Om alternativet inte markeras används alla geoobjekt i indatalagret, även om de ligger utanför den aktuella kartutbredningen.

## Välj punktlager som körtidsområdena ska beräknas runt

Punktfunktionerna runt de områden som ska beräknas. Du kan välja hur områdena ska beräknas baserat på färdläge (bil, lastbil eller till fots) och mått (tid eller avstånd).

Förutom att välja ett lager på din karta kan du välja Välj analyslager i världsatlasen eller Välj analyslager, som du hittar längst ned i listrutan. Då öppnas ett galleri med en samling lager som kan vara praktiska att använda vid många analyser.

Verktyget har stöd för upp till 1 000 geoobjekt i indatalagret.

## Mät

Välj färdläge (bilresa, lastbilstransport eller till fots) och mått (tid eller avstånd). Vilka färdlägen som är tillgängliga avgörs av organisationens administratör. När du har valt läge och mått anger du en varaktighet eller ett avstånd på upp till 5 timmar (300 minuter) eller 300 engelska mil (482,80 kilometer).

Om du väljer Körtid, Körtid på landsbygd eller Tid med lastbil finns det olika sätt att mäta körtiden på.

- Avmarkera Använd trafik om du vill skapa körtidsområden som bygger på fasta hastigheter. Använd det här alternativet om du vill ha ett allmänt körtidsområde i stället för ett område som beräknas med hjälp av varierande trafikförhållanden under specifika avresetider.

- Markera Använd trafik om du vill skapa körtidsområden som bygger på en viss starttid och varierande trafikförhållanden. Om du även väljer alternativet Trafik i realtid anges avresetiden från indatapunkterna till den aktuella tiden, och aktuella och förutsagda trafikhastigheter refereras från sensorer och feeds när körtidsområdena skapas. De förutsagda trafikvärdena beräknas genom att referera trafikhastigheter i realtid, historik för hastigheter och aktuella förutsättningar, till exempel väder. Trafikhastigheterna förutsägs 12 timmar framåt, så du kan flytta skjutreglaget för att ställa in en avresetid upp till 12 timmar framåt i tiden.

  Använd dessa inställningar för trafik i realtid när du vill ta reda på vilka områden du kan nå om du åker nu, om du åker om en timme och så vidare.

- Om du markerar Använd trafik och väljer Trafik baserad på typiska förhållanden för en viss dag och tid, skapar verktyget körtidsområden som bygger på historiska snitthastigheter för varje femminutersintervall under en vanlig vecka. Resultaten omfattar trafik, men tar inte med aktuella trafikförhållanden och händelser. De aktuella förhållandena kan i hög grad skilja sig från normen.

  Du kan använda dessa historiska trafikinställningar för att till exempel ta reda på "Vilka områden kan jag normalt sett komma till om jag åker klockan 11:30 på en onsdag?"

  Den tid du anger refererar till den tidszon där dina indatapunkter finns. Om du ställer in tiden 08:00 och har två startpunkter, en i New York City och en annan i Los Angeles, genereras rutterna baserat på avresetiden 08:00 Eastern Time respektive 08:00 Pacific Time.

Observera att tiden går och trafikförhållandena ändras medan bilen kör utåt från startpunkten. Verktyget Körtidsområden tar med dessa variationer i beräkningarna om du väljer Körtid och markerar Använd trafik, trafikfunktionen stöds dock inte i alla regioner. Klicka på länken Se tillgänglighet i verktyget för att ta reda på om funktionen finns tillgänglig i ditt undersökningsområde.

Tid med lastbil kan använda dynamiska hastigheter baserade på trafik men bara upp till hastighetsbegränsningen för lastbilar. Om t.ex. den dynamiska hastigheten för en väg baserat på trafik i realtid är 110 km/h men hastighetsbegränsningen för lastbilar på vägen är 90 km/h, använder beräkningen 90 km/h för den vägen.

Gångtid och Gångavstånd använder en fast hastighet på 5 kilometer i timmen (3,1 engelska mil per timme) och följer gångvägar och angivna gator (utan hänsyn till regler som påverkar bilar, till exempel enkelriktade gator).

Avstånd med lastbil använder fasta hastigheter och följer regler som gäller tunga lastbilar, medan Köravstånd och Avstånd på landsbygd använder fasta hastigheter och följer regler som gäller fordon som personbilar.

## Områden från olika punkter

Välj hur delade områden från olika indatapunkter ska hanteras när de når varandra. Du kan välja:

- Överlappa – Områden från olika indatapunkter kan täcka samma väg. Det här är användbart om du behöver känna till alla indatapunkter som kan nå en viss plats inom en viss körtid eller köravstånd.
- Lös upp – Alla områden sammanfogas till ett, och det är bara ett område som kan täcka en viss plats. Det här är användbart om du bara behöver veta om ett visst område går att nå inom en viss tid eller ett visst avstånd, men inte behöver veta vilka specifika indatapunkter som kan nå platsen.
- Dela – De områden från olika indataplatser som skulle överlappa varandra delas på mitten så att de i stället gränsar till varandra. Det här är användbart om du vill se vilka områden som ligger inom en viss tid eller ett visst avstånd från indatapunkterna, och samtidigt avgöra vilken indatapunkt som ligger närmast området.

## Resultatlagrets namn

Det här är namnet på lagret som skapas i Mitt innehåll och läggs till i kartan. Standardnamnet baseras på verktygets namn och indatalagrets namn. Om lagret redan finns uppmanas du att ange ett annat namn.

Om du använder listrutan Spara resultat i kan du ange namnet på en mapp i Mitt innehåll där resultatet ska sparas.