## Summeeri piirides

##

See tööriist leiab alad ja nende osad, mis on esimese sisendkihi piirides.

- Valgala piiride kihi ja maakasutuse piiride kihi põhjal saab arvutada maakasutustüüpide pindala iga valgala kohta.
- Omavalitsuse piirides paiknevate katastriüksuste keskmine maamaksu suurus asustusüksuste kaupa.

Kui ruut Kasuta praegust kaardi ulatust on märgitud, analüüsitakse üksnes neid sisendkihi ja summeeritava kihi objekte, mis on kaardil praegu nähtavad. Kui see ruut on märkimata, analüüsitakse kõiki sisendkihi ja summeeritava kihi objekte ka siis, kui neid pole praegu kaardil näha.

## Vali alakiht, et summeerida muid objekte selle piirides

Alakiht, mida kasutatakse selle piiridesse jäävate objektide summeerimiseks. Võite otsustada summeerida enda sisestatud polügoonikihi piires või ruut- või kuusnurksalvede piires, mis luuakse tööriista käivitumisel. Salvede loomisel ruuduna määratlevad ruudu kõrguse ja pikkuse määratud arv ja ühikud. Kui teete valiku Kuusnurk määravad arv ja ühikud paralleelkülgede vahelise vahemaa.

Ruutsalvede või kuusnurksalvede abil tehtav analüüs nõuab tasapinnalist ristkoordinaatide süsteemi. Koordinaatsüsteemi töötlemise saab määrata funktsiooniga Analüüsikeskkonnad. Kui koordinaatsüsteemi töötlemine ei ole määratud tasapinnaliseks ristkoordinaatide süsteemiks, kuvatakse käsu Käivita analüüs andmisel selle määramist taotlev hüpikaken.

Lisaks kihi valimisele kaardil saate valida ripploendi alumises servas Sirvi kihte, et otsida oma sisust suurandmete failiketta andmestikku või objektikihti.

## Vali kiht summeerimiseks

Selles kihis summeeritakse objektid, mis on sisendkihi või eespool määratud salvede piirides.

Lisaks kihi valimisele kaardil saate valida ripploendi alumises servas Sirvi kihte, et otsida oma sisust suurandmete failiketta andmestikku või objektikihti.

## Valige salvede loomiseks ja agregeerimiseks vahemaa

Salvede loomiseks kasutatav vahemaa.

Määrata tuleb kas Salve suurus salvede jaoks või Alakiht.

## Agregeeri ajalõikude abil (valikuline)

Kui sisendpunktikihi jaoks on aeg lubatud ja selle tüüp on ajahetk, saate kasutada analüüsimiseks ajasamme. Aega kasutades saate määrata kolm parameetrit.

- Ajasammude vahemik
- Ajasammude kordamise sagedus
- Aeg ajasammude ühildamiseks

Oletagem, et teil on andmed ühe aasta kohta ajas ja te tahate analüüsida seda nädalaste ajalõikudena. Selleks peate parameetriks Ajasammude vahemik määrama vahemiku `1 nädal`.

Oletagem, et teil on andmed ühe aasta kohta ajas ja te tahate analüüsida seda kuu esimese nädala alusel. Selleks peate määrama parameetriks Ajasammude vahemik vahemiku `1 nädal`, parameetriks Ajasammu kordamise sagedus vahemiku `1 kuu` ja parameetriks Aeg ajasammude ühildamiseks väärtuse `1. jaanuar, kell 12.00`.

## Ajavahemik, millega agregeerida

Ajasammude genereerimiseks kasutatav ajavahemik Ajasammude vahemikku saab kasutada nii eraldi kui ka koos parameetriga Ajasammude kordamise sagedus või parameetriga Aeg ajasammude ühildamiseks.

Kui soovite luua ajalõigu näiteks iga esmaspäeva ajavahemiku 9.00–10.00 jaoks, peab Ajasammude vahemik olema `1 tund`, Ajasammude kordamise sagedus `1 nädal` ja Aeg ajasammude ühildamiseks `9.00 esmaspäeval`.

## Ajasamm, millega agregeerida

Ajasamm, mida kasutatakse ajalõigu arvutamiseks. Parameetrit Ajasammude kordamise sagedus saab kasutada eraldi, koos parameetriga Ajasammude vahemik, Viiteaeg või koos parameetritega Ajasammude vahemik ja Aeg ajasammude ühildamiseks.

Kui soovite luua ajalõigu näiteks iga esmaspäeva ajavahemiku 9.00–10.00 jaoks, peab Ajasammude vahemik olema `1 tund`, Ajasammude kordamise sagedus `1 nädal` ja Aeg ajasammude ühildamiseks `9.00 esmaspäeval`.

## Viiteaeg, mida kasutatakse ajalõigu ühitamiseks

Kuupäev ja kellaaeg, mida kasutatakse ajalõigu ühitamiseks. Sellest ajast alustatakse ajasammuga ajas tagasi liikumist. Juhul kui viiteaega ei valita, ühildatakse ajasamm 1. jaanuariga 1970.

Kui soovite luua ajalõigu näiteks iga esmaspäeva ajavahemiku 9.00–10.00 jaoks, peab Ajasammude vahemik olema `1 tund`, Ajasammude kordamise sagedus `1 nädal` ja Aeg ajasammude ühildamiseks `9.00 esmaspäeval`.

## Lisa statistika (valikuline)

Saate arvutada summeeritud objektide statistika. Numbriväljadel saab arvutada järgmised statistikud.

- Koguarv – arvutatakse väärtuste, mis pole nullväärtused, hulk. See funktsioon on kasutatav numbriväljade või stringide korral. Väärtuste [null, 0 ja 2] koguarv on 2.
- Summa – väljal olevate arvväärtuste summa. Väärtuste [null, null ja 3] summa on 3.
- Keskmine – arvväärtuste keskmine. Väärtuste [0; 2 ja null] keskmine on 1.
- Miinimum – numbrivälja miinimumväärtus. Väärtuste [0; 2 ja null] miinimum on 0.
- Maksimum – numbrivälja maksimumväärtus. Väärtuste [0; 2 ja null] maksimum on 2.
- Vahemik – numbrivälja vahemik. Selle arvutamiseks lahutatakse maksimumväärtusest miinimumväärtus. Väärtuste [0, null ja 1] vahemik on 1. Väärtuste [null ja 4] vahemik on 0.
- Dispersioon – raja numbrivälja dispersioon. Väärtuse [1] dispersiooni on null. Väärtuste [null, 1;1 ja 1] dispersioon on 1.
- Standardhälve – numbrivälja standardhälve. Väärtuse [1] standardhälve on null. Väärtuste [null, 1;1 ja 1] standardhälve on 1.

Tekstiväljadel saab arvutada järgmised statistikud:

- Koguarv – stringide, mis pole nullväärtused, hulk.
- Mõni – see statistik on juhuslik valim tekstistringi väärtusest vastaval väljal.

Kõik statistikud arvutatakse väärtustega, mis ei ole nullväärtus. Tulemkiht sisaldab uut välja iga arvutatud statistiku kohta. Soovitud statistika lisamiseks valige uus atribuut ja statistik.

Lisaks sellele statistikale arvutatakse proportsionaalne statistika kõikidel numbriväljadel.

- Arv – iga välja arv, mis on korrutatud polügoonide vahele jääva summeerimiskihi suhtega.
- Summa – iga välja kaalutud väärtuste summa. Rakendatud kaal on polügoonide vahele jääva summeerimiskihi suhe.
- Keskmine – iga välja väärtuste kaalutud keskmine. Rakendatud kaal on polügoonide vahele jääva summeerimiskihi suhe.
- Miinimum – iga välja kaalutud väärtuste miinimum. Rakendatud kaal on polügoonide vahele jääva summeerimiskihi suhe.
- Maksimum – iga välja kaalutud väärtuste maksimum. Rakendatud kaal on polügoonide vahele jääva summeerimiskihi suhe.
- Ulatus – kaalutud väärtuste maksimumi ja miinimumi vaheline erinevus.

Olenevalt summeritavate objektide tüübist arvutatakse lähedalasuvate punktide koguarv, joonte kogupikkus või kogupindala.

## Koordinaatsüsteem (wkid)

See on ajutine parameeter eelversioonile, et määrata töötlemiseks koordinaatsüsteem. Paljud suurandmete tööriistad nõuavad töötlemiseks tasapinnalise ristkoordinaatide süsteemi kasutamist. Vaikimisi kasutab tööriist sisestatud koordinaatsüsteemi, aga töötlemine nurjub, kui kasutatakse geograafilist koordinaatsüsteemi. Tasapinnalise ristkoordinaatide süsteemi määramiseks sisestage WKID. Näiteks Web Mercator tuleb sisestada väärtusena `3857`.

## Vali andmeladu

GeoAnalyticsi tulemeid käsitletakse ArcGIS-i andmelaos salvedena ning need kuvatakse asjakohaste Portal for ArcGIS objektikihtidena. Üldjuhul salvestatakse tulemid ajalisruumilisse andmelattu – see on vaikimisi valitud. Mõnel juhul on tulemid mõistlik salvestada relatsioonilisse andmelattu. Allpool on toodud mõned põhjused, miks oleks soovitatav tulemid salvestada relatsioonilisse andmelattu.

- Saate tulemeid kasutada portaalidevahelises koostöös.
- Saate tulemustega sünkroniseerida.

Relatsioonilist andmeladu pole otstarbekas kasutada, kui GeoAnalyticsi tulemite arv suureneb. Sel juhul peaksite kasutama suurt ajalisruumilist andmeladu, mis võimaldab hallata suurt andmemahtu.

## Tulemkihi nimi

See on selle kihi nimi, mis luuakse jaotises Minu sisu ja lisatakse kaardile. Vaikimisi nimi põhineb tööriista nimel ja sisendkihi nimel. Kui see kiht on juba olemas, siis töötlemine nurjub.

Kasutades rippmenüüd Salvesta tulemused, saate jaotises Minu sisu määrata selle kausta nime, kuhu tulemused salvestatakse.