## अनुप्रवाह खोजना

##

यह उपकरण आपकी इनपुट लेयर में बिंदुओं से किसी अनुप्रवाह का चिह्न, या प्रवाह पथ निर्धारित करता है।

उदाहरण के लिए, यदि आपके पास संदूषण के स्रोत वाले बिंदु फीचर्स हैं और आप यह निर्धारित करना चाहते हैं कि आपके अध्ययन क्षेत्र में संदूषण कहाँ प्रवाहित होगा। संदूषण का भावी पथ जानने के लिए आप अनुप्रवाह खोजना का उपयोग कर सकते हैं। कोर्इ दूरी मान एवं इकाइयां निर्दिष्ट करके इस चिह्न को अलग-अलग रेखा हिस्सों में भी विभाजित किया जा सकता है। लौटार्इ जानेवाली रेखा प्रवाह पथ की कुल लंबार्इ, एक निर्दिष्ट अधिकतम चिह्न लंबार्इ, या आपके अध्ययन क्षेत्र की तरह क्षेत्र फीचर्स से जुड़ी हो सकती है। कर्इ मामलों में, यदि चिह्न पथ की कुल लंबार्इ लौटार्इ जाती है, तो यह स्रोत से लेकर महासागर तक होगी।

परिणाम अनुप्रवाह वाली एक रेखा होगी। यदि कोर्इ दूरी चिह्न को रेखा हिस्सों में विभाजित करें हेतु निर्दिष्ट है, तो चिह्न रेखा कर्इ रेखाओं में विभाजित होगी जहाँ हरेक रेखा निर्दिष्ट लंबार्इ की होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपकी इनपुट बिंदु संदूषण विभाजन वाली हो और इसमें बहने वाली नदी 0.6 मील प्रतिघंटा या 15 मील प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ती है, तो आपको नदी को 15 मील के हिस्सों में विभाजित करना पड़ सकता है। चिह्न को 15 मील के अंतरालों में विभाजित करने से यह पता चलेगा कि हरेक दिन विभाजन लगभग कहाँ आगे बढ़ेगा। रेखा, दूरी पर आधारित वर्गीकृत रंगों के उपयोग से संकेतबद्ध होगी और चिह्न के आरंभ से दूरी के साथ लेबलयुक्त हो जाएगी।

परिणामकारी चिह्न में आपके इनपुट चिह्नों के सभी गुण तथा अतिरिक्त गुण होंगे।

- PointID—इसमें इनपुट बिंदु से ID मान होगा।
- LengthKm—इसमें कुल अनुप्रवाह चिह्न हेतु किलोमीटर में लंबार्इ होगी।
- विवरण और डेटा रेसोलूशन—ट्रेस की गणना करने के लिए प्रयुक्त जलीय डेटा से संबंधित जानकारी शामिल होती है।
- दूरी-से और दूरी-तक—इसमें हरेक रेखा हिस्से की आरंभ से गंतव्य तक की दूरी होती है। ये गुण तभी लिखे जाते हैं जब चिह्न रेखा हिस्सों में विभाजित करें इस्तेमाल किया जाए।

यदि वर्तमान मानचित्र स्तर का उपयोग करें चयनित है, तो वर्तमान स्तर के भीतर दृश्यमान इनपुट लेयर में केवल बिंदु फीचर्स विश्लेषित किए जाएंगे। यदि चयनित नहीं है, तो इनपुट लेयर में सभी फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, भले ही वे वर्तमान मानचित्र सीमा से बाहर हैं।

## हरेक अनुप्रवाह चिह्न हेतु आरंभ स्थानों के रूप में इस्तेमाल होनेवाले बिंदु फीचर्स

अनुप्रवाह चिह्न के आरंभ स्थान के रूप में इस्तेमाल होनेवाले बिंदु फीचर्स। आउटपुट में हरेक इनपुट बिंदु हेतु एक रेखा होगी।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

## चिह्न रेखा हिस्सों में विभाजित करें

चिह्न रेखा कर्इ रेखाओं में विभाजित होगी जहां हरेक रेखा निर्दिष्ट लंबार्इ की होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपकी इनपुट बिंदु संदूषण विभाजन वाली हो और इसमें बहने वाली नदी 0.6 मील प्रतिघंटा या 15 मील प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ती है, तो आपको नदी को 15 मील के हिस्सों में विभाजित करना पड़ सकता है। चिह्न को 15 मील के अंतरालों में विभाजित करने से यह पता चलेगा कि हरेक दिन विभाजन लगभग कहाँ आगे बढ़ेगा। रेखा, दूरी पर आधारित वर्गीकृत रंगों के उपयोग से संकेतबद्ध होगी और चिह्न के आरंभ से दूरी के साथ लेबलयुक्त हो जाएगी। परिणामकारी चिह्न में कर्इ रेखा हिस्से होंगे, जिनमें हरेक में फील्ड FromDistance और ToDistance होंगे।

## चिह्न की अधिकतम दूरी

लौटार्इ जाने वाली रेखा की कुल लंबार्इ निर्धारित करता है। यदि आप चिह्न से जोड़ने हेतु क्षेत्र फीचर्स प्रदान करते हैं, तो परिणाम क्षेत्र फीचर से जड़जाएगा, चाहे आप यहां कोर्इ भी दूरी प्रविष्ट करें।

## आउटपुट इससे जोड़ें

जहाँ आप चिह्न जोड़ना चाहते हैं वहां या तो लेयर बनाएं या प्रदान करें। उदाहरण के लिए, यदि आप चिह्न परिणाम केवल अपने अध्ययन क्षेत्र के भीतर चाहते हैं, जैसे आपकी काउंटी, तो इनपुट के रूप में आपके द्वारा काउंटी फीचर इस्तेमाल करने पर चिह्न काउंटी सीमा पर रुक जाएगा।

## परिणामी लेयर का नाम

यह उस लेयर का नाम है जो मेरी सामग्री में बनाई जाएगी और मानचित्र में जोड़ी जाएगी। इसका मूल नाम उपकरण के नाम और इनपुट लेयर के नाम पर आधारित है। यदि लेयर पहले से मौजूद हो, तो आपसे दूसरा नाम देने को कहा जाएगा।

इसमें सहेजें ड्राप-डाउन बॉक्स का उपयोग करके, आप मेरी सामग्री में एक फोल्डर का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहां परिणामों को सहेजा जाएगा।।