## Traceringen reconstrueren

##

Deze tool werkt met een tijdingeschakelde laag van punt- of polygoonobjecten die een `moment` in de tijd te vertegenwoordigen. Het bepaalt eerst welke objecten tot een tracering behoren met behulp van een identificatie. Met behulp van de tijd op elke locatie, worden de traceringen op volgorde gezet en omgevormd tot een lijn of polygoon die het pad van de beweging in de tijd weergeeft. Eventueel kan de input worden gebufferd door een veld, dat een polygoon op elke locatie creëert. Deze gebufferde punten, of als de inputs polygonen zijn, worden vervolgens samengevoegd als een polygoon waarbij de breedte representatief is voor het attribuut van belang. De resulterende traceringen een begin- en een eindtijd, die tijdelijk het eerste en het laatste object in een bepaalde tracering vertegenwoordigen. Wanneer de traceringen gemaakt zijn, worden de statistieken over de inputobjecten worden berekend en toegekend aan de outputtracering. De meest eenvoudige statistiek is het aantal punten binnen het gebied, maar andere statistieken kunnen ook worden berekend.

Objecten in tijdingeschakelde lagen kunnen worden weergegeven op twee manieren:

- Direct—Eén moment in de tijd
- Interval—Een start- en eindtijd

Stel bijvoorbeeld voor dat u GPS-metingen van orkanen hebt elke 10 minuten. Elke GPS-meting registreert de naam van de orkaan, de locatie, het tijdstip van de opname en de windsnelheid. Met deze informatie kunt u traceringen creëren voor elke orkaan met de naam voor traceringsidentificatie en traceringen voor elke orkaan worden gegenereerd. Daarnaast kunt u statistieken berekenen, zoals het gemiddelde, max. en minimale windsnelheid van elke orkaan, evenals het aantal metingen binnen elke tracering.

Met behulp van hetzelfde voorbeeld kunt u uw traceringen bufferen door de windsnelheid. Dit buffert elke meting door het windsnelheidveld op die locatie en voegt de gebufferde gebieden samen, maakt een polygoonvertegenwoordiging van het traceringpad alsmede van de veranderingen in windsnelheid als de orkanen verder trekken.

## Kies de features om traceringen uit te reconstrueren

De punt- of polygoonlaag die gereconstrueerd wordt in traceringen. Voor de inputlaag moet de tijd zijn ingeschakeld met objecten die een moment in de tijd vertegenwoordigen. De kaartlaag moet in een geprojecteerd coördinaatsysteem of de processing ruimtelijke referentie moet worden ingesteld op een geprojecteerd coördinaatsysteem met behulp van de Analysis Environments als een buffer wordt toegepast.

Naast het kiezen van een laag van uw kaart, kunt u kiezen voor Blader door lagen aan de onderkant van de drop-downlijst om in uw content te zoeken naar een groot gedeeld databestand of objectlaag.

## Kies een of meer velden om traceringen te identificeren

De velden die de traceringsidentifier vertegenwoordigen.

Bijvoorbeeld als u de sporen van orkanen reconstrueert, kunt u de naam van de orkaan gebruiken als het traceringsveld.

## Kies te gebruiken methode om traceringen te reconstrueren

Methode die wordt gebruikt om traceringen samen te voegen en buffers toe te passen (indien van toepassing). De Planaire methode kan de resultaten sneller berekenen, maar wikkelt de traceringen niet rond de internationale datumgrens en houdt geen rekening met de daadwerkelijke vorm van de aarde bij het bufferen. De Geodetische methode wikkelt traceringen rond de datumgrens indien nodig en past een geodetische buffer toe om rekening te houden met de vorm van de aarde.

## Maak een expressie om invoerfeatures op te bufferen (optioneel)

Vergelijking gebruikt om de bufferafstand rond de invoerobjecten te berekenen. Deze vergelijking kan worden gegenereerd met behulp van de buffercalculator en basisbewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen worden ondersteund. Waarden worden berekend op basis van het analysecoördinaatsysteem. De kaartlaag moet in een geprojecteerd coördinaatsysteem of de processing ruimtelijke referentie moet worden ingesteld op een geprojecteerd coördinaatsysteem met behulp van de Analysis Environments als een buffer wordt toegepast.

Een vergelijking als `$feature.windspeed * 1000` past een buffer toe van 1000 vermenigvuldigd met het veld windsnelheid. U kunt meer dan één veld gebruiken in de buffercalculator.

## Selecteer een tijd om traceringen op te splitsen (optioneel)

Tijd gebruikt om traceringen te splitsen. Als inputpunten of -polygonen een langere duur tussen hen hebben dan de gesplitste tijd dan worden ze opgesplitst in verschillende traceringen.

Als u een tijd en afstand specificeert om op te splitsen, worden traceringen gesplitst als aan één of beide voorwaarden is voldaan.

Stel u voor dat u puntobjecten hebt die vliegtuigvluchten voorstellen en het traceringveld is het ID van het vliegtuig. Dit toestel kan meerdere reizen maken en wordt weergegeven als één tracering. Als u weet dat er een pauze van 1 uur is tussen de vluchten, kunt u gebruik maken van `1 uur` als traceringssplitsing en elke vlucht wordt dan gesplitst in een eigen tracering.

## Selecteer een afstand om traceringen op te splitsen (optioneel)

Tijd gebruikt om traceringen te splitsen. Als invoerpunten of -polygonen een langere afstand tussen zich hebben dan de gesplitste afstand, dan worden ze opgesplitst in verschillende traceringen.

Als u een tijd en afstand specificeert om op te splitsen, worden traceringen gesplitst als aan één of beide voorwaarden is voldaan.

## Statistieken toevoegen (optioneel)

U kunt statistieken berekenen over objecten die zijn samengevat. Op numerieke velden kunt u het volgende berekenen:

- Count—Berekent het aantal non-nulwaarden. Kan gebruikt worden op numerieke velden of strings. De telling van [nul, 0, 2] is 2.
- Som—De som van numerieke waarden in een veld. De som van [nul, nul, 3] is 3.
- Gemiddelde—Het gemiddelde van numerieke waarden. Het gemiddelde van [0, 2, nul] is 1.
- Min—De minimumwaarde van een numeriek veld. Het minimum van [0, 2, nul] is 0.
- Max—De maximumwaarde van een numeriek veld. De maximumwaarde van [0, 2, nul] is 2.
- Bereik—Het bereik van een numeriek veld. Dit wordt berekend als de minimumwaarden afgetrokken van de maximumwaarde. Het bereik van [0, nul, 1] is 1. Het bereik van [nul, 4] is 0.
- Variantie—De variantie van een numeriek veld in een track. De variantie van [1] is nul. De variantie van [null, 1,1,1] is 1.
- Standaarddeviatie—De standaarddeviatie van een numeriek veld. De standaarddeviatie van [1] is nul. De standaarddeviatie van [null, 1,1,1] is 1.

Op stringvelden kunt u het volgende berekenen:

- Telling—Het aantal non-nul strings.
- Elke—Deze statistiek is een willekeurig voorbeeld van een stringwaarde in het gespecificeerde veld.

Alle statistieken worden berekend op nonnull waarden. De resultaatlaag zal een nieuw veld bevatten voor elke statistiek die wordt berekend. Andere statistieken kunnen worden toegevoegd door een attribuut en statistiek te kiezen.

## Kies een ArcGIS Data Store om de resultaten in op te slaan

GeoAnalytische resultaten worden opgeslagen in een ArcGIS Data Store en weergegeven als een objectlaag in Portal for ArcGIS. In de meeste gevallen moeten de resultaten worden opgeslagen in de spatiotemporele data-opslag en dit is de standaardinstelling. In sommige gevallen is het opslaan van de resultaten in de relationele data-opslag een goede optie. Hier volgen redenen waarom u resultaten zou willen opslaan in een relationele data-opslag:

- Om uw resultaten te gebruiken voor portaalsamenwerking.
- Om synchronisatiemogelijkheden met uw resultaten mogelijk te maken.

U moet geen gebruik maken van een relationele data-opslag als u verwacht dat uw GeoAnalytics-resultaten toenemen en u wilt profiteren van de mogelijkheden van de spatiotemporele big data-opslag om grote hoeveelheden gegevens te verwerken.

## Resultaat laagnaam

Dit is de naam van de kaartlaag die in Mijn Content wordt gemaakt en aan de kaart wordt toegevoegd. De standaardnaam is gebaseerd op de toolnaam en de naam van de invoerlaag. Als de laag al bestaat, zal de tool falen.

Als u in de vervolgkeuzelijst Resultaat opslaan gebruikt, kunt u de naam opgeven van een map in Mijn Content waarin het resultaat wordt opgeslagen.