## Kreiraj slivnice

##

Ova alatka određuje vododelnicu ili uzvodno drenažno područje za svaku tačku na ulaznom sloju.

Na primer, pretpostavimo da imate tačkaste geoobjekte koji predstavljaju lokacije zagađenja koja se prenosi vodom, a želite da pronađete izvore zagađenja. S obzirom na to da izvor zagađenja mora da bude negde unutar vododelnice uzvodno od tačke, ovu alatku biste koristili za definisanje vododelnica koje sadrže izvore zagađenja.

Lokacija ulaznih tačaka je važna. Ako se ne nalaze precizno na slivu, rezultujuće vododelnice mogu da budu veoma male i neupotrebljive za vašu analizu. Alatka Pretraži razdaljinu do najbližeg sliva može da se koristi za podešavanje lokacije ulaznih tačaka tako da padnu precizno na sliv kako bi se pronašla vododelnica koja se uliva u tačku koja se nalazi na slivu. Podešene lokacije koje se koriste za pronalaženje vododelnica upisane su u izlazni sloj – vaše ulazne tačke nisu izmenjene.

Rezultat je grupni sloj koji sadrži dva sloja: vododelnice i podešene tačke koje se koriste za izračunavanje vododelnica.

Rezultujuće vododelnice će imati sve atribute vaših ulaznih tačaka, kao i ove dodatne atribute:

- PourPtID – sadrži vrednost ID-a iz ulaznih tačaka
- Kvadratni kilometri površine – sadrži površinu u kvadratnim kilometrima uzvodne vododelnice
- Opis i RezolucijaPodataka – sadrži informacije koje pripadaju hidrološkim podacima koji se koriste za izračunavanje praćenja

Ako je opcija Koristi trenutni obuhvat mape izabrana, samo oni geoobjekti koji su u trenutnom obuhvatu mape koristiće se za izračunavanje vododelnica. Ako nije izabrana, analiziraće se svi geoobjekti u ulaznom sloju, čak i ako su izvan trenutnog obuhvata mape.

## Tačkasti geoobjekti za korišćenje pri izračunavanju vododelnica

Vododelnica (uzvodno drenažno područje) biće izračunata za svaku tačku.

Pored izbora sloja sa mape, možete da izaberete Odaberite Living Atlas sloj za analizu ili Odaberite sloj za analizu u dnu padajuće liste. Ovim se otvara galerija koja sadrži kolekciju slojeva korisnih za veliki broj analiza.

## Pretraži razdaljinu do najbližeg sliva (opcionalno)

Ako se vaše ulazne tačke nalaze daleko od sliva, rezultujuće vododelnice će verovatno biti veoma male i neće biti od koristi u analizi, kao što je određivanje uzvodnog izvora zagađenja. U većini slučajeva, želite da se ulazna tačka prilepi za najbliži sliv da biste pronašli vododelnice koje protiču do tačke koja se ne nalazi na slivu. Da biste pronašli najbliži sliv, navedite razdaljinu za pretragu. Ako ne navedete razdaljinu za pretragu, alatka će izračunati i koristiti konzervativnu razdaljinu za pretragu.

Da biste koristili tačnu lokaciju ulazne tačke, navedite razdaljinu za pretragu nula.

U svrhe analize, kompanija Esri je unapred izračunala slivove koristeći standardne hidrološke modele. Ako unutar razdaljine za pretragu nema nijednog sliva, koristiće se lokacija koja sadrži najvišu akumulaciju protoka unutar razdaljine za pretragu.

## Naziv sloja sa rezultatima

Ovo je naziv sloja koji će biti kreiran u Mom sadržaju i dodat na mapu. Podrazumevani naziv je zasnovan na nazivu alatke i nazivu ulaznog sloja. Ako sloj već postoji, bićete upitani da unesete drugi naziv.

Koristeći padajuće polje Sačuvaj rezultat u možete da navedete ime fascikle u Mom sadržaju u kojoj će rezultat biti sačuvan.