## Crea campo di vista

##

Lo strumento Crea Campo di vista crea aree in cui un osservatore può visualizzare oggetti presenti sul suolo. I punti di osservazione in input possono rappresentare osservatori (ad esempio, persone sul suolo o i punti di osservazione in una torretta di avvistamento degli incendi) oppure oggetti sotto osservazione (come turbine eoliche, serbatoi d'acqua, veicoli o altre persone). Le aree risultanti corrispondono alle aree in cui gli osservatori possono visualizzare gli oggetti osservati e viceversa: gli oggetti osservati possono vedere gli osservatori.

Sia gli osservatori che gli oggetti osservati possono essere più in alto rispetto al suolo e tali altezze sono usate per stabilire la visibilità. Ad esempio, un campo di vista calcolato per turbine eoliche di 400 piedi (122 metri) e per persone di 6 piedi (182 cm) posizionate sul suolo sarà più grande rispetto a un campo di vista calcolato per turbine di 200 piedi (61 metri) e per persone di 6 piedi (182 cm).

Tenere presente che il calcolo del campo di vista non prende in considerazione eventuali ostacoli come alberi o edifici. Puoi formulare il calcolo su un suolo brullo, senza altri elementi ad eccezione dell'osservatore e degli oggetti osservati.

Il layer risultante contiene feature area che rappresentano le aree visibili. Il campo Frequenza registra il numero di punti di osservazione che ogni area visualizza. Ad esempio, per cinque punti di input ognuno dei quali rappresenta una torretta di avvistamento incendi, il campo Frequenza presenterà dei valori compresi tra uno e cinque; le aree con un valore pari a uno possono essere viste solo da una torretta, mentre le aree con un valore pari a cinque possono essere viste da tutte le torrette. Il layer risultante contiene anche il campo Risoluzione DEM che registra la risoluzione del modello DEM (Digital Elevation Model) usato per creare i campi di vista.

Se si seleziona Usa estensione mappa corrente, verranno analizzati solo i punti di osservazione visibili nell'estensione mappa corrente. Se l'opzione è deselezionata, verranno analizzati tutti i punti di osservazione nel layer di input, anche se sono esterni all'estensione mappa corrente.

## Feature puntuali che rappresentano le posizioni dell'osservatore

Feature puntuali da utilizzare come posizioni dell'osservatore.

Oltre a scegliere un layer dalla mappa, è possibile selezionare Scegli layer di analisi dell'atlante attivo o Scegli layer di analisi in fondo all'elenco a discesa. Verrà aperta una galleria contenente una raccolta di layer utili per numerose analisi.

## Altezza delle posizioni dell'osservatore

Si tratta dell'altezza dal suolo delle posizioni dell'osservatore. Il valore predefinito è impostata sull'altezza media di una persona.

## Altezza di altri oggetti al suolo

Si tratta dell'altezza di strutture o persone rispetto al suolo usata per stabilire la visibilità. Il campo di vista risultante corrisponde alle aree in cui un punto di osservazione può vedere gli altri oggetti. È vero anche il contrario: gli altri oggetti possono vedere un punto di osservazione.

- Se i punti di osservazione rappresentano turbine eoliche e si desidera stabilire se le persone sul suolo possono vederle, è necessario inserire l'altezza media di una persona (circa 6 piedi, 182 cm). Nel risultato vengono visualizzate le aree in cui una persona sul suolo può vedere le turbine eoliche.
- Se i punti di osservazione rappresentano le torrette di avvistamento incendi e si desidera stabilire quali torrette di avvistamento possono vedere un pennacchio di fumo di 20 piedi (6 metri) o più alto, è necessario inserire 20 piedi (6 metri) per l'altezza. Nel risultato vengono visualizzate le aree in cui una torretta di avvistamento può vedere un pennacchio di fumo alto almeno 20 piedi (6 metri).
- Se i punti di osservazione rappresentano punti panoramici su strade e sentieri e si desidera stabilire dove è possibile vedere turbine eoliche alte 400 piedi (121 metri) o anche più alte, è necessario inserire 400 piedi (121 metri) per l'altezza. Nel risultato vengono visualizzate le aree in cui una persona in un punto panoramico può vedere una turbina eolica alta almeno 400 piedi (121 metri).
- Se i punti di osservazione rappresentano punti panoramici e si desidera stabilire l'area sul suolo che una persona può vedere da un punto panoramico, è necessario inserire zero. Nel risultato vengono visualizzate le aree che possono essere osservate dal punto panoramico.

## Distanza di visualizzazione massima

Questa è la distanza in cui termina il calcolo delle aree visibili. Oltre questa distanza, non è possibile sapere se i punti di osservazione e gli altri oggetti possono vedersi a vicenda. Valori alti aumentano i tempi di calcolo. Il valore massimo consentito è 31 miglia (50 chilometri).

## Nome layer risultati

Questo è il nome del layer che verrà creato in I miei contenuti e aggiunto alla mappa. Il nome predefinito è basato sul nome dello strumento e sul nome del layer di input. Se il layer esiste già, verrà chiesto di fornire un altro nome.

Utilizzare la casella a discesa Salva risultato in per specificare il nome di una cartella di I miei contenuti in cui salvare il risultato.