## Создание области видимости

##

Инструмент Создание области видимости позволяет построить области, в которых наблюдатель может видеть объекты на поверхности земли. Входные наблюдаемые точки могут представлять либо наблюдателей (люди, стоящие на земле или наблюдательные посты на пожарных вышках), или объекты наблюдения (ветряки, водонапорные башни, средства передвижения или люди). Полученные области – это области, в которых наблюдатели могут видеть наблюдаемые объекты и наоборот: наблюдаемые объекты видны наблюдателям.

Наблюдатели и наблюдаемые объекты могут находится над поверхностью земли, их высоты используются при определении видимости. Например, видимость, вычисленная для ветряка высотой 130 метров и стоящего на земле человека ростом 180 см обычно будет шире, чем видимость 60-метрового ветряка.

Имейте в виду, что вычисление видимости не учитывает препятствия, такие как деревья или здания. Можно представить, что вычисление проходит только с учетом голой поверхности земли, на которой есть только наблюдатель и наблюдаемые объекты.

Итоговый слой содержит площадные объекты, соответствующие областям видимости. В поле Частота записывается число наблюдаемых точек, откуда видна каждая область. Например, если у вас имеется пять входных точек, каждая из которых соответствует пожарной вышке, в поле Частота будут находится значения между 1 и 5; области со значением 1 видны только с одной вышки, области со значением 5 видны со всех. Итоговый слой также содержит поле DEMResolution, в котором записывается разрешение цифровой модели рельефа (ЦМР), используемой для вычисления видимости.

Если опция Использовать текущий экстент карты включена, будут анализироваться только те наблюдаемые точки, которые отображаются в текущем экстенте. Если опция отключена, анализ будет выполнен для всех наблюдаемых точек входного слоя, даже если они находятся вне текущего экстента карты.

## Точечные объекты, представляющие точки наблюдателя

Точечные объекты, используемые как точки наблюдения.

Кроме выбора слоя из вашей карты, можно щёлкнуть Выбрать слои анализа Living Atlas или Выбрать слой анализа в нижней части ниспадающего списка. Откроется галерея, содержащая подборку слоев, подходящих для множества разных типов анализа.

## Высота местоположений наблюдателя

Высота точек наблюдения над поверхностью земли. По умолчанию используется примерный рост человека.

## Высота других объектов над поверхностью земли

Высота предметов или людей над поверхностью земли, используемая для определения видимости. Итоговые области видимости – это области, в которых из точки наблюдения видны другие объекты. Также верно и обратное, другие объекты могут видеть точку наблюдения.

- Если точки наблюдения представляют собой ветряки, а вы хотите определить откуда люди, стоящие на земле, могут их видеть, введите средний рост человека (примерно 6 футов). В результате вы получите области, в которых стоящий на земле человек может видеть ветряки.
- Если точки наблюдения представляют собой пожарные вышки, а вы хотите определить откуда может быть виден столб дыма высотой 20 футов или больше, введите в поле высоты 20 футов. В результате вы получите области, в которых с пожарной вышки можно увидеть столб дыма высотой от 20 футов.
- Если точки наблюдения представляют собой живописные виды вдоль дорог и тропинок, а вы хотите определить откуда могут быть видны ветряки высотой 400 футов или больше, введите в поле высоты 400 футов. В результате вы получите области, в которых человек, стоящий на смотровой площадке, может увидеть ветряки высотой от 400 футов.
- Если точки наблюдения представляют собой смотровые площадки, а вы хотите определить область, которую видят люди, стоящие на них, введите 0. В результате вы получите области, которые видны со смотровой площадки.

## Максимальное расстояние видимости

Это предельное расстояние, на котором вычисление области видимости прекращается. За пределами этого расстояния, видимость между точкой наблюдения и наблюдаемыми объектами остается неизвестной. Большие значений увеличивают время вычисления. Максимальное допустимое значение этого параметра – 31 миль (50 км).

## Имя слоя результата

Это имя слоя, который будет создан в разделе Мои ресурсы и добавлен на карту. Имя слоя по умолчанию зависит от имени инструмента и имени входного слоя. Если имя слоя уже используется, появится запрос ввести новое имя.

С помощью ниспадающего списка поля Сохранить результат в вы можете задать имя папки в разделе Мои ресурсы, в которую будет записан результат.