## ラスターの抽出

##

このツールを使用すると、ラスターを境界 (長方形領域または画面上に対話形式で定義した形状のいずれか) にクリップできます。マップ上に現在表示されている領域の範囲までクリップするか、ポリゴンで定義された分析範囲までクリップすることができます。

## 抽出のために入力データを選択

クリップする入力レイヤー。

## クリップ ジオメトリの指定

レイヤーのジオメトリをクリップする際に使用する範囲のタイプを選択します。

- 現在の表示範囲 - 現在のマップ範囲が結果レイヤーのクリップに使用されます。これがデフォルトです。
- 処理範囲の選択 - 結果にジオメトリ範囲内の領域を表示するか、ジオメトリ範囲外の領域を表示するかを選択できます。 [ジオメトリ内部のデータ] オプションを選択すると、範囲外の画像が削除されます。 [ジオメトリ外部のデータ] オプションを選択すると、範囲内の画像が削除されます。描画ツールを使用してクリップ ジオメトリを定義することもできます。

## 結果レイヤーの名前

[マイ コンテンツ] で作成され、マップに追加されるレイヤーの名前。デフォルトの名前は、ツール名と入力レイヤー名に基づいて設定されます。レイヤーがすでに存在する場合は、別の名前を指定するよう求められます。

[出力の保存場所] ドロップダウン ボックスを使用して、結果を保存する [マイ コンテンツ] 内のフォルダーの名前を指定できます。