## Muodosta reitit uudelleen

##

Tämä työkalu toimii sellaisen ajan huomioivan karttatason kanssa, jossa on `hetkeä` ajassa kuvaavia piste- tai aluekohteita. Se määrittää ensin tunnuksen avulla, mitkä kohteet kuuluvat reittiin. Käyttämällä jokaisen sijainnin aikaa reitit järjestetään peräkkäin ja muunnetaan viivaksi tai aluekohteeksi, joka kuvaa liikettä ajan myötä. Vaihtoehtoisesti lähtöaineisto voidaan puskuroida kentän mukaan, jolloin aluekohde luodaan jokaiseen sijaintiin. Nämä puskuroidut pisteet, tai jos lähtöaineistot ovat aluekohteita, liitetään peräkkäin ja reitti luodaan aluekohteena, jossa leveys edustaa kiinnostuksen kohteena olevaa ominaisuustietoa. Tuloksena olevilla reiteillä on aloitus- ja lopetusaika, joka kuvaa ajallisesti ensimmäistä ja viimeistä kohdetta annetulla reitillä. Reittien luonnin aikana lähtöaineiston kohteista lasketaan tilastotiedot, ja tilastotiedot määritetään tulosaineiston reitille. Perustilastotietoja ovat alueella olevien pisteiden määrä, mutta myös muita tilastotietoja voidaan laskea.

Kohteet ajan huomioivissa karttatasoissa voidaan kuvata jommallakummalla seuraavista tavoista:

- hetki: yksittäinen hetki ajassa
- aikaväli: aloitus- ja lopetusaika.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on GPS-mittauksia hurrikaaneista aina kymmenen minuutin välein. Jokainen GPS-mittaus tallentaa hurrikaanin nimen, sijainnin, tallennusajan ja tuulen nopeuden. Näiden tietojen avulla voit luoda jokaisen hurrikaanin reitin käyttämällä reittitunnuksen nimeä, ja jokaiselle hurrikaanille luodaan reitti. Lisäksi voit laskea tilastotiedot, kuten jokaisen hurrikaanin tuulen keski-, enimmäis- ja vähimmäisnopeuden, sekä mittausten määrän kullakin reitillä.

Voit myös puskuroida reitit tuulen nopeuden mukaan. Tämä puskuroi jokaisen mittauksen sijainnin tuulen nopeuden kentän mukaan ja liittää puskuroidut alueet toisiinsa luoden aluekohteen, joka kuvaa hurrikaanin reittiä ja tuulen nopeuden muutoksia hurrikaanin edetessä.

## Valitse kohteet, joista reitit muodostetaan uudelleen

Piste- tai aluekohdekarttataso, joka muodostetaan uudelleen reiteiksi. Lähtöaineiston karttatasossa on oltava otettuna aika huomioon kohteissa, jotka edustavat hetkeä ajassa. Karttatason on oltava projisoidussa koordinaattijärjestelmässä, tai käsittelevä koordinaatisto on määritettävä projisoituun koordinaattijärjestelmään käyttämällä analyysiympäristöjä, jos puskuri on käytössä.

Sen lisäksi, että voit valita karttatason kartasta, voit valita Selaa karttatasoja -vaihtoehdon avattavan luettelon alareunasta ja selata Big Data -tiedostoresurssin aineistoryhmän tai karttatason sisältöön.

## Valitse vähintään yksi kenttä reittien tunnistamista varten

Kentät, jotka edustavat reittitunnusta.

Jos olet esimerkiksi muodostamassa uudelleen hurrikaanin reittiä, voit käyttää hurrikaanin nimeä reittikenttänä.

## Valitse reittien uudelleen muodostamisen menetelmä

Menetelmä, jonka avulla reitit liitetään ja puskuri otetaan käyttöön (jos mahdollista). Planaarinen-menetelmä voi laskea tulokset nopeasti, mutta se ei rivitä reittejä kansainvälisen päivämäärärajan ympärille tai ota huomioon maapallon todellista muotoa puskuroitaessa. Geodeettinen-menetelmä rivittää reitit päivämäärärajan ympärille tarvittaessa ja ottaa maapallon muodon huomioon geodeettisen puskurin avulla.

## Luo lauseke, jonka perusteella lähtöaineiston kohteet puskuroidaan (valinnainen)

Yhtälö, jolla lasketaan puskurietäisyys lähtöaineiston kohteiden ympärillä. Tämän yhtälön voi luoda käyttämällä puskurilaskinta ja perusoperaattoreita, kuten summa-, vähennys-, kerto- ja jako-operaattoreita. Arvot lasketaan käyttämällä analyysikoordinaattijärjestelmää. Karttatason on oltava projisoidussa koordinaattijärjestelmässä, tai käsittelevä koordinaatisto on määritettävä projisoituun koordinaattijärjestelmään käyttämällä analyysiympäristöjä, jos puskuri on käytössä.

Yhtälö `$feature.windspeed * 1000` käyttää esimerkiksi puskuria tuhat kerrottuna kentällä windspeed. Puskurilaskimessa voi käyttää useita kenttiä.

## Valitse aika, jonka jälkeen reitti jaetaan (valinnainen)

Aika, jonka jälkeen reitti jaetaan useaksi reitiksi. Jos lähtöaineiston piste- tai aluekohteiden välinen kesto on pitempi kuin jakoaika, ne jaetaan eri reitteihin.

Jos määrität aikajaon ja etäisyyden jaon, reitit jaetaan, kun jompikumpi ehdoista tai molemmat ehdot täyttyvät.

Kuvittele, että sinulla on lentoja kuvaavia pistekohteita, joissa reittikenttänä on lentokoneen tunnus. Kyseinen lentokone saattaa tehdä useita lentoja, jotka esitetään yhtenä reittinä. Jos tiedät, että lentojen välillä on tunnin tauko, voit käyttää `yhtä tuntia` reittijakona, ja jokainen lento jaetaan omaksi reitiksi.

## Valitse etäisyys, jonka jälkeen reitti jaetaan (valinnainen)

Etäisyys, jota käytetään reittien jakamisessa useaksi reitiksi. Jos lähtöaineiston piste- tai aluekohteiden välinen etäisyys on pitempi kuin etäisyyden jakoarvo, ne jaetaan eri reitteihin.

Jos määrität aikajaon ja etäisyyden jaon, reitit jaetaan, kun jompikumpi ehdoista tai molemmat ehdot täyttyvät.

## Lisää tilastotiedot (valinnainen)

Voit laskea tilastotiedot kohteista, joista on laadittu yhteenveto. Numerokentistä voit laskea seuraavat tilastotiedot:

- Määrä: laskee muiden kuin nolla-arvojen määrän. Voidaan käyttää numerokentissä tai merkkijonoissa. Arvojen [nolla, 0, 2] nolla-arvojen määrä on 2.
- Summa: kunkin kentän numeroarvojen summa. Numeroarvojen [nolla, nolla, 3] summa on 3.
- Keskiarvo: numeroarvojen keskiarvo. Arvojen [0, 2, nolla] keskiarvo on 1.
- Minimi: numerokentän minimiarvo. Arvojen [0, 2, nolla] minimiarvo on 0.
- Maksimiarvo: numerokentän maksimiarvo. Arvojen [0, 2, nolla] maksimiarvo on 2.
- Alue: numerokentän alue. Tämä lasketaan minimiarvoina, jotka on vähennetty maksimiarvosta. Arvojen [0, nolla, 1] alue on 1. Arvojen [nolla, 4] alue on 0.
- Varianssi: numerokentän varianssi reitillä. Arvon [1] varianssi on nolla. Arvojen [nolla, 1,1, 1] varianssi on 1.
- Vakio keskihajonta: numerokentän keskihajonta. Arvon [1] varianssi on nolla. Arvojen [nolla, 1,1, 1] vakio keskihajonta on 1.

Merkkijonokentistä voit laskea seuraavat tilastotiedot:

- Määrä: muiden kuin nolla-merkkijonojen määrä.
- Mikä tahansa: Tämä tilastotieto on satunnainen otos määritetyn kentän merkkijonoarvosta.

Kaikki tilastotiedot lasketaan muina kuin nolla-arvoina. Tuloskarttataso sisältää uuden kentän jokaiselle lasketulle tilastotiedolle. Voit lisätä niin paljon tilastotietoja kuin haluat valitsemalla ominaisuustiedon ja tilastotiedon.

## Valitse ArcGIS Data Store -tietokanta, johon tulokset tallennetaan

GeoAnalytics-tulokset tallennetaan ArcGIS Data Store -tietokantaan ja julkaistaan karttatasona Portal for ArcGIS -portaalissa. Useimmissa tapauksissa tulokset pitää tallentaa spatiotemporaaliseen tietokantaan (tämä on oletusarvo). Joissakin tapauksissa tulosten tallentaminen relaatiotietokantaan on hyvä vaihtoehto. Tiedot kannattaa tallentaa relaatiotietokantaan seuraavista syistä:

- Haluat käyttää portaalissa olevia tietoja portaaliyhteistyöhön.
- Haluat ottaa käyttöön tulosten synkronointitoiminnot.

Relaatiotietokantaa ei tule käyttää, jos GeoAnalytics-tulosten määrä kasvaa ja sinun täytyy hyödyntää spatiotemporaalisen big data -tietokannan toimintoja suurten tietomäärien käsittelyyn.

## Tulostason nimi

Sen tason nimi, joka luodaan kohtaan Oma sisältö ja joka lisätään karttaan. Oletusnimi perustuu työkalun nimeen ja lähtökarttatason nimeen. Jos karttataso on jo olemassa, työkalua ei voi suorittaa.

Avattavan Tallenna tulos kohteeseen -valikon avulla voit määrittää sen Oma sisältö -kansion nimen, johon tulos tallennetaan.