## व्यूशेड बनाएँ

##

यह उपकरण उन क्षेत्रों की पहचान करता है जिनको सतह स्थलाकृति के लिए लेखांकन करने वाला पर्यवेक्षक देख सकता है। इनपुट बिन्दु स्थान या तो पर्यवेक्षक (जैसे कि जमीन पर या फायर टॉवर में चौकसी करते लोग), या देखी गई वस्तुओं (जैसे कि वायु टरबाइन, पानी के टॉवर, वाहन या अन्य लोग) का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। परिणाम उन क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं जिन्हें पर्यवेक्षक के स्थानों से देखा जा सकता है।

पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित वस्तुओं दोनों की जमीन के स्तर से एक ऊंचाई हो सकती है, और इस ऊंचाई का उपयोग दृश्यता का निर्धारण करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए, 300- फुट की पवन टरबाइनों के लिए कंप्यूटिड एक व्यूशेड और ज़मीन पर खड़े 6 फुट लंबे लोग सामान्यत: 200- फुट वाली टरबाइनों और 5 फुट के लोगों के लिए कम्प्यूटिड व्यूशेड से बड़े होंगे।

परिणामी लेयर रिकॉर्ड करती है कि इनपुट सतह रास्टर में प्रत्येक सेल स्थान को इनपुट पर्यवेक्षण बिंदुओं द्वारा कितनी बार देखा जा सकता है। गैरदृष्टिगोचर सेल को गैर डेटा मान दिए जाते हैं।

यदि वर्तमान मानचित्र सीमा प्रयोग करें चयनित है, तो केवल उन रास्टर क्षेत्र तथा पर्यवेक्षक बिंदुओं का विश्लेषण किया जाएगा जो वर्तमान मानचित्र सीमा के भीतर स्पष्ट हैं। यदि चयनित नहीं हैं, तो इनपुट लेयर में सभी पर्यवेक्षक बिंदुओं का विश्लेषण किया जाएगा, भले ही वे वर्तमान मानचित्र की सीमा से बाहर हों।

## उन्नयन सतह

व्यूशेड की गणना करने के लिए प्रयोग करने हेतु उन्नयन सतह।

यदि इनपुट सतह की लंबवत इकाई क्षैतिजीय इकाई से भिन्न है, जैसे जब उन्नयन मान फीट में प्रदर्शित किए जाते हैं लेकिन समन्वय प्रणाली मीटर में होती है, तब सतह की एक निर्धारित लंबवत समन्वय प्रणाली होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि उपकरण व्यूशेड विश्लेषण के लिए Z कारक की गणना के लिए ऊर्ध्वाधर (Z) तथा क्षैतिजीय (XY) इकाइयों का प्रयोग करता है। बिना ऊर्ध्वाधर समन्वय प्रणाली के, तथा इसप्रकार कोई Z इकाई उपलब्ध होने की जानकारी के बिना, उपकरण अनुमान लगाएगा कि Z इकाई XY इकाई के समान ही है। इसका परिणाम यह होता है कि 1.0 के एक आंतरिक Z कारक का प्रयोग विश्लेषण के लिए किया जाएगा जोकि अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है।

उन्नयन सतह पूर्णांक या अस्थिर बिंदु हो सकती है।

## बिंदु फीचर्स जो पर्यवेक्षक का स्थान दर्शाते हैं

व्यूशेड की गणना करते समय पर्यवेक्षक के स्थानों को प्रदर्शित करने वाली बिंदु फीचर्स।

## इसके लिए अनुकूल करें

व्यूशेड की गणना करने के लिए प्रयोग करने हेतु अनुकूलन विधि।

- Speed — यह विधि उच्चतर कार्यप्रदर्शन के लिए परिणाम में कुछ शुद्धता करके प्रोसेसिंग गति को अनुकूल करती है । यह डिफ़ॉल्ट है।
- Accuracy — यह विधि लंबी प्रक्रिया अवधि के खर्च पर, परिणामों में सटीकता के लिए अनुकूल है।

## देखने की अधिकतम दूरी

जहां दिखाई देने वाले क्षेत्रों की गणना रुक जाए, वहां कटऑफ दूरी प्रविष्ट करें।। इस दूरी से परे, चाहे पर्यवेक्षक बिंदु और अन्य वस्तुएं एक दूसरे को देख सकते हैं या नहीं, सुनिश्चित नहीं किए जाएंगे।

आप या तो लाइनियर दूरी को प्रदर्शित करने वाले अंकीय मान को निर्दिष्ट कर सकते हैं अथवा इनपुट पर्यवेक्षक फीचर्स से अंकीय फील्ड चयन कर सकते हैं। यदि एक फील्ड प्रदान किया गया है, तो इस फील्ड में मौजूद मान उसी समान इकाई में होना चाहिए जैसा कि इनपुट उन्नयन सतह की XY इकाई में है।

ध्यान रखें कि बड़े मान गणना समय को बढ़ाएंगे। जब तक निर्दिष्ट न हो, प्राथमिक अधिकतम दूरी की गणना रिजॉल्यूशन तथा इनपुट उन्नयन सतह की सीमा के आधार पर की जाएगी।

यह पैरामीटर कुछ घटना की मॉडलिंग के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए, दृष्टिगोचरता की सीमा सीमित करके, आप मौसम की स्थितियों जैसे हल्के कोहरे का मॉडल बना सकते हैं। इसी तरह से, दृष्टिगोचरता की सीमा को प्रतिबंधित करके आप संध्याकाल के प्रभाव का अनुमान करने के द्वारा दिन के समय के ऊपर कुछ नियंत्रण कर सकते हैं।

## देखने की अधिकतम दूरी

## न्यूनतम पर्यवेक्षक दूरी

जहां दिखाई देने वाले क्षेत्रों की गणना शुरू करनी है, वहां दूरी प्रविष्ट करें।। सतह पर इस दूरी से अधिक समीप सेल आउटपुट में दिखाई नहीं देते हैं लेकिन अभी भी न्यूनतम तथा अधिकतम देखने की दूरी के बीच सेल की दृष्टिगोचरता अवरुद्ध हो सकती है।

आप या तो लाइनियर दूरी को प्रदर्शित करने वाले अंकीय मान को निर्दिष्ट कर सकते हैं अथवा इनपुट पर्यवेक्षक फीचर्स से अंकीय फील्ड चयन कर सकते हैं। यदि एक फील्ड प्रदान किया गया है, तो इस फील्ड में मौजूद मान उसी समान इकाई में होना चाहिए जैसा कि इनपुट उन्नयन सतह की XY इकाई में है।

यह पैरामीटर पर्यवेक्षक से दूर विशिष्ट दूरी पर व्यूशेड विश्लेषण को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए, यदि आप इमारत के ऊपर से दूर पार्क तक की दृष्टिगोचरता का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आप समीप के क्षेत्रों जिनकी कोई रुचि नहीं हैको बाहर करने तथा बेहतर प्रोसेसिंग गति हासिल करने के लिए न्यूनतम देखने की दूरी सेट कर सकते हैं।

## न्यूनतम पर्यवेक्षक दूरी

## दूरी 3D है

निर्दिष्ट करें कि न्यूनतम और अधिकतम देखने की दूरी के पैरामीटर त्रिआयामी तरीके या अधिक आसान द्विआयामी तरीके में मापे गए हैं कि नहीं। जब विकल्प का चयन किया जाता है, तो देखने की दूरियों को 3D दूरी के रूप में माना जाता है। जब चयन नहीं किया जाता है, तब उन्हें 2D दूरी के रूप में माना जाता है।

2D दूरी पर्यवेक्षक और लक्ष्य के बीच उनके समुद्र तल पर उनके प्रक्षेपित स्थानों का प्रयोग करके मापी गयी सरल लीनियर दूरी होती है। 3D दूरी गणना में उनकी सापेक्ष ऊंचाई पर विचार करके अधिक वास्तविक मान प्रदान करती है।

## प्रेक्षक स्थानों का उन्नयन

अपने पर्यवेक्षक के स्थानों के उन्नयन को प्रविष्ट करें.

आप सभी पर्यवेक्षकों के उन्नयन को प्रदर्शित करने के लिए या तो अंकीय मान या प्रत्येक पर्यवेक्षक के उन्नयन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक फील्ड के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। यदि एक फील्ड प्रदान किया गया है, तो इस फील्ड में मौजूद मान उसी समान इकाई में होना चाहिए जैसा कि इनपुट उन्नयन सतह की Z इकाई में है।

## प्रेक्षक स्थानों का उन्नयन

## पर्यवेक्षकों की ऊंचाई

अपने पर्यवेक्षक के स्थानों के लिए ज़मीन से ऊपर ऊंचाई प्रविष्ट करें।।

आप ऊंचाई के लिए या तो अंकीय मान या इनपुट पर्यवेक्षक फीचर्स से फील्ड निर्दिष्ट कर सकते हैं। यदि एक फील्ड प्रदान किया गया है, तो इस फील्ड में मौजूद मान उसी समान इकाई में होना चाहिए जैसा कि इनपुट उन्नयन सतह की Z इकाई में है।

डिफॉल्ट 6 फीट है। यदि आप एक ऊंचे स्थान, जैसे अवलोकन टॉवर या बड़ी इमारत से देख रहे हैं, तो इसके बजाय उस ऊंचाई का प्रयोग करें। व्यूशेड की गणना के दौरान, इस मान को पर्यवेक्षक के उन्नयन में जोड़ा जाता है यदि इसे निर्दिष्ट किया गया है; अन्यथा इसे अंतर्वेशन सतह z-मान में जोड़ा जाता है।

## पर्यवेक्षकों की ऊंचाई

## लक्ष्य की ऊँचाई

यह ज़मीन पर दृश्यता की स्थापना करने के लिए उपयोग होने वाली संरचनाओं या लोगों की ऊंचाई प्रविष्ट करें।

आप ऊंचाई के लिए या तो अंकीय मान या इनपुट पर्यवेक्षक फीचर्स से फील्ड निर्दिष्ट कर सकते हैं। यदि एक फील्ड प्रदान किया गया है, तो इस फील्ड में मौजूद मान उसी समान इकाई में होना चाहिए जैसा कि इनपुट उन्नयन सतह की Z इकाई में है।

परिणामी व्यूशेड उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां एक पर्यवेक्षक बिंदु इन अन्य वस्तुओं को जमीन पर देख सकता है। इसका विपरीत भी सही है; जमीन पर वस्तुएं एक पर्यवेक्षक बिंदु को देख सकती हैं।

लक्षित ऊंचाई की सेटिंग्स के निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं:

- यदि आपके इनपुट बिंदु पवन टरबाइन दर्शाते हैं और आप यह निर्धारित करना चाहते हैं कि जमीन पर खड़े लोग टर्बाइनों को कहां से देख सकें, तो एक व्यक्ति की औसत ऊंचाई (लगभग 6 फीट) दर्ज करें।
- यदि आपके इनपुट बिंदु फायर लुकआउट टावर दर्शाते हैं और आप यह निर्धारित करना चाहते हैं कि किन लुकआउट टावरों में से 20 फीट या इससे भी अधिक ऊँचा धुआं निकलता हुआ दिखाई दे, तो ऊंचाई के लिए 20 फीट दर्ज करें।
- यदि आपके इनपुट बिंदु सड़कों या ट्रेल्स के साथ सीनिक सावधानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप यह निर्धारित करना चाहते हैं कि किस स्थान से 400 फीट ये इससे अधिक ऊंची पवन टरबाइनों को देखा जा सके, तो ऊंचाई के लिए 400 फीट दर्ज करें।
- यदि आपके इनपुट बिंदु सीनिक स्थान दर्शाते हैं और आप यह निर्धारित करना चाहते हैं कि सावधानी से स्थान पर खड़े रहकर लोग ज़मीन पर कितना क्षेत्र देख सकते हैं, तो लक्षित ऊंचाई के लिए शून्य दर्ज करें।

## पर्यवेक्षकों की ऊंचाई

## दिखाई देने के लिए आउटपुट ऊंचाई

जमीनी स्तर से ऊपर (AGL) आउटपुट के परिणाम का नाम AGL परिणाम एक रास्टर है जहां प्रत्येक सेल मान न्यूनतम ऊंचाई होता है जिसे अन्यथा गैरदृष्टिगोचर सेल को कम से कम एक पर्यवेक्षक पर इसे दृष्टिगोचर बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए । सेल जो पहले से ही दृष्टिगोचर थे उन्हें आउटपुट रास्टर में 0 नियत किया जाएगा।

## परिणामी लेयर का नाम

फीचर लेयर का नाम, जो मेरी सामग्री में बनाया जाएगा और मानचित्र में जोड़ा जाएगा। इसका मूल नाम उपकरण के नाम और इनपुट लेयर के नाम पर आधारित है। यदि लेयर पहले से मौजूद हो, तो आपसे दूसरा नाम देने को कहा जाएगा।

इसमें सहेजें ड्राप-डाउन बॉक्स का उपयोग करके, आप मेरी सामग्री में एक फोल्डर का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहां परिणामों को सहेजा जाएगा।।