GeoAnalytics jaotab analüüsimise ArcGIS GeoAnalytics Serveri vahel. Nii saate mitme seadme jõudlust ära kasutades analüüsida kiiremini rohkem andmeid. Hetkel on saadaval järgmised tööriistad.

- Agregeeri punktid
- Ühenda objektid
- Rekonstrueeri rajad
- Summeeri atribuudid
- Summeeri piirides
- Tuvasta juhtumid
- Leia sarnased asukohad
- Arvuta tihedus
- Leia tulipunktid
- Loo puhvrid
- Kopeeri andmelattu
- Arvuta väli
- Geokodeeritud asukohad tabelist

GeoAnalytics keskendub suurandmete analüüsimisele, pannes rõhku nii ruumilistele kui ka ajalistele mustritele.

## Summeeri andmeid

Andmete summeerimise tööriistakomplektiga saab arvutada teatud kindlas alas või teiste objektide läheduses asuvate objektide ja nende atribuutide koguarvud, pikkused, alad ning põhilised kirjeldavad statistikud.

- Agregeeri punktid arvutab määratud alades või salvedes asuvate punktide statistikud.
- Liida objektid arvutab muude objektidega ruumilist, ajalist või atribuutide suhet jagavate objektide statistikud.
- Rekonstrueeri rajad arvutab sama raja juurde kuuluvate punktide või polügoonide statistikud ja rekonstrueerib sisendid radadeks.
- Summeeri atribuudid arvutab ühiste atribuutidega objektide või tabelandmete statistikud.
- Summeeri piirides arvutab alas üksteistega kattuvate objektide ja atribuutide statistikud.

## Agregeeri punktid |

Punktobjektide kihti ja pindobjektide kihti või määratud vahemaaga määratletud salvesid kasutades oskab see tööriist määratleda igasse alasse või salve jäävad punktid ja arvutada statistikud kõigi igas alas või salves asuvate punktide kohta. Lisaks võite kasutada tööriistaga ka ajalõike.

Näited

- Kuritegevusega seotud intsidentide punktasukohtade sisestamisel loendab tööriist kuritegude arvu maakonna või muu haldusjaotuse kohta.
- Tööriist leiab kõige suurema ja kõige väiksema kuutuluga müügikohad 100 km salvedes.

## Ühenda objektid |

Objektikihte või tabelandmeid kasutades saate liita objekte ja kirjeid vastavalt kindlatele seostele sisendkihtide või tabelite vahel. Liitmine sõltub ruumilistest, ajalistest ja atribuutide seostest ning soovi korral saab arvutada ka statistika kokkuvõtte.

Näited:

- Võttes arvesse kuritegevuse sündmuste punktasukohti ajas, liidab tööriist kuritegevusega seotud andmed omavahel, määrates ruumilise seosena toimumise üksteisest 1 kilomeetri raadiuses ja ajalise seosena toimumise üksteise suhtes 1 tunni jooksul, et määratleda, kas aegruumis on üksteise suhtes lähestikku toimunud kuritegusid.
- Lähtuvalt sihtnumbrite tabelist koos demograafilise teabega ja elumaju tähistavatest pindobjektidest, liidab tööriist demograafilise teabe elamutega nii, et iga elamu jaoks oleks olemas teave.

## Rekonstrueeri rajad |

Kasutades ajateadlikku punkt- või pindobjektide kihti, mis kujutavad endast `ühte ajahetke`, määrab tööriist, millised sisendobjektid kuuluvad raja juurde ja seejärel järjestab sisendid ajaliselt. Vajaduse korral arvutatakse iga raja sisendobjektide juurde ka statistikud.

Näited

- Võttes arvesse orkaanimõõtmiste punktasukohti ja aegasid, arvutab tööriist orkaanide keskmise tuulekiiruse ja maksimaalse tuulerõhu.
- Kasuta laevateede joontena rekonstrueerimiseks laevade GPS-mõõtmisi.

## Summeeri atribuudid |

Tööriist summeerib objekti- või tabelandmeid kasutades määratud väljade statistikud.

Näited

- Võttes aluseks toidupoodide asukohad väljal COMPANY_NAME, summeerib tööriist poed ettevõtte nime järgi, et määrata iga ettevõtte statistikud.
- Võttes aluseks toidupoodide tabeli väljadega COMPANY_NAME ja COUNTY, summeerib tööriist poed ettevõtte nime ja riigi järgi, et määrata iga ettevõtte statistikud igas riigis.

## Summeeri piirides |

Leiab kahe kihi alusel alad (ja alade osad), mis omavahel kattuvad ning arvutab kattuva osa statistikud.

Näited

- Kui Teil on valgalade kiht ja maakasutuse alade kiht maakasutuse tüübi järgi, saate arvutada maakasutustüüpide pindala iga valgala kohta.
- Kui teil on maakonna maaüksuste kiht ja linnapiiride kiht, saate arvutada vabade maaüksuste keskmise väärtuse igas linnas.

## Leia asukohad

Nende tööriistade abil saate kindlaks määrata alad, mis vastavad teie määratud kriteeriumidele.

- Funktsioon Tuvasta juhtumid töötab ajateadlike kihtidega, et teha kindlaks, millised objektid vastavad määratud tingimusele.
- Funktsioon Geokodeeritud asukohad tabelist teisendab aadressiandmed koordinaatideks.
- Leia sarnased asukohad leiab teie määratud kriteeriumite alusel asukohad, mis on ühe või mitme viiteasukohaga kõige sarnasemad.

## Tuvasta juhtumid |

See tööriist kasutab ajateadlikku punktide, joonte, alade või tabelite kihti, mis kujutab endast ühte ajahetke. Tööriist määratleb järjestatud objektide (radade) abil, millised objektid on huvipakkuvad juhtumid. Juhtumid määratletakse teie määratud tingimuste alusel.

Näited:

- Tuvasta orkaanimõõtmisi, mis on tuulekiiruse atribuudi põhjal 4. kategooria orkaanid.
- Leia laeva liikumise GPS-mõõtmiste abil, kus väli tähistab laeva kiirust, mõõtmised, mis on suuremad kui viie viimatise mõõtmise keskmine korrutatud 1,5-ga.

## Geokodeeri asukohad tabelist |

Võimaldab aadresse koordinaatideks teisendada. Kasutage seda tööriista suurandmete failiketta tabelite puhul.

## Leia sarnased asukohad |

Täpsustatud kriteeriumitel põhinevalt, otsib tööriist sarnaseid asukohti, võrreldes kandidaate otsitavast kihist ühe või mitme viidatud asukohaga.

Näited:

- Tööriist leiab töötajate arvu ja aastatulu võrreldes kümme kõige sarnasemat poodi.
- Tööriist leiab elanike arvu, aastast kasvu ja maksutulu võrreldes 100 kõige sarnasemat linna.

## Analüüsi mustreid

Need tööriistad aitavad Teil andmetes ruumilisi mustreid tuvastada, mõõta ja visualiseerida.

- Funktsiooniga Arvuta tihedus saate võtta mõnede nähtuste teadaolevad kogused ja jaotada need kaardil ühtlaselt.
- Leia tulipunktid funktsioon määrab, kas andmete ruumimustris on statistiliselt olulisi klastreid.

## Arvuta tihedus |

Tiheduse arvutamise tööriist loob punktobjektidest tiheduskaardi, hajutades mõned nähtused, mis on esitatud punktide atribuutidena üle kogu kaardi. Tulemuseks on tihedust näitav alade kiht.

Näited:

- Maakonnas asuvate haiglate tiheduse arvutamine. Tulemkiht näitab alasid, kus haiglaid on palju ja/või vähe ning seda teavet saab kasutada selleks, et otsustada kuhu uusi haiglaid ehitada.
- Metsatulekahjude varasemate asukohtade põhjal nende alade tuvastamine, kus metsatulekahju oht on suur.
- Suurtest kiirteedest kaugel olevate kogukondade kindlakstegemine, et planeerida uute teede ehitust.

## Leia tulipunktid |

Tulipunktide leidmise tööriistaga saab määrata, kas andmete ruumimustris on statistiliselt olulisi klastreid.

- Kas teie punktnähtused (nt kuriteod, puud, liiklusõnnetused jms) on tõesti klasterdatud? Kuidas saate selles kindel olla?
- Kas olete uurinud statistiliselt olulisi tulipunkte (nt kulutused, imikusuremus püsivalt kõrge skooriga jms) või muutub kaardi sisu vastavalt sümboloogiale?

Neile küsimustele saab kindla vastuse tulipunktide leidmise tööriistaga.

## Kasuta lähedust

Need tööriistad aitavad vastata ruumianalüüsi käigus sageli tekkivale küsimusele „Mis on mille lähedal?“

- Loo puhvrid loob objektidest määratud kaugusel asuvad alad.

## Loo puhvrid |

Puhver on ala, mis katab etteantud vahemaa punktist, joonest või pindobjektist.

Näited:

- Lineaarsetest jõeobjektidest lähtudes loob tööriist iga jõe jaoks puhvi, mis on 50 korda jõe laius, et määrata soovituslik kaldavöönd.
- Võttes aladena aluseks riigid, lisab tööriist merepiiri määramiseks igale riigile 200 meremiili ulatusega puhvri.

## Halda andmeid

Need tööriistad on ette nähtud igapäevaseks geoandmete ja tabelandmete haldamiseks.

- Funktsioon Arvuta väli arvutab uue või olemasoleva välja väärtused ja loob kihi teie sisus kohas.
- Funktsioon Kopeeri andmelattu kopeerib andmed teie ArcGIS Data Store lattu ja loob kihi teie veebi GIS-i.

## Kopeeri andmelattu |

Kopeerib sisendobjektide kihi või tabeli ArcGIS Data Store’i andmelattu ja loob kihi teie sisus kohas ArcGIS Enterprise.

Näited:

- Kopeerib `.csv` failide kollektsiooni suurandmete failikettalt visualiseerimiseks ajalisruumilisse andmelattu.
- Kopeerib ajalisruumilisse andmelattu salvestatud praeguse kaardivälja objektid relatsioonilisse andmelattu.

## Arvuta väli |

Arvutab uue või olemasoleva välja väärtused ja loob kihi teie sisus kohas ArcGIS Enterprise.

Näited:

- Muutke olemasolev väli total väljade total_2016, total_2017 ja total_2018 tulu summaks.
- Looge uus väli, et liigitada ohutasemeid väljaväärtuste põhjal, nt tuulekiirus ja reostusaine.