## Stvori sliv

##

Ovaj alat određuje sliv ili uzvodno područje za svaku točku vašeg sloja unosa.

Na primjer, pretpostavimo da imate točkaste geoobjekte koji predstavljaju lokacije onečišćenja koje se prenosi vodom i vi želite pronaći izvore onečišćenja. Budući da se izvor onečišćenja mora nalaziti negdje uzvodno od točke unutar sliva, možete upotrijebiti ovaj alat za određivanje slivova koji sadrže izvore onečišćenja.

Važna je lokacija vaših unesenih točaka. Ako nisu locirane točno na odvodnoj liniji, dobiveni slivovi mogu biti jako mali i bez koristi za vašu analizu. Alat Pretraži udaljenost do najbližeg odvoda može se upotrijebiti za podešavanje lokacije vaših unesenih točaka tako da se namjeste točno na odvodnu liniju kako bi se pronašao sliv koji utječe u točku koja se nalazi na odvodnoj liniji. Podešene lokacije koje se upotrebljavaju za pronalaženje slivova ispisane su na izlazni sloj – vaše unesene točke nisu izmijenjene.

Rezultat je grupni sloj koji sadrži dva sloja: slivove i podešene točke koje su upotrijebljene za izračun slivova.

Dobiveni slivovi imat će sve atribute vaših unesenih točaka, kao i sljedeće dodatne atribute:

- PourPtID – sadrži vrijednost ID-ja unosne točke
- Kvadratni kilometri područja – sadrži područje u kvadratnim kilometrima uzvodnog sliva
- Opis i DataResolution – sadrži informacije koje se odnose na hidrološke podatke za izračun traga

Ako je označena opcija Upotrijebi trenutačni obuhvat karte, za izračun sliva upotrijebit će se samo geoobjekti koji su vidljivi unutar trenutačnog obuhvata karte. Ako opcija nije označena, analizirat će se svi geoobjekti u sloju unosa, čak i ako se nalaze izvan trenutačnog obuhvata karte.

## Točkasti geoobjekti za izračun slivova

Izračunat će se sliv (uzvodno područje) za svaku točku.

Osim odabira sloja iz karte, možete odabrati opciju Izaberi sloj za analizu Living Atlasa ili Izaberi sloj za analizu s dna popisa padajućeg izbornika. Time se otvara galerija koja sadrži zbirku slojeva korisnu za mnogo analiza.

## Pretraži udaljenost do najbližeg odvoda

Ako se vaše unesene točke nalaze daleko od odvodne linije, dobiveni slivovi vjerojatno će biti jako mali i neće biti jako korisni za analizu kao što je određivanje uzvodnog izvora onečišćenja. U većini slučajeva poželjno je da se unesena točka poravna s najbližom odvodnom linijom kako bi se pronašli slivovi koji utječu u točku koja se nalazi na odvodnoj liniji. Odredite udaljenost pretraživanja da biste pronašli najbližu odvodnu liniju. Ako ne odredite udaljenost pretraživanja, alat će izračunati i upotrijebiti konzervativnu udaljenost pretraživanja.

Za uporabu točne lokacije vaše unesene točke odredite nultu udaljenost pretraživanja.

Radi analize, Esri je unaprijed izračunao odvodne linije uporabom standardnih hidroloških modela. Ako nema odvodnih linija unutar udaljenosti pretraživanja, upotrebljava se lokacija koja sadrži najvišu akumulaciju protoka unutar udaljenosti pretraživanja.

## Naziv sloja rezultata

Ovo je naziv sloja koji će se stvoriti u dijelu Moj sadržaj i dodati karti. Zadani naziv temelji se na nazivu alata i nazivu sloja unosa. Ako sloj već postoji, od vas će se zatražiti da unesete drugi naziv.

Upotrebom padajućeg izbornika Spremi rezultat u možete odrediti naziv mape u dijelu Moj sadržaj gdje će se spremiti rezultat.