## Vegetation überwachen

##

Dieses Werkzeug führt eine arithmetische Operation für die Bänder eines Multiband-Raster-Layers durch, um die Informationen zur Vegetationsabdeckung des Einzugsgebiets aufzudecken.

## Die Eingabedaten auswählen

Wählen Sie den Multiband-Raster-Layer aus. Stellen Sie sicher, dass das Eingabe-Raster über die entsprechenden Bänder verfügt.

## Methode zum Überwachen der Vegetation auswählen

Wählen Sie die Methode zum Erstellen des Vegetationsindex-Layers aus. Die verschiedenen Vegetationsindizes können die Hervorhebung bestimmter Features oder die Reduzierung von Rauschen unterstützen.

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI ist ein nicht linearer Vegetationsindex für globale Umgebungsüberwachung aus Satellitenbildern. Er ähnelt dem NDVI, ist aber weniger empfindlich gegen atmosphärische Störungen. Er wird von nacktem Boden beeinflusst. Daher wird er nicht zur Verwendung in Bereichen mit wenig oder nicht allzu dichter Vegetation empfohlen.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — Der GVI wurde ursprünglich aus Landsat-MSS-Bilddaten entworfen, wurde aber für die Verwendung mit Landsat TM-Bilddaten geändert. Er wird auch als Landsat TM Tasseled Cap Green Vegetation Index bezeichnet. Dieser Überwachungsindex kann auch mit Bilddaten verwendet werden, deren Bänder die gleichen Spektraleigenschaften aufweisen.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 ist ein Vegetationsindex, der versucht, Helligkeitseinflüsse des nackten Erdbodens der SAVI-Methode zu minimieren.
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI ist ein standardisierter Index, der Ihnen das Erstellen eines Bildes mit Grünanteilen (relative Biomasse) ermöglicht. Dieser Index nutzt den Kontrast der Eigenschaften zweier Bänder aus einem multispektralen Raster-Dataset; die Absorption durch die Chlorophyllpigmente im roten Band und den Pflanzen-Reflexionsgrad im infrarotnahen Band (NIR).
- Perpendicular Vegetation Index — Der PVI ist einem Difference Vegetation Index ähnlich; er ist jedoch gegen atmosphärische Variationen empfindlich. Wenn Sie diese Methode verwenden, um verschiedene Bilder miteinander zu vergleichen, sollten Sie sie nur für Bilder verwenden, die atmosphärisch korrigiert wurden. Diese Informationen können von Ihrem Datenanbieter bereitgestellt werden.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI ist ein Vegetationsindex, der versucht, Einflüsse durch die Bodenhelligkeit mit einem Bodenhelligkeits-Korrekturfaktor zu minimieren. Dies wird oft in trockenen Regionen verwendet, wo die vegetative Bodendeckung niedrig ist.
- Sultan's Formula — Die Sultan-Formel nimmt ein Sechsband-8-Bit-Bild und wendet einen bestimmten Algorithmus darauf an, um ein Dreiband-8-Bit-Bild zu erzeugen. Das sich ergebende Bild hebt Felsformationen, so genannte Ophiolite, an Küstenlinien hervor. Diese Formel wurde auf Grundlage der TM- und ETM-Bänder einer Landsat 5- oder Landsat 7-Szene entworfen.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — Der Transformed-SAVI ist ein Vegetationsindex, der versucht, Bodenhelligkeitseinflüsse zu minimieren, indem angenommen wird, dass die Bodenlinie eine beliebige Neigung und einen beliebigen Schnittpunkt hat.

## Index des NIR- und des roten Bands festlegen

Geben Sie die Bandindizes für das infrarotnahe Band (NIR) und das rote Band ein.

Jeder Satellitensensor und jede Luftbildkamera erfasst Informationen, die in Bandindizes unterteilt sind. Jeder Bandindex enthält die Informationen für einen bestimmten Teil des elektromagnetischen Spektrums. Diese Methode der Vegetationsüberwachung erfordert die Festlegung des Bandindexes, der die NIR- und Rot-Wellenlängen erfasst hat.

## Neigung der Bodenlinie

Die Neigung der Bodenlinie. Die Neigung ist die ungefähre lineare Beziehung zwischen NIR- und Rot-Bändern in einem Scatterplot.

Dieser Parameter ist nur für den Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index gültig.

## Intercept

Dies ist der infrarotnahe (NIR) Wert, wenn der Reflexionswert des roten (Rot) Bandes für die speziellen Bodenlinien 0 ist.

`(a = NIR - sRed)` , wenn Rot 0 beträgt.

Diese Parameter ist nur für den Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index gültig.

## Grüne vegetative Bodenbedeckung

Bei der SAVI-Methode muss der Anteil der vegetativen Bodenbedeckung angegeben werden.

Geben Sie einen Wert zwischen 0,0 und 1,0 ein, wobei Folgendes gilt:

- 1 = Flächen ohne vegetative Abdeckung
- 0,5 = Flächen mit gemäßigter vegetativer Abdeckung
- 0 = Flächen mit hoher vegetativer Abdeckung

## Anpassungsfaktor

Bei der Methode "Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index" muss der Anpassungsfaktor festgelegt werden, um die Auswirkungen des Erdbodens zu minimieren. Der Standardwert ist 0.08.

Ein niedrigerer Wert bedeutet, dass die Auswirkungen des Erdbodens ignoriert werden. Ein hoher Wert bedeutet, dass der Erdboden Auswirkungen auf das Ergebnis hat.

## Name des Ergebnis-Layers

Der Name des Layers, der in Eigene Inhalte erstellt und der Karte hinzugefügt wird. Der Standardname basiert auf dem Werkzeugnamen und dem Namen des Eingabe-Layers. Wenn der Layer bereits vorhanden ist, werden Sie aufgefordert, einen anderen Namen einzugeben.

Über das Dropdown-Feld Ergebnis speichern in können Sie den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte angeben, in dem das Ergebnis gespeichert werden soll.