## Подключить источники к назначениям

##

Соединить начальные точки с пунктами назначения вычисляет время движения или расстояние между парами точек. Инструмент может сообщать о прямолинейных расстояниях; расстояниях, основанных на типе передвижения, пешком или на машине; или о продолжительности путешествия, в зависимости от типа передвижения. С помощью этого инструмента можно:

- Вычислить общее расстояние или время, необходимое людям для поездок по маршруту дом-работа.
- Оценить, как далеко едут клиенты, чтобы совершать покупки в ваших магазинах. Использовать эту информацию для определения охвата рынка, особенно при проведении рекламных кампаний или выбора местоположений новых магазинов.
- Вычислить ожидаемый километраж пробега для вашего парка машин. После этого, запускать инструмент Суммировать в пределах для отчета по километражу по штату или другой области.

Вы предоставляете начальные и конечные точки, а инструмент возвращает слой, содержащий линии маршрутов, включая измерения между парами начальных точек и пунктов назначения.

Если опция Использовать текущий экстент карты отмечена, будут анализироваться только объекты, которые видимы в момент анализа в текущем экстенте. Если опция отключена, будут использоваться все объекты входного слоя, даже если они находятся вне текущего экстента карты.

## Выберите точечный слой, представляющий начальные точки

Выберите точечный слой, представляющий начальные точки или точку Инструмент поддерживает до 5000 начальных точек 5000 до пунктов назначения.

Если вы выберете слой, имеющий ровно одну начальную точку, она будет соединена со всеми пунктами назначения.

Кроме выбора слоя из вашей карты, можно щёлкнуть Выбрать слои анализа Living Atlas или Выбрать слой анализа в нижней части ниспадающего списка. Откроется галерея, содержащая подборку слоев, подходящих для множества разных типов анализа.

## Выбор слоя пунктов назначения

Выбор слоя, представляющего пункт или пункты назначения, с которыми должны быть соединены начальные точки. Инструмент поддерживает до 5000 начальных точек 5000 до пунктов назначения.

Если вы выберете слой, имеющий ровно один пункт назначения, все начальные точки будут соединены с этим пунктом назначения.

Если имеется одна начальная точка и множество пунктов назначения, инструмент соединит начальную точку с каждым из пунктов назначения.

Кроме выбора слоя из вашей карты, можно щёлкнуть Выбрать слои анализа Living Atlas или Выбрать слой анализа в нижней части ниспадающего списка. Откроется галерея, содержащая подборку слоев, подходящих для множества разных типов анализа.

Если имеется множество начальных точек и множество пунктов назначения, вам понадобится два поля, описывающие пары начальная точка-пункт назначения: Поле ID начальных точек и Соответствующее поле ID пунктов назначения. Инструмент соединяет пары начальных точек-пунктов назначения во время анализа. Например, представьте, что у вас есть две начальные точки со значениями в поле ID `Rosie` и `Harold`, и два пункта назначения с теми же значениями ID. Начальная точка `Rosie` будет соединена с пунктом назначения `Rosie`, а точка `Harold` будет соединена с пунктом `Harold`. Другие соединения или измерения не будут выполняться.

Значения ID должны быть уникальными внутри каждого слоя; например, слой пунктов назначения не может иметь двух значений `Rosie`. Значения в слоях начальных точек и пунктов назначения должны совпадать точно для создания пар; `Harold` не будет соединена со значением с неправильным написанием, `Harodl`.

## Измерение

Выберите, выполнять ли соединение начальных точек с пунктами назначения с помощью кратчайшего прямолинейного расстояния или типа передвижения. Выходные маршруты будут следовать по проезжим или пешеходным дорогам и учитывать заданные правила, такие как улицы с односторонним движением, запрет разворотов для автомобилей или грузовиков. Доступные режимы передвижения задаются администратором вашей организации.

Когда вы выбираете Время движения, Время поездки за городом или Время в пути грузового транспорта появляется опция для выбора способа измерения времени в пути.

- Отключите опцию Использовать трафик, чтобы найти самые быстрые маршруты, основанные на фиксированных скоростях.

  Эта опция позволяет выбрать использование измерения общего времени в пути, вычисленного без учета изменений условий трафика в зависимости от времени отправления.

- Включите опцию Использовать трафик для поиска самых быстрых маршрутов на основе заданного времени отправления и условий дорожного движения. Также, при выборе опции Текущий трафик, время отправления из начальных точек устанавливается на текущее, предполагаемые и текущие скорости движения определяются по датчикам и каналам трафика и используются для построения маршрутов. Предполагаемые скорости движения вычисляются на основе текущего трафика, истории трафика и текущих событий, таких как погодные явления. Предполагаемая скорость движения вычисляется на 12 часов вперед, так что вы можете передвинуть бегунок, чтобы задать время отправления заранее в интервале до 12 часов.

  Используйте эти параметры текущего трафика для определения времени в пути при отправлении в данный момент, через час и так далее.

- Включив Использовать трафик и выбрав Трафик основанный на типичных условиях для определенного дня и времени, можно найти самые быстрые маршруты на основе истории средних скоростей за неделю с пятиминутными интервалами. В этих результатах учитывается трафик, но исключается влияние текущих условий движения и событий, которые могут существенно отличаться от нормы.

  Вы можете использовать эти настройки исторического трафика для задания такого вопроса, как "Сколько обычно занимает путь до этих пунктов назначения при отправке в 11:30 утра в среду?"

  Заданное время соответствует часовому поясу, в котором находятся начальные точки. Поэтому, если вы задали время 8:00 утра и две начальные точки, одну в Нью-Йорке, а другую в Лос-Анжелесе, маршруты будут вычислены со временем отправления 8:00 утра. по Восточному времени и 8 часов утра по Тихоокеанскому времени, соответственно.

Помните, что после того, как машина выезжает из начальной точки, с течением времени условия движения могут меняться. Инструмент Соединить начальные точки с пунктами назначения учитывает эти изменения при включении опции Использовать трафик; однако не везде имеется поддержка текущего трафика. Щелкните ссылку Проверить доступность, чтобы узнать, имеется ли поддержка изучаемого вами региона.

Время в пути грузового транспорта может использовать динамические скорости перемещения на основе данных трафика, но с учетом действующих ограничений скорости. Например, если динамическая скорость для улицы по данным живого трафика – 65 миль в час, но ограничение по скорости для грузового транспорта – 55 миль в час, то для этой улицы при вычислении будет использоваться скорость 55 миль в час.

## Имя слоя результата

Это имя векторного слоя, который будет создан в разделе Мои ресурсы и добавлен на карту. Если имя векторного слоя уже используется, появится запрос ввести новое имя. Векторный слой будет содержать слой для каждого из следующих типов объектов: маршруты, неприсвоенные источники и неприсвоенные назначения, если некоторые источники не могут быть связаны с их назначениями.

Если вы выбираете Включать слои маршрута, каждый маршрут из результата сохраняется как отдельный слой маршрута. Слой маршрута включает всю информацию для отдельного маршрута, например, назначенные остановки и направления движения. Создание слоёв маршрутов рекомендуется, если вы хотите опубликовать отдельные маршруты для других пользователей организации или если вы хотите в будущем изменить маршруты с помощью кнопки Маршруты во вьюере карты. Слои маршрутов используют имя векторного слоя как префикс и имя маршрута, созданное во время анализа, чтобы имя каждого слоя маршрута было уникальным.

Максимальное количество слоев маршрута, которое может быть создано – 1000. Если результирующие данные содержат более 1000 маршрутов, и отмечена опция Включать слои маршрутов инструмент создаст только выходной сервис объектов.

С помощью ниспадающего списка Сохранить результат в , вы можете задать имя папки в разделе Мои ресурсы, в которой создаются и сохраняются векторный слой и слои маршрутов.