## 建立緩衝區

##

緩衝區是以點、線或區域圖徵為起點並涵蓋已知距離的區域。

緩衝區通常用於建立一些區域，以便使用其他工具進行深入分析。例如，假設問題是「在學校 1 英里範圍內存在哪些建築物？」，透過在學校周圍建立一個 1 英里的緩衝區，並將緩衝區與包含建築物覆蓋區的圖層相疊加，即可找到答案。最終結果是一個包含學校 1 英里範圍內建築物的圖層。

## 選擇要將套用緩衝區的圖層

將用於執行緩衝的點圖徵、線圖徵或區域圖徵。投影的座標系統中必須具有輸入圖層，或必須使用 分析環境，將處理空間參考設為投影座標系統。

除了從地圖選擇圖層外，您也可以選擇下拉式清單底部的 瀏覽圖層，以瀏覽到大數據檔案分享資料集或圖徵圖層的內容。

## 選擇要套用的緩衝區類型

您可以利用三種方式來指定輸入圖徵的緩衝區大小：

- 指定套用至所有圖徵的距離。
- 指定包含距離值的輸入圖層上欄位。您可以使用字串欄位或數值欄位。若未定義線性單位，將使用空間參考的單位。若是使用地理座標系統，會將欠缺單位的欄位假設為公尺。
- 建立包含多個欄位和數學運算子的表達式。例如，若要以名為 wind_speed 的欄位值緩衝 10 倍，請新增表達式 $feature["wind_speed"] x 10。

## 選擇緩衝方法

您可以選擇使用 平面方法或 測地線方法。 平面方法可能較快，並適用於投影資料上的本機分析。 測地線方法適用於大區域及任何地理座標系統。

## 選擇融合方法的類型

用於指定融合方法的選項。如果選擇融合方法，您可選擇建立多組件或單一組件區域，也可以根據提供的欄位來計算統計資料。

- 全部 - 將融合所有圖徵。如果允許多組件圖徵，會將所有圖徵融合至單一圖徵。如果不允許多組件，將融合相鄰或重疊的圖徵。
- 欄位 - 將融合分享相同的指定欄位或指定欄位組合的圖徵。如果允許多組件圖徵，會將包含相同欄位的所有圖徵融合至單一圖徵。如果不允許多組件，會融合包含相同欄位值的相鄰或重疊的圖徵。
- 否 - 不會融合圖徵。這是預設情況。

## 允許多組件圖徵

如果結果將包含單一組件或多組件圖徵，則為要指定的選項。

- 已勾選 - 您的分析結果將包含多組件圖徵。
- 已取消勾選 - 您的分析結果將包含單一組件圖徵。這是預設值。

## 新增統計資料 (選用)

您可以在要摘要的圖徵上計算統計資料。在數值欄位上，您可以計算：

- 計數 - 計算非 null 值的數目。可使用於數值欄位或字串。[null, 0, 2] 的計數是 2。
- 總和 - 欄位中的數值總和。[null, null, 3] 的總和是 3。
- 平均值 - 數值的平均值。[0, 2, null] 的平均值是 1。
- 最小值 - 數值欄位的最小值。[0, 2, null] 的最小值是 0。
- 最大值 - 數值欄位的最大值。[0, 2, null] 的最大值是 2。
- 範圍 - 數值欄位的範圍。這是以最大值減去最小值的計算結果。[0, null, 1] 的範圍為 1。[null, 4] 的範圍為 0。
- 變異 - 追蹤中的數值欄位的變異。[1] 的變異為 null。[null, 1,1,1] 的變異是 1。
- 標準差 - 數值欄位的標準差。[1] 的標準差為 null。[null, 1,1,1] 的標準差是 1。

在字串欄位上，您可以計算：

- 計數 - 非 null 字串的數目。
- 任何 - 此統計資料是指定欄位中字串值的隨機樣本。

會以非 null 值計算所有統計資料。結果圖層將為每個已計算的統計資料納入一個新欄位。透過選擇屬性和統計資料可新增任意數量的統計資料。

## 選擇要儲存結果的 ArcGIS Data Store

GeoAnalytics 結果是儲存於 ArcGIS Data Store，並作為 Portal for ArcGIS 中的圖徵圖層公開。在大多數情況下，必須將結果儲存到大型的時空資料儲存庫，且這是預設值。在某些情況下，將結果儲存至關聯式資料儲存庫是個好選擇。在下列情況下，您可能想要在關聯式資料儲存庫中儲存結果：

- 在入口網站之間的協同作業中使用結果。
- 啟用與您結果的同步功能。

如果您預期 GeoAnalytics 結果會增加，並需要利用大型的時空資料儲存庫的功能來處理大量資料，則不應使用關聯式資料儲存庫。

## 結果圖層名稱

在 我的內容中建立並新增到地圖中的圖層的名稱。預設名稱參照工具名稱以及輸入圖層名稱。如果圖層已存在，工具將失敗。

使用 將結果儲存到下拉式方塊，可以在 我的內容中指定储存结果的文件夾的名稱。