Rasteranalyse lar deg analysere store rasterdatasett ved hjelp av ArcGIS Image Server. Dette gjør det mulig å analysere mer data raskere ved å utnytte kraften i serveren. Verktøyene som for tiden er tilgjengelige gjennom Portal for ArcGIS på nettet, er Summer data, Analyser mønstre, Analyser bilde, Analyser terreng og Administrer data.

## Summer data

Dette verktøysettet har et verktøy for å beregne statistikk for et rasterlag innenfor områdegrensene du definerer.

- Summer raster innenfor beregner statistikk for rasterceller som faller innenfor definerte områdegrenser.

## Summer raster innenfor |

Beregner summeringsstatistikk for rasterceller innenfor definerte områder.

Noen eksempler på bruksområder er følgende:

- Gitt et lag med vannskilleområder og et høyderasterlag, beregner du rekkevidden av høyder innenfor hvert vannskille for å finne ut hvilke som vil ha den høyeste vannføringen.
- Gitt et lag av forvaltningsenheter og et rasterlag av arealbrukskategorier, beregner du ulik arealbruk innenfor hvert forvaltningsområde for å identifisere hvilke som krever mest arbeid for å vedta en forvaltningsplan.

## Analyser mønstre

Med disse verktøyene kan du identifisere, kvantifisere og visualisere geografiske mønstre i dataene dine.

- Beregn tetthet tar kjente mengder av et fenomen lager et tetthetskart ved å spre disse mengdene utover et kart.
- Interpoler punkter-verktøyet forutsier verdier på nye lokasjoner basert på målinger fra en samling punkter.

## Beregn tetthet |

Tetthetsanalysen tar kjente mengder av et fenomen lager et tetthetskart ved å spre disse mengdene utover et kart. Du kan for eksempel bruke dette verktøyet til å vise konsentrasjoner av lynnedslag eller tornadoer, tilgang til helsetjenester og befolkningstetthet.

## Interpoler punkter |

Dette verktøyet forutsier verdier på nye lokasjoner basert på målinger fra en samling punkter. Verktøyet bruker punktdata med verdier på hvert punkt og returnerer områder klassifisert etter predikerte verdier. Du kan bruke dette verktøyet til f.eks. å forutsi regnnivået over et vannskille basert på målinger i enkelte regnmålere.

## Analyser bilde

Følgende verktøy hjelper deg med å analysere bilder.

- Bruk rasterfunksjonsmal behandler bildene med geoobjektene som er spesifisert av rasterfunksjonsmalen.
- Overvåk vegetasjon oppdager vegetasjon i et bilde på bakgrunn av aritmetiske operasjoner på båndene.

## Bruk rasterfunksjonsmal |

Behandler bildene med funksjonene, som er spesifisert av rasterfunksjonsmalen.

## Overvåk vegetasjon |

Utfører en aritmetisk operasjon på båndene i et flerbånds rasterlag for å vise informasjon om vegetasjonsdekningen i studieområdet.

## Analyser terreng

Med disse verktøyene kan du analysere rasteroverflater.

- Beregn helning beregninger helningen i terrenget.
- Utled aspekt beregner retningen av den bratteste helningen for hver lokasjon.
- Opprett synsfelt identifiserer hva som kan ses fra et hvilket som helst punkt i landskapet.

## Beregn helling |

Identifiserer en overflate som viser helningen på inngangshøydedataene. Hellingen representerer endringstakten for høyden for hver celle i den digitale høydemodellen (DEM).

## Utled aspekt |

Identifiserer skråningens retning av maksimal endringsverdi fra hver celle i forhold til naboene. Aspekt kan regnes som skråningens retning.

## Opprette Viewshed |

Bestemmer lokasjonene på en rasterflate som er synlige for et sett av observatører.

## Administrer data

Disse verktøyene brukes både til daglig administrasjon av geografiske data og til å kombinere data før det utføres analyser.

- Trekk ut raster klipper ut deler fra et rasterdatasett for ytterligere analyse.
- Tilordne verdier på nytt tilordner andre verdier til rastercellene.
- Konverter geoobjekt til raster lager raster av vektordata.
- Konverter raster til geoobjekt lager vektorer av rasterdata.

## Trekk ut raster |

Trekk ut celler fra en raster som er basert på verdi, form eller omfanget av et annet datasett.

## Tilordne verdier på nytt |

Endre den enkelte celleverdien eller en serie celleverdier til nye verdier.

## Konverter geoobjekt til raster |

Opprett et nytt rasterdatasett fra et eksisterende geoobjektdatasett.

## Konverter raster til geoobjekt |

Opprett et nytt geoobjektdatasett fra et eksisterende rasterdatasett.