## Kurti buferius

##

Buferis – tai plotas, dengiantis nurodytą atstumą aplink taškinį, linijinį ar plotinį elementą.

Buferiai dažnai kuriami tam, kad būtų galima atlikti papildomą analizę naudojant kitus įrankius. Tarkime, jei domina, kurie pastatai yra 1 mylios atstumu nuo mokyklos, atsakymą sužinosite sukūrę 1 mylios buferį aplink mokyklą ir perdengę jį pastatų sluoksniu. Rezultatas – sluoksnis iš pastatų, nutolusių nuo mokyklos 1 mylios atstumu.

## Pasirinkite sluoksnį, kuriam taikysite buferį

Taškų, linijų ar plotų elementai, kurie bus įkelti į buferį. Įvesties sluoksniai turi būti projekcinėje koordinačių sistemoje arba projekcinė koordinačių sistema turi būti nustatyta naudojant Analizės aplinką.

Galite ne tik nurodyti sluoksnį iš žemėlapio, bet ir apačioje pasirinkti Naršyti sluoksnius, kad galėtumėte turinyje naršyti didelių duomenų rinkinio arba elemento sluoksnio.

## Pasirinkite taikytino buferio tipą

Įvesties elementų buferio dydį galite nurodyti trimis būdais:

- Nurodyti atstumą, taikomą visiems elementams.
- Nurodyti lauką įvesties sluoksnyje, kuriame nurodyta atstumo reikšmė. Naudoti tekstinį arba skaitinį lauką. Jei matavimo vienetas nėra nurodytas, bus naudojami koordinačių sistemos vienetai. Jei naudojate geografinę koordinačių sistemą, lauko, kurio vienetai nėra nurodyti, vienetais bus laikomi metrai.
- Sukurkite išraišką su keliais laukais ir matematiniais veiksmais. Pavyzdžiui, norėdami sukurti buferį, kurio reikšmė 10 kartų didesnė už lauko wind_speed reikšmę, įtraukite išraišką $feature["wind_speed"] x 10.

## Pasirinkite buferio metodą

Galite pasirinkti naudoti Plokštuminį arba Geodezinį metodą. Plokštuminis metodas gali būti greitesnis ir labiau tinkamas duomenų, turinčių projekcinę koordinačių sistemą, vietinei analizei. Geodezinis metodas tinka dideliems plotams ir bet kokiai geografinei koordinačių sistemai.

## Pasirinkite tirpdymo metodo tipą

Tirpdymo metodo parinktys. Pasirinkę tirpdymo metodą, galėsite kurti kelių dalių ar vienos dalies plotus ir apskaičiuoti statistiką pagal pateiktus laukus.

- Visi – ištirpdomi visi elementai. Jei leidžiami kelių dalių elementai, visi elementai bus ištirpdyti ir sujungti į vieną elementą. Jei kelių dalių elementai neleidžiami, bus ištirpdyti ir sujungti tie elementai, kurie yra vienas greta kito arba persidengia.
- Laukai – ištirpdomi ir sujungiami tie elementai, kurie turi bendrą nurodytą lauką arba laukų kombinaciją. Jei leidžiami kelių dalių elementai, visi elementai, kurie turi bendrą lauką, bus ištirpdyti ir sujungti į vieną elementą. Jei kelių dalių elementai neleidžiami, bus ištirpdyti ir sujungti tie elementai, kurie turi bendrą lauką ir yra vienas greta kito arba persidengia.
- Nė vienas – neištirpdomi jokie elementai. Tai numatytasis nustatymas.

## Leisti kelių dalių elementus

Parinktis, kuria galite nurodyti, ar jūsų rezultatai apims vienos dalies, ar kelių dalių elementus.

- Pažymėta – jūsų analizės rezultatai apims kelių dalių elementus.
- Nepažymėta – jūsų analizės rezultatai apims vienos dalies elementus. Tai yra numatytoji parinktis.

## Pridėti statistiką (pasirinktinis nustatymas)

Galite apskaičiuoti susumuotų elementų statistiką. Naudodami skaitinius laukus, galite apskaičiuoti:

- Skaičius – apskaičiuojamas nenulinių reikšmių skaičius. Galima naudoti skaitiniams laukams arba eilutėms. [nulinis, 0, 2] skaičius yra 2.
- Suma – lauke nurodytų skaitinių reikšmių suma. [nulinis, 0, 3] suma yra 3.
- Vidurkis – skaitinių reikšmių vidurkis. [0, 2, nulinis] vidurkis yra 1.
- Minimumas – skaitinio lauko reikšmės minimumas. [0, 2, nulinis] minimumas yra 0.
- Maksimumas – skaitinio lauko reikšmės maksimumas. [0, 2, nulinis] maksimumas yra 2.
- Intervalas – skaitinio lauko intervalas. Apskaičiuojamas iš maksimalios reikšmės atėmus minimalią reikšmę. [0, nulinis, 1] intervalas yra 1. [nulinis, 4] intervalas yra 0.
- Nuokrypis – skaitinio laiko nuokrypis trajektorijoje. [1] nuokrypis yra nulinis. [nulinis, 1,1,1] nuokrypis yra 1.
- Standartinis nuokrypis – skaitinio laiko standartinė deviacija. [1] standartinis nuokrypis yra nulinis. [nulinis, 1,1,1] standartinis nuokrypis yra 1.

Naudodami tekstinius laukus, galite apskaičiuoti:

- Skaičius – nenulinių eilučių skaičius.
- Bet kokį rodiklį – šis statistinis rodiklis yra atsitiktinės eilutės reikšmės iš nurodyto lauko pavyzdys.

Visi statistiniai rodikliai apskaičiuojami tik su nenulinėmis reikšmėmis. Gautame sluoksnyje bus kiekvieno apskaičiuoto statistinio rodiklio naujas laukas. Pasirenkant atributą ir statistinį rodiklį, gali būti pridėtas neribotas statistinių rodiklių kiekis.

## Pasirinkite ArcGIS Data Store, kad įrašytumėte rezultatus į

GeoAnalytics rezultatai yra saugomi ArcGIS duomenų saugykloje ir rodomi kaip Portal for ArcGIS elementų sluoksnis. Daugeliu atvejų rezultatai turi būti saugomi erdvinių-laiko duomenų saugykloje, ir tai yra numatytasis nustatymas. Kai kuriais atvejais galima rezultatus įrašyti į releacinę duomenų saugyklą. Toliau pateikiame priežastis, kodėl reikėtų rezultatus įrayši į releacinių duomenų saugyklą:

- Rezultatus galima naudoti dviejuose susietuose portaluose.
- Rezultatus galima sinchronizuoti.

Nenaudokite releacinių duomenų saugyklos, jei jūsų GeoAnalytics rezultatų turėtų padaugėti, ir apdorojant didelius duomenų kiekius reikia pasinaudoti erdvinių-laiko didelių duomenų saugyklos galimybėmis.

## Rezultatų sluoksnio pavadinimas

Tai sluoksnio, kuris bus sukurtas ir patalpintas dalyje Mano turinys ir įtrauktas į žemėlapį, pavadinimas. Numatytasis pavadinimas sukuriamas pagal įrankio ir įvesties sluoksnio pavadinimus. Jei toks sluoksnis jau yra, įrankis neveiks.

Iššokančiame meniu Įrašyti rezultatą į galite nurodyti Mano turinys esančio aplanko, kur bus įrašyti rezultatai, pavadinimą.