## Rekonstruer spor

##

Dette verktøyet fungerer med et tidsaktivert lag med enten punkt- eller polygongeoobjekter som representerer et `øyeblikk` i tid. Det fastslår først hvilke geoobjekter som tilhører et spor ved hjelp av en identifikator. Ved å bruke tiden på hver lokasjon blir sporene organisert sekvensielt og omdannet til en linje eller et polygon som representerer banen for bevegelsen over tid. Eventuelt kan inndataene bufres av et felt, noe som vil skape et polygon på hver lokasjon. Disse bufrede punktene, eller hvis inndataene er polygoner, blir deretter slått sammen sekvensielt for å lage et spor som et polygon der bredden representerer det aktuelle attributtet. De resulterende sporene har en start- og slutt-tid, noe som tidsmessig representerer de første og siste geoobjektene i et gitt spor. Når sporene er opprettet, blir statistikk om inndatageoobjektene beregnet og tilordnet utdatasporene. Den mest grunnleggende statistikken er antall punkter innenfor området, men du kan beregne annen statistikk også.

Geoobjekter i tidsaktiverte lag kan representeres på en av to måter:

- Umiddelbart – Ett enkelt øyeblikk i tid
- Intervall – En start- og slutt-tid

La oss for eksempel si at du har GPS-målinger av orkaner hvert 10. minutt. Hver GPS-måling registrerer orkanens navn, lokasjon, tidspunktet for registreringen og vindhastigheten. Med denne informasjonen kan du lage spor for hver orkan med navnet som sporidentifikasjon, og spor for hver orkan vil bli generert. I tillegg kan du beregne statistikk, for eksempel gjennomsnittlig, høyeste og laveste vindhastighet for hver orkan, i tillegg til antallet av målinger innenfor hvert spor.

Med det samme eksempel kan du bufre sporene etter vindhastighet. Dette bufrer hver måling etter vindhastigheten på den lokasjonen, og slår sammen de bufrede områdene, noe som skaper et polygon som representerer sporbanen, i tillegg til endringer i vindhastigheten etter hvert som orkanen flytter seg.

## Velg geoobjekter som sporene skal rekonstrueres fra

Punkt- eller polygonlaget som vil bli rekonstruert til spor. Inndatalageret må være tidsaktivert med geoobjekter som representerer et øyeblikk i tid. Laget må være i et projisert koordinatsystem, eller den geografiske referansen for behandling må være satt til et projisert koordinatsystem i analysemiljøene, hvis det brukes buffer.

I tillegg til å velge et lag fra kartet kan du velge Bla gjennom lag, som du finner nederst i rullegardinlisten, til å bla deg frem til innholdet for et fildelingsdatasett for big data eller et geoobjektslag.

## Velg et eller flere felt for å identifisere spor

Feltene som representerer spor-ID-en.

Et eksempel: Hvis du skulle rekonstruere spor etter orkaner, kunne du brukt orkanens navn som sporfelt.

## Velg metoden brukt til å rekonstruere spor

Metoden som brukes til å slå sammen spor og bruke en buffer (hvis det er relevant). Planar-metoden kan beregne resultatene raskere, men vil ikke bryte sporene rundt den internasjonale datolinjen eller ta høyde for jordens faktiske form under bufring. Geodetisk-metoden bryter sporene rundt datolinjen hvis det er nødvendig, og bruker en geodetisk buffer til å ta høyde for jordens form.

## Opprett et uttrykk som inndatafunksjoner skal bufres med (valgfritt)

Ligning som brukes til å beregne bufferavstanden rundt inndatageoobjekter. Denne ligningen kan genereres ved hjelp av bufferkalkulatoren og grunnleggende operasjoner som f.eks. addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Verdiene beregnes ved hjelp av analysekoordinatsystemet. Laget må være i et projisert koordinatsystem, eller den geografiske referansen for behandling må være satt til et projisert koordinatsystem i analysemiljøene, hvis det brukes buffer.

En ligning som `$feature.windspeed * 1000` ville benyttet en buffer på 1000 multiplisert med feltet vindhastighet. Du kan bruke flere enn ett felt i bufferkalkulatoren.

## Velg en tid som sporene skal deles på (valgfritt)

Tiden som brukes til å dele spor. Hvis inndatapunktene eller polygonene har lengre varighet mellom dem enn tidsinndelingen, vil de bli delt inn i forskjellige spor.

Hvis du angir en tidsinndeling og en avstandsinndeling, vil sporene bli delt når en av eller begge betingelsene er oppfylt.

Tenk deg at du hadde punktgeoobjekter som representerte flyvninger med fly, hvor sporfeltet var flyets ID. Dette flyet kan ta flere turer, men likevel være representert som ett spor. Hvis du visste at det er en pause på 1 time mellom flyvningene, kan du bruke `1 time` som spordeler, og hver flyving vil bli delt inn i sitt eget spor.

## Velg en avstand som sporene skal deles på (valgfritt)

Avstanden som brukes til å dele spor. Hvis inndatapunktene eller polygonene har lengre avstand mellom seg enn tidsinndelingen, vil de bli delt inn i forskjellige spor.

Hvis du angir en tidsinndeling og en avstandsinndeling, vil sporene bli delt når en av eller begge betingelsene er oppfylt.

## Legg til statistikk (valgfritt)

Du kan beregne statistikk på geoobjekter som er summert. På numeriske felt kan du beregne følgende:

- Antall – Beregner antall verdier som ikke er null. Kan brukes på numeriske felt eller strenger. Antallet for [null, 0, 2] er 2.
- Sum – Summen av numeriske verdier i et felt. Summen av [null, null, 3] er 3.
- Gjennomsnitt – Gjennomsnittet for numeriske verdier. Gjennomsnittet av [0, 2, null] er 1.
- Min – Minimumsverdien for et numerisk felt. Minimum av [0, 2, null] er 0.
- Maks – Maksimumsverdien for et numerisk felt. Maksimumsverdien for [0, 2, null] er 2.
- Område – Området for et numerisk felt. Beregnes som den maksimale verdien minus minimumsverdien. Området av [0, null, 1] er 1. Området av [null, 4] er 0.
- Varians – Variansen for et numerisk felt i et spor. Variansen for [1] er null. Variansen for [null, 1,1,1] er 1.
- Standardavvik – Standardavviket for et numerisk felt. Standardavviket for [1] er null. Standardavviket for [null, 1,1,1] er 1.

På strengfelter kan du beregne følgende:

- Antall – Antallet strenger som ikke er null.
- Noen – Denne statistikken er en tilfeldig prøve av en strengverdi i det spesifiserte feltet.

All statistikk beregnes på ikke-nullverdier. Resultatlaget inneholder et nytt felt for hver beregnet statistikk. Du kan legge til flere statistikker ved å velge et attributt og statistikk.

## Velg ArcGIS Data Store som resultatene skal lagres i

GeoAnalytics-resultater lagres i et ArcGIS Data Store og vises som et geoobjektslag i Portal for ArcGIS. Resultatene bør i de fleste tilfeller lagres i et spatiotemporalt datalager, og dette er standarden. I enkelte tilfeller er det en god løsning å lagre resultatene i relasjonsdatalageret. Du bør lagre resultatene i relasjonsdatalageret av følgende årsaker:

- Du kan bruke resultatene i portal til portal-samarbeid.
- Du kan aktivere synkroniseringsfunksjoner for resultatene dine.

Du bør ikke bruke relasjonsdatalageret hvis du forventer at GeoAnalytics-resultatene kommer til å øke og du ønsker å dra fordeler av det spatiotemporale stordatalagerets funksjoner til å håndtere store mengder data.

## Navn på resultatlag

Dette er navnet på laget som vil bli laget i Mitt Innhold og lagt til i kartet. Standardnavnet er basert på verktøynavnet og navnet på inndatalaget. Hvis laget allerede eksisterer, vil verktøyet mislykkes.

Bruk rullegardinlisten Lagre resultat i til å angi navnet på en mappe i Mitt innhold som resultatene skal lagres i.