## Matymo lauko kūrimas

##

Įrankis Kurti matymo lauką sukuria plotus, kuriose stebėtojas gali matyti ant žemės esančius objektus. Įvesties stebėjimo taškai gali būti stebėtojai (pvz., žmonės ant žemės arba stebėtojai ugniagesių bokštelyje) arba stebėjimo objektai (pvz., vėjo jėgainės, vandens bokštai, transporto priemonės arba kiti žmonės). Rezultatų plotai yra tie plotai, kuriuose stebėtojai gali matyti stebimus objektus ir atvirkščiai: stebimi objektai gali matyti stebėtojus.

Tiek stebėtojams, tiek stebimiems objektams gali būti nurodytas aukštis virš žemės, aukštis yra naudojamas nustatant matomumą. Pavyzdžiui, matymo laukas, apskaičiuotas 120 m vėjo jėgainei ir 1.8 m ūgio ant žemės stovintiems žmonėms, paprastai bus platesnis nei matymo laukas, apskaičiuotas 60 m jėgainėms ir 1.8 m ūgio žmonėms.

Atminkite, kad skaičiuojant matymo lauką nekreipiamas dėmesys į trukdančius objektus, pvz., medžius ar pastatus. Įsivaizduokite, kad skaičiuojant matoma tik plika žemė be nieko, išskyrus stebėtoją ir stebimus objektus.

Rezultatų sluoksnį sudaro matomas vietas reprezentuojantys plotai. Lauke Dažnis įrašomas stebėjimo taškų, matomų kiekvienoje vietoje, skaičius. Pavyzdžiui, turite penkis įvesties taškus, kurių kiekvienas reiškia gaisro stebėjimo bokštelį, lauke Dažnis bus nurodyta reikšmė nuo vieno iki penkių. Vieta, kurios reikšmė vienas, gali būti matoma tik iš vieno bokštelio, o vietos, kurių reikšmė penki, gali būti matomos iš visų bokštelių. Be to, rezultatų sluoksnyje yra laukas DEMResolution, kuris įrašo skaitmeninio aukščio modelio (DEM) skiriamąją gebą, naudojamą kuriant matymo laukus.

Jei Naudoti esamą žemėlapio aprėptį pažymėtas, bus analizuojami tik aprėptyje matomi stebėjimo objektai. Jei nepažymėta, bus analizuojami visi įvesties sluoksnio stebėjimo taškai, net jei jie nepatenka į esamą žemėlapio aprėptį.

## Taškų ypatybės, nurodančios stebėjimo vietoves

Taškai, kuriuos galima naudoti kaip stebėjimo vietas.

Pasirinkę sluoksnį žemėlapyje, galite pasirinkti Pasirinkite Gyvojo pasaulio atlaso analizės sluoksnį arba Pasirinkite analizės sluoksnį, kurį rasite iškrentančio sąrašo apačioje. Ši parinktis atidarys galeriją, kurioje yra kolekcija sluoksnių, naudingų daugeliui analizių.

## Stebėjimo taškų aukštis

Tai aukštis nuo stebėjimo vietų iki žemės. Pagal numatytąjį nustatymą šis aukštis yra vidutinis žmogaus ūgis.

## Kitų ant žemės esančių objektų aukštis

Tai ant žemės esančių konstrukcijų arba žmonių aukštis/ūgis, naudojamas matomumui nustatyti. Gautą matymo lauką sudaro tie plotai, iš kurių stebėjimo taškas gali matyti tuos kitus objektus. Gali būti ir atvirkščiai – kiti objektai gali matyti stebėjimo tašką.

- Jei jūsų stebėjimo taškai yra vėjo jėgainės ir norite nustatyti, ar ant žemės stovintys žmonės gali matyti vėjo jėgaines, įveskite vidutinį žmogaus ūgį (apie 1,8 m). Rezultatas bus tos vietos, kuriose ant žemės stovintis žmogus gali matyti vėjo jėgaines.
- Jei jūsų stebėjimo taškai yra gaisro stebėjimo bokšteliai ir jūs norite nustatyti, iš kurių bokštelių galima matyti 6 m ar aukštesnį dūmų debesį, įveskite 6 m aukštį. Rezultatas bus tos vietos, kuriose esantis gaisro stebėjimo bokštelis leidžia matyti bent 6 m aukščio dūmų debesį.
- Jei jūsų stebėjimo taškai yra kelių ir takų panoraminės apžvalgos bokšteliai ir norite nustatyti, iš kur galima matyti 120m aukščio vėjo jėgaines, įveskite 120m aukštį. Rezultatas bus tos vietos, kuriose apžvalgos bokštelyje stovintis žmogus gali matyti ne žemesnę nei 120 m aukščio vėjo jėgainę.
- Jei jūsų stebėjimo taškai yra apžvalgos bokšteliai ir jūs norite nustatyti, kiek vietovės gali matyti apžvalgos bokštelyje stovintys žmonės, įveskite nulį. Rezultatas bus tos vietos, kurias galima matyti iš panoramos apžvalgos bokštelio.

## Maksimalus matymo atstumas

Tai trumpiausias atstumas iki taško, kuriame nebeskaičiuojamos matomos vietos. Jei atstumas didesnis, nėra žinoma, ar stebėjimo taškai ir kito objektai gali matyti vienas kitą. Kuo didesnės reikšmės, tuo ilgesnė skaičiavimo trukmė. Didžiausia leistina reikšmė yra 31 mylios (50 kilometrų).

## Rezultatų sluoksnio pavadinimas

Tai sluoksnio, kuris bus sukurtas ir patalpintas Turinyje ir pridėtas į žemėlapį, pavadinimas. Numatytasis pavadinimas sukuriamas pagal įrankio ir įvesties sluoksnio pavadinimus. Jei toks sluoksnis jau egzistuoja, jūsų paprašys pateikti kitą pavadinimą.

Naudodami išplečiamo meniu parinktį Rezultatą įrašyti į, galite nurodyti puslapyje Turinys esančio aplanko, kur bus įrašyti rezultatai, pavadinimą.