## إنشاء طرق العرض

##

تُحدد هذه الاداة نقطة التحول أو بيانات توزيع ضد التيار لكل نقطة في طبقة الإدخال.

على سبيل المثال، افترض حصولك على معالم نقطية تُمثل مواقع مصادر التلوث ورغبتك في إيجاد مصدر هذا التلوث.لأن مصدر هذا التلوث يجب أن يكون في مكان ما داخل نقطة التحول، وكذلك رغبتك في استخدام هذه الأداة لتعريف نقاط التحول التي تتضمن مصادر التلوث.

موقع نقاط الإدخال ضروري جدًا. إذا لم توجد في خط الصرف، فيُمكن أن تكون نقاط التحول الناتجة صغيرة جدًا وغير مفيدة في التحليل.يُمكن استخدام مسافة البحث لأقرب صرف لضبط موقع نقاط التحليل وبذلك ستقع على خط الصرف ليتم إيجاد نقاط التحول الواقعة داخل النقطة الموجودة على خط الصرف. يتم استخدام المواقع التي تم ضبطها لإيجاد نقاط التحول المكتوبة على الطبقة الناتجة - لم يتم تعديل نقاط الإدخال.

تكمن النتيجة في طبقة المجموعة التي تتضمن طبقتين: نقاط التحول والنقاط التي تم ضبطها لحساب نقاط التحول.

ستحصل نقاط التحول الناتجة على جميع البيانات الجدولية الخاصة بالنقاط المُدخلة بالإضافة إلى البيانات الجدولية الإضافية:

- PourPtID—يتضمن قيمة المُعرف من نقطة الإدخال
- المساحة بالكيلومترات المربعة —تتضمن المساحة بالكيلومترات المربعة لطرق العرض المتوفرة ضد التيار
- الوصف و DataResolution—تتضمن المعلومات المتعلقة بالبيانات المائية المتعلقة بحساب التتبع.

عند التحقق من استخدام نطاق الخريطة الحالي، سيتم فقط استخدام نطاق الخريطة الحالي لحساب نقاط التحول. إذا لم يتم التأشير عليها، سيتم تحليل المعالم في الطبقة المدخلة مؤقتًا، حتى إذا كانت خارج نطاق الخريطة الحالي.

## يتم استخدام المعالم النقطية لحساب نقطة التحول

سيتم حساب نقطة التحول (المساحة التي تساهم مع المناطق ضد التيار) لجميع النقاط.

بالإضافة إلى اختيار الطبقة من الخريطة، يمكنك تحديد اختيار طبقة تحليل أطلس الحي أو اختيار طبقة التحليل الموجودة أسفل القائمة المنسدلة. يفتح المعرض الحالي الذي يحتوي على مجموعة من الطبقات المفيدة للعديد من عمليات التحليل.

## البحث عن المسافة للوصول إلى أقرب صرف

إذا وُجدت نقاط الإدخال بعيدًا عن خط المصرف، ستصبح نقاط التحول صغيرة جدًا ولن يتم استخدامها في عمليات التحليل، مثل تحديد مصدر التلوث. في معظم الحالات، ترغب في قيام نقطة الإدخال بالإشارة إلى أقرب خط صرف لإيجاد نقاط التحول التي تتبع النقطة الموجودة على خط الصرف. لإيجاد أقرب خط صرف، حدد مسافة البحص.إذا لم تقم بتحديد مسافة البحث، ستقوم الأداة بحساب مسافة البحث واستخدامها.

لاستخدام الموقع الفعلي لنقاط الإدخال، حدد مسافة البحث لتصبح صفر.

فيما يتعلق بأهداف التحليل، تم حساب خطوط المصرف مُسبقًا من قبل Esri باستخدام النماذج المائية القياسية.إذا لم يتم إيجاد خط صرف داخل مسافة البحث، سيتم استخدام الموقع الذي يتضمن تراكم التتبع الاعلى داخل مسافة البحث.

## اسم طبقة النتيجة

هذا هو اسم الطبقة الذي سيتم إنشاؤه في محتوياتي وإضافتها للخريطة. يستند الاسم الافتراضي إلى اسم الأداة واسم الطبقة المدخلة. إذا وُجدت الطبقة بالفعل، سيطلب منك كتابة اسم آخر.

عند استخدام مربع السهم المنسدل حفظ النتائج في يمكن تحديد اسم المجلد في المحتويات حيث يتم حفظ النتائج.