GeoAnalytics hajauttaa analyysitehtävät ArcGIS GeoAnalytics -palvelimelle. Näin voit analysoida aiempaa enemmän tietoja entistä nopeammin hyödyntämällä useiden koneiden tehoa. Saatavissa ovat seuraavat työkalut:

- Koosta pisteet
- Liitä kohteet
- Muodosta reitit uudelleen
- Laadi yhteenveto ominaisuustiedoista
- Yhteenveto alueella
- Havaitse tapahtumat
- Etsi samankaltaisia sijainteja
- Laske tiheys
- Etsi HotSpot-pisteitä
- Luo puskureita
- Kopioi aineistosäilöön
- Laske kenttä
- Geokoodaa sijainnit taulukosta

GeoAnalytics analysoi suuremman määrän tietoja painottaen sekä paikka- että aikatietoja.

## Aineiston yhteenveto

Aineiston yhteenveto -työkalusarja sisältää työkaluja, jotka laskevat kokonaismäärät, -pituudet, -pinta-alat ja perustilastotietoja alueilla oleville tai muiden kohteiden lähellä oleville kohteille ja niiden ominaisuustiedoille.

- Koosta pisteet laskee tilastotiedot pisteille, jotka ovat määritettyjen alueiden tai lohkojen sisällä.
- Liitä kohteet laskee tilastotiedot kohteille, jotka jakavat sijainti-, aika- tai ominaisuustietosuhteen muiden kohteiden kanssa.
- Muodosta reitit uudelleen laskee tilastotiedot pisteille tai aluekohteille, jotka kuuluvat samaan reittiin, ja muodostaa lähtöaineistot uudelleen reiteiksi.
- Laadi yhteenveto ominaisuustiedoista laskee tilastotiedot kohteelle tai taulukkoaineistolle, jotka jakavat ominaisuustietoja.
- Yhteenveto alueesta laskee tilastotiedot alueen kohteille ja attribuuteille, jotka ovat toistensa päällä.

## Kokoa pisteet |

Tämä työkalu määrittää, mitkä pisteet ovat alueen tai lohkon sisällä, ja laskee alueella tai lohkossa olevien pisteiden tilastotiedot käyttämällä pistekohteiden karttatasoa ja määritetyn etäisyyden määrittämien aluekohteiden tai aluelohkojen karttatasoa. Voit vaihtoehtoisesti käyttää aikaleikkeitä tämän työkalun kanssa.

Esimerkki

- Jos karttatasoon on merkitty rikosten tapahtumasijainnit, työkalu laskee, kuinka monta rikosta kussakin piirikunnassa tai muulla hallinnollisella alueella on tapahtunut.
- Voit etsiä myös yrityksen korkeimman ja alhaisimman kuukausituoton toimipisteet käyttämällä 100 kilometrin lohkoja.

## Liitä kohteet |

Kohdekarttatasojen tai taulukkoaineiston avulla voit liittää kohteita ja tietueita lähtöaineiston karttatasojen tai taulukoiden tiettyjen suhteiden perusteella. Liitokset määräytyvät tila-, aika- ja ominaisuustietosuhteiden mukaan, ja yhteenvetotilastotiedot lasketaan valinnaisesti.

Esimerkki

- Jos rikosten tapahtumasijainnit ja -ajat on annettu, voit määrittää, tapahtuuko rikoksia sijainnillisesti ja ajallisesti lähekkäin, liittämällä rikosten tiedot toisiinsa siten, että määrität niiden rikosten sijaintisuhteen, jotka ovat tapahtuneet tunnin välein yhden kilometrin etäisyydellä toisistaan.
- Jos postinumerotaulukko, demografiatiedot ja asuinrakennuksia esittävät aluekohteet on annettu, voit liittää demografiatiedot asuinpaikkoihin, jotta jokaisella asuinpaikalla on tiedot.

## Muodosta reitit uudelleen |

Tämä työkalu määrittää, mitkä lähtöaineiston kohteet kuuluvat reitille, ja järjestää lähtöaineiston aikajärjestykseen käyttämällä ajan huomioivaa karttatasoa, jossa on `hetkeä` ajassa kuvaavia piste- tai aluekohteita. Tilastotiedot lasketaan valinnaisesti lähtöaineiston kohteille kullakin reitillä.

Esimerkki

- Jos hurrikaanimittausten pistesijainnit ja aika on annettu, voit laskea hurrikaanin tuulen keskinopeuden ja enimmäispaineen.
- Käytä laivojen GPS-mittauksia laivareittien uudelleen muodostamiseksi viivoina.

## Laadi yhteenveto ominaisuustiedoista |

Tämä työkalu laatii yhteenvedon määritettyjen kenttien tilastotiedoista kohde- tai taulukkoaineiston avulla.

Esimerkki

- Jos myymälöiden sijainnit ja COMPANY_NAME-kentän tiedot on annettu, voit määrittää kunkin yrityksen tilastotiedot laatimalla yhteenvedon myymälöistä yrityksen nimen mukaan.
- Jos myymälätaulukko sekä COMPANY_NAME- ja COUNTY-kenttien tiedot on annettu, voit määrittää jokaisen maakunnan kunkin yrityksen tilastotiedot laatimalla yhteenvedon myymälöistä yrityksen nimen ja maakunnan mukaan.

## Yhteenveto alueella |

Etsii alueet (tai niiden osat), jotka ovat päällekkäin kahdessa karttatasossa, ja laskee päällekkäisten alueiden tilastotiedot.

Esimerkki

- Jos käytössä ovat vesijakoalueiden karttataso ja maankäyttötyypin mukaisten maankäyttöalueiden karttataso, työkalu laskee tietyn maankäyttöaluetyypin kokonaispinta-alan eekkereinä kullekin vesijakoalueelle.
- Jos käytössä ovat piirikunnan kiinteistöjen karttataso ja kaupunkien rajojen karttataso, työkalu tekee yhteenvedon siitä, mikä on kunkin kaupungin sisällä olevien vapaiden kiinteistöjen keskimääräinen arvo.

## Hae sijainnit

Näiden työkalujen avulla voidaan tunnistaa alueet, jotka vastaavat useita erilaisia määrittämiäsi kriteerejä.

- Havaitse tapahtumat toimii ajan huomioivissa karttatasoissa sen selvittämiseksi, mitkä kohteet täyttävät määritetyn ehdon.
- Geokoodaa sijainnit taulukosta muuntaa osoitteet koordinaateiksi.
- Etsi samankaltaisia sijainteja hakee sijainteja, jotka ovat mahdollisimman samanlaisia kuin viitesijainnit ja määrittämäsi vastaavuusehdot.

## Havaitse tapahtumat |

Tämä työkalu toimii sellaisen karttatason kanssa, jossa on otettu aika käyttöön ja joka sisältää hetkeä ajassa kuvaavia pisteitä, viivoja, alueita tai taulukoita. Käyttämällä peräkkäisessä järjestyksessä olevia kohteita, joita kutsutaan reiteiksi, tämä työkalu määrittää, mitkä kohteet ovat kiinnostavia tapahtumia. Tapahtumat määritetään määrittämiesi ehtojen perusteella.

Esimerkki

- Havaitse hurrikaanimittauksia, jotka ovat 4. kategorian hurrikaaneja tuulen nopeuteen liittyvän ominaisuustiedon perusteella.
- Käyttämällä laivojen liikkeitä kuvaavia GPS-mittauksia, joissa kenttä edustaa laivan nopeutta, voi löytää mittauksia, jotka ovat suurempia kuin 1,5 kertaa edellisen viiden mittauksen keskiarvo.

## Geokoodaa sijainnit taulukosta |

Muuntaa osoitteet koordinaateiksi. Käytä tätä työkalua Big Data -tiedostojaon taulukoissa.

## Etsi samankaltaisia sijainteja |

Määrittämiesi ehtojen perusteella voit etsiä samankaltaisia sijainteja mittaamalla ehdokashakukarttatason sijaintien samankaltaisuutta vähintään yhteen viitesijaintiin.

Esimerkki

- Etsi kymmenen samankaltaisinta myymälää tutkimalla työntekijöiden määrää ja vuosimyyntiä.
- Etsi 100 samankaltaisinta kaupunkia tutkimalla väestön, vuosikasvun ja verotulojen suhdetta.

## Analysoi kaavat

Näiden työkalujen avulla voit tunnistaa, määrittää ja visualisoida tiedoistasi tila-avaruuden malleja.

- Laske tiheys analysoi tietyn ilmiön tunnetut määrät ja jakaa ne kartan alueelle.
- Etsi kuumat alueet tunnistaa tilastollisesti merkittävät rypäät tietojesi tila-avaruuden mallista.

## Laske tiheys |

Laske tiheys -työkalu luo tiheyskartan pistekohteista jakamalla tietyn ilmiön tunnetut määrät (esitetään pisteiden ominaisuustietoina) kartan alueelle. Tuloksena on tiheyttä esittävien alueiden karttataso.

Esimerkki

- Maan sairaaloiden tiheyksien laskeminen. Tulostaso näyttää alueet, joilta sairaalaan pääsy on helppoa tai vaikeaa. Näitä tietoja voidaan käyttää apuna päätettäessä uusien sairaaloiden sijainneista.
- Metsäpaloille alttiiden alueiden tunnistaminen metsäpalojen historiallisten sijaintien perusteella.
- Kaukana valtateistä sijaitsevien asutusten paikantaminen suunniteltaessa uusien teiden rakentamista.

## Etsi HotSpot-pisteitä |

Etsi kuumat pisteet -toiminto määrittää, onko tietojen koordinaattikuviossa tilastollisesti merkitsevää ryvästä.

- Muodostavatko pisteet klusterin? Miten tästä voi varmistua?
- Oletko löytänyt tilastollisesti merkitsevän kuuman pisteen vai kertooko kartta muuta, jos muuttaisit sen symbolien esitystapaa?

Etsi kuumat pisteet -toiminto auttaa vastaamaan näihin kysymyksiin luotettavasti.

## Käytä läheisyyttä

Näiden työkalujen avulla saat vastauksen yhteen paikkatietojen analysoinnin peruskysymyksistä: mikä on minkäkin lähellä?

- Luo puskureita luo alueita, jotka ovat tietyllä etäisyydellä kohteista.

## Luo puskurit |

Puskuri on alue, joka muodostuu annetun etäisyyden päähän piste-, viiva- tai aluekohteesta.

Esimerkki

- Määritä rantarajaehdotus puskuroimalla jokainen joki lineaaristen jokikohteiden avulla joen 50-kertaisella leveydellä.
- Jos maita edustavat alueet on annettu, määritä meriraja puskuroimalla jokainen maa 200 merimaililla.

## Hallitse aineistoa

Näitä työkaluja käytetään maantieteellisen aineiston ja taulukkoaineiston päivittäiseen hallintaan.

- Laske kenttä luo uuden kentän tai muokkaa aiemmin luotua kenttää ja luo uuden karttatason sisältöösi.
- Kopioi aineistosäilöön kopioi aineiston ArcGIS Data Store -aineistosäilöön ja luo karttatason sisältöösi.

## Kopioi aineistosäilöön |

Kopioi lähtöaineiston kohdekarttatason tai taulukon ArcGIS Data Store -aineistosäilöön ja luo karttatason sisältöösi kohteessa ArcGIS Enterprise.

Esimerkki

- Voit kopioida Big Data -tiedostoresurssin `.csv` tiedostokokoelman tila-aikamuotoiseen aineistosäilöön visualisointia varten.
- Voit kopioida tila-aikamuotoiseen aineistosäilöön tallennetut nykyisen karttalaajuuden kohteet relaatioaineistosäilöön.

## Laske kenttä |

Laskee uuden tai aiemmin luodun kentän arvot ja luo karttatason sisältöösi kohteessa ArcGIS Enterprise.

Esimerkki

- Muokkaa aiemmin luotua kenttää nimeltä total siten, että se esittää kenttien total_2016, total_2017 ja total_2018 tuottojen summaa.
- Luo uusi kenttä, jolla voit luokitella vahinkojen tasot kenttien arvojen, kuten windspeed ja pollutant perusteella.