## Görüş Alanı Oluştur

##

Görüş Alanı Oluştur aracı bir gözlemcinin zemindeki nesneleri görebileceği alanlar oluşturur. Girdi gözlemci noktaları gözlemcileri (yerdeki kişiler veya yangın kulesindeki nöbetçileri) veya gözlemlenen nesneleri (rüzgar türbinleri, su kuleleri, araçlar veya diğer insanlar) temsil edebilir. Sonuç alanları, gözlemcilerin gözlenen nesneleri veya tam tersi durumun gerçekleştiği ve gözlemlenen nesnelerin gözlemcileri görebildiği alanlardır.

Hem gözlemciler hem de gözlemlenen nesneler yerden belirli bir yükseklikte olabilir ve bu yükseklikler görünürlüğün belirlenmesinde kullanılabilir. Örneğin, 122 m'lik rüzgar türbinleri ve yerdeki 1,83 m boyundaki insanlar için hesaplanan bir görüş alanı, normal olarak 61 m'lik türbinler ve 1,83 m boyundaki insanlar için hesaplanan bir görüş alanından daha büyük olacaktır.

Görüş alanı hesaplamasının ağaç veya bina gibi engelleri dikkate almadığına dikkat edin. Hesaplamanın yalnızca gözlemci ve gözlemlenen nesneleri dikkate alan salt zemin tabanlı olarak yapıldığını kabul edebilirsiniz.

Sonuç katmanı görünür alanları temsil eden alan detaylarını kapsar. Frekans alanı, her alanı görebilen gözlemci noktası sayısını kaydeder. Örneğin, her biri bir yangın gözetleme kulesini temsil eden beş girdi noktanız varsa, Frekans alanı, bir ve beş arasında değer alacaktır; bir değerini taşıyan alanlar yalnızca bir kule tarafından, beş değerini taşıyan alanlar da tüm kuleler tarafından görülebilir. Sonuç katmanında ayrıca DEMResolution alanı bulunur; bu alan görüş alanı oluşturmak için kullanılan dijital yükselti modeli (DEM) çözünürlüğünü kaydeder.

Geçerli harita yayılımını kullan işaretliyse, yalnızca geçerli harita yayılımı dahilinde görünür olan gözlemci noktaları analiz edilir. İşaretli değilse, girdi katmanındaki tüm gözlemci noktaları, geçerli harita yayılımının dışında bile olsa analiz edilir.

## Gözlemci konumlarını temsil eden nokta detayları

Gözlemci konumları olarak kullanılacak nokta detayları.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

## Gözlemci konumlarının yüksekliği

Bu, gözlemci konumlarınızın zemini üzerindeki yüksekliktir. Varsayılan değer yaklaşık olarak ortalama bir insan boyundadır.

## Yerdeki diğer nesnelerin yüksekliği

Bu, görünürlüğü ayarlamak için kullanılan yerdeki yapı veya insanların yüksekliğidir. Sonuçta olarak ortaya çıkan görüş alanları, diğer nesneleri görebilen bir gözlemci noktasının bulunduğu alanlardır. Bunun tersi de doğrudur, diğer nesneler de bir gözlemci noktasını görebilir.

- Gözlemci noktalarınız rüzgar türbinlerini temsil ediyor ve insanların durduğu yerden türbinleri görebilmesini istiyorsanız, ortalama bir insanın boyunu (yaklaşık 1,80 m) girin. Ortaya çıkan alanlar, yerde duran bir insanın rüzgar türbinlerini görebildiği alanlardır.
- Gözlemci noktalarınız yangın gözetleme kulelerini temsil ediyor ve gözetleme kulelerinin 7 m veya daha yüksek dumanları görebilmesini istediğiniz kuleleri belirlerken, yükseklik için 7 m girin. Sonuçta ortaya çıkan alanlar, en az 7 m yüksekliğinde dumanı görebilen yangın gözetleme kulesinin bulunduğu yerlerdir.
- Gözlemci noktalarınız yol ve patika boyunca manzara izleme noktalarını temsil ediyor ve 122 m veya daha yüksek rüzgar türbinlerinin görebilmesini istiyorsanız, yükseklik için 122 m girin. Sonuçta ortaya çıkan alanlar, manzara izleme noktasında duran ve en az 122 m yüksekliğindeki rüzgar türbinini görebilen insanların bulunduğu yerlerdir.
- Gözlemci noktalarınız manzara izleme noktalarını temsil ediyor ve insanların durduğu yerden manzaranın ne kadarını görebildiğini belirlemek istiyorsanız, sıfır girin. Sonuçta ortaya çıkan alanlar, genel manzara noktasından görülebilen alanı belirtir.

## Maksimum görüş mesafesi

Bu, görünür alan hesaplamasının durdurulduğu bir kesim mesafesidir. Bu mesafenin ötesinde, gözlemci noktalarının ve diğer nesnelerin birbirlerini görüp göremeyeceği bilinmez. Büyük değerler hesaplama süresini artırır. İzin verilen maksimum değer 50 kilometredir (31 mil).

## Sonuç katmanı adı

Bu, İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adıdır. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.