## اتصال الأصول بالوجهات

##

يقيس اتصال الأصول بالوجهات وقت السفر أو المسافة بين أزواج من النقاط. يُمكن للأداة ذكر المسافات مستقيمية الخط والمسافات المستندة إلى وضع السفر، مثل السير أو القيادة أو مدة الرحلة الزمنية استنادًا إلى وضع السفر. بواسطة استخدام هذه الأداة، يُمكن القيام بما يلي:

- احسب المسافة الإجمالية أو الوقت الذي يستغرقه العملاء في السفر في رحلاتهم من المنزل إلى العمل.
- قياس فترة سفر العملاء عند الشراء من المتاجر. استخدم هذه المعلومات لتحديد امتداد السوق، خاصةً عند استهداف الحملات الإعلانية أو اختيار مواقع المتجر جديد.
- احسب مسافة الرحلة المتوقعة بالميل لقافلة المركبات. بعد ذلك، قم بتشغيل أداة "تلخيص ضمن" لإنشاء تقرير حول المسافة بالميل حسب الولاية أو منطقة أخرى.

أنت تقوم بتوفير نقاط البداية والنهاية، وتعمل الأداة على إرجاع طبقة تحتوي على خطوط المسار، بما في ذلك عمليات القياس، بين الأصول المزدوجة والوجهات.

إذا تم تحديد استخدام مدى الخريطة الحالي ، فسيتم وضع المعالم المرئية ضمن مدى الخريطة الحالي في الاعتبار وقت عملية التحليل. إذا لم يتم التأشير عليها، سيتم أخذ جميع المعالم في الطبقة المدخلة في الاعتبار، حتى إذا كانت خارج مدى الخريطة الحالي.

## اختيار طبقة نقاط تُمثل مواقع الأصل

اختيار طبقة النقاط التي تُمثل الأصل أو الأصول. تدعم الأداة حتى 5,000 أصل وكذلك 5,000 وجهة.

إذا اخترت طبقة ليس لها إلا وجهة واحدة فقط، ستتصل بكل الوجهات.

بالإضافة إلى اختيار الطبقة من الخريطة، يمكنك تحديد اختيار طبقة تحليل أطلس الحي أو اختيار طبقة التحليل الموجودة أسفل القائمة المنسدلة. يفتح المعرض الحالي الذي يحتوي على مجموعة من الطبقات المفيدة للعديد من عمليات التحليل.

## اختر طبقة الوجهات

اختر الطبقة التي تُمثل الوجهة أو الوجهات التي يجب أن يتصل بها الأصول. تدعم الأداة حتى 5,000 أصل وكذلك 5,000 وجهة.

إذا اخترت طبقة ليس لها إلا وجهة واحدة بالضبط، فإن جميع الأصول سوف تتصل بتلك الوجهة.

إذا كان هناك أصل واحد ووجهات عديدة، فإن الأداة تقوم بعمل اتصال الأصل بكل وجهة من الوجهات.

بالإضافة إلى اختيار الطبقة من الخريطة، يمكنك تحديد اختيار طبقة تحليل أطلس الحي أو اختيار طبقة التحليل الموجودة أسفل القائمة المنسدلة. يفتح المعرض الحالي الذي يحتوي على مجموعة من الطبقات المفيدة للعديد من عمليات التحليل.

إن وُجد العديد من نقاط الأصل والعديد من الوجهات، ستحتاج الحصول على حقلين يقومون بوصف نقاط الأصل-الوجهة معًا: حقل المُعرف في النقاط الأصلية و تطابق حقل المُعرف في الوجهات. تقوم الأداة بعمل اتصال بأزواج الأصل-الوجهة أثناء عملية التحليل. فعلى سبيل المثال، تخيل أنه لديك أصلان مع قيم حقل مُعرف `Rosie‎` و `Harold` واثنين من الوجهات بنفس قيم المُعرف. سوف يتصل أصل `Rosie` بوجهة `Rosie` و `Harold` سوف يتصل بـ `Harold`. لم تتم أي اتصالات أو قياسات أخرى.

يجب أن تكون قيم المُعرف فريدة في كل طبقة؛ على سبيل المثال، لا يمكن أن تحتوي طبقة الوجهات على قيمتي `Rosie` معاً. يجب أن تتطابق القيم في طبقات الأصل والوجهة تمامًا لعمل زوج حيث لن تتصل `Harold` بقيمة تحتوي على خطأ إملائي، `Harodl`.

## قياس

اختر ما إذا كنت ترغب في اتصال الأصول بالواجهات باستخدام مسافة مستقيمية الخط أو وضع السفر. ستتبع المسارات الناتجة الطرق أو طرق السير والقواعد التي يُمكن تطبيقها، مثل الشوارع ذات الطريق الواحد وتحولات القيادة أو النقل غير الشرعية. يتم تحديد أوضاع السفر المتاحة من قِبل مسئول المؤسسة.

عند اختيار وقت القيادة أو وقت القيادة في الريف أو وقت النقل تتوفر لديك خيارات كيفية قياس وقت القيادة.

- قم بإلغاء تحديد استخدام حركة المرور للبحث عن أسرع المسارات استنادًا إلى السرعات الثابتة.

  هذا هو الخيار المراد اختياره إذا كنت تود قياس وقت القيادة العام، وليس الذي يتم حسابه باستخدام تغير ظروف حركة المرور الخاص بوقت محدد للمغادرة.

- قم بالتأشير على استخدام حركة المرور للعثور على أسرع الطرق استنادًا لزمن البداية وحالات المرور المتغيرة. أيضاً عند اختيار خيار حركة المرور المباشرة يتم تعيين وقت المغادرة من الأصول إلى الوقت الحالي، كما يتم إسناد سرعات المرور الحالية والمتوقعة من أدوات الاستشعار وموجز الويب لإنشاء المسارات. يتم حساب سرعات المرور المتوقعة بإسناد سرعات المرور الحي والسرعات المُسجلة والأحداث الحالية مثل الطقس. يتم توقع سرعات حركة المرور لمدة 12 ساعة في المستقبل، حيث يمكن تحريك شريط التمرير لتحديد وقت المغادرة حتى 12 ساعة.

  استخدم إعدادات المرور المباشرة للبحث عن أوقات القيادة للمغادرة الآن، والمغادرة في غضون ساعة واحدة من الآن، وهكذا.

- بالتأشير على استخدام حركة المرور واختيار حركة المرور وفقًا للحالات النموذجية ليوم ووقت محددين، تعثر الأداة على أسرع الطرق استنادًا إلى معدلات السرعة المُسجلة لكل فاصل بمقدار 5 دقائق خلال أسبوع عادي. تشمل هذه النتائج حركة المرور، ولكنها تُزيل تأثير حالات وأحداث المرور الحالية، والتي قد تختلف بشكل كبير عن المعتاد.

  يُمكنك استخدام تلك الإعدادات المرورية التاريخية للاستفسار، على سبيل المثال، "ما هو الوقت المُستغرق للوصول إلي هذه الوجهات عند المغادرة في الساعة 11:30 صباحًا في يوم الأربعاء؟"

  يُشير الوقت الذي تقوم بتعيينه إلى المنطقة الزمنية التي تقع خلالها الأصول. لذا إذا تم تعيين الوقت إلى 8:00 صباحًا، ولديك اثنين من الأصول، إحداهما في مدينة نيويورك والأخر في لوس أنجلوس، فإنه يتم إنشاء مسارات خاصة بوقت المغادرة في الساعة 8:00 صباحًا. التوقيت الشرقي والساعة 8:00 صباحًا. التوقيت الباسيفيكي، على التوالي.

لاحظ أنه عند خروج مركبة بعيدةً عن الأصل، ينقضي الوقت وتتغير حالات المرور. حسابات الأداة اتصال الأصول بالوجهات بالنسبة لتلك الاختلافات عند التأشير على استخدام حركة المرور ومع ذلك، ليست جميع المناطق تدعم حركة المرور. انقر على رابط رؤية التوافر في الأداة لاكتشاف توافرها في منطقة الدارسة الخاصة بك.

يمكن لـ وقت النقل استخدام سرعات السفر ديناميكيًا بناءً على حركة المرور، ولكن حتى الحد الأقصى للسرعة القانونية للشاحنة. على سبيل المثال، إذا كانت السرعة الديناميكية للشارع بناءً على حركة المرور الحية 65 ميل في الساعة، ولكن كان حد السرعة المخصص للشاحنة في ذلك الشارع هو 55 ميل في الساعة، فإن الحساب يستخدم 55 ميلاً في الساعة في ذلك الشارع.

## اسم طبقة النتيجة

اسم الطبقة التي سيتم إنشائها في المحتوى وإضافتها إلى الخريطة. إذا وُجدت طبقة المعالم بالفعل، سيطلب منك كتابة اسم آخر. ستحتوي طبقة المعالم على طبقة لكل مما يلي: المسارات ومواقع الأصول والوجهات غير المعينة عندما يتعذر على بعض مواقع الأصول الاتصال بالوجهات الخاصة بها.

إذا حددت تضمين طبقات المسار، يتم حفظ كل مسارات النتيجة كطبقة مسار أيضًا. تتضمن طبقة المسار كل معلومات مسار خاص مثل المحطات المعينة للمسار وكذلك اتجاهات السفر. يُعد إنشاء طبقات المسار عمليًا إذا أردت مشاركة المسارات الفردية مع أعضاء آخرين في المؤسسة أو إذا أردت تعديل المسارات بشكل أكبر باستخدام زر الاتجاهات في عارض الخرائط. تستخدم طبقات المسار الاسم المتوفر لطبقة المعالم كبادئة، ويتم إضافة اسم المسار المُنشأ كجزء من التحليل إنشاء اسم فريد لكل طبقة من طبقات المسارات.

الحد الأقصى لعدد طبقات المسار التي يمكن إنشائها هو 1,000. إذا كانت النتيجة تتضمن أكثر من 1,000 مسار ويتم التأشير على تضمين طبقات المسار ، ستقوم الأداة فقط بإنشاء خدمة المعلم الناتج.

باستخدام القائمة المنسدلة حفظ النتائج في يمكنك تحديد اسم مجلد في المحتوى حيث سيتم حفظ طبقة المعالم وطبقات المسار، إذا تم إنشاؤها.