## Δημιουργία Ανάλυσης Ορατότητας

##

Αυτό το εργαλείο προσδιορίζει τις περιοχές που μπορεί να δει ένας παρατηρητής στα πλαίσια της τοπογραφίας επιφάνειας. Οι τοποθεσίες σημείων εισαγωγής μπορούν να αναπαριστούν είτε παρατηρητές (όπως ανθρώπους στο έδαφος ή φύλακες σε πυροφυλάκιο) ή παρατηρούμενα αντικείμενα (όπως ανεμογεννήτριες, υδραγωγεία, οχήματα ή άλλους ανθρώπους). Τα αποτελέσματα προσδιορίζουν τις περιοχές που είναι ορατές από τις τοποθεσίες παρατηρητή.

Τόσο οι παρατηρητές όσο και τα παρατηρούμενα αντικείμενα μπορούν να έχουν κάποιο ύψος από το έδαφος, και αυτό το ύψος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ορατότητας. Για παράδειγμα, μια ανάλυση ορατότητας που υπολογίζεται για ανεμογεννήτριες ύψους 90 μέτρων και ανθρώπους με ύψος 1,80 μ. να στέκονται στο έδαφος θα είναι συνήθως μεγαλύτερη από μια ανάλυση ορατότητας που υπολογίζεται για ανεμογεννήτριες ύψους 60 μέτρων και ανθρώπους με ύψος 1,5 μ.

Το θεματικό επίπεδο που προκύπτει καταγράφει πόσες φορές φαίνεται η θέση κάθε κελιού του raster της επιφάνειας εισαγωγής από τα σημεία εισαγωγής παρατήρησης. Το κελιά που δεν είναι ορατά παίρνουν τιμές NoData.

Αν είναι επιλεγμένη η Χρήση τρέχουσας έκτασης χάρτη, θα αναλυθούν μόνο η περιοχή raster και τα σημεία παρατηρητή που είναι ορατά στην τρέχουσα έκταση του χάρτη. Αν δεν είναι επιλεγμένη, θα αναλυθούν όλα τα σημεία παρατηρητή, ακόμη και αν βρίσκονται έξω από την τρέχουσα έκταση του χάρτη.

## Επιφάνεια υψομέτρου

Η επιφάνεια υψομέτρου που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της ανάλυσης ορατότητας.

Αν η μονάδα για τον κατακόρυφο άξονα της επιφάνειας εισαγωγής διαφέρει από τη μονάδα του οριζόντιου άξονα, όπως όταν οι τιμές υψομέτρου αναπαριστώνται σε πόδια, αλλά το σύστημα των συντεταγμένων είναι σε μέτρα, πρέπει να έχει καθοριστεί το σύστημα της συντεταγμένης του κατακόρυφου άξονα της επιφάνειας. Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνει αυτό είναι ότι το εργαλείο χρησιμοποιεί τις μονάδες του κατακόρυφου (Z) και του οριζόντιου (XY) άξονα για τον υπολογισμό ενός συντελεστή Z για την ανάλυση ορατότητας. Χωρίς ένα σύστημα κατακόρυφων συντεταγμένων, και επομένως χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες μονάδων για τον άξονα Z, το εργαλείο θα υποθέσει ότι η μονάδα του Z είναι ίδια με τη μονάδα των XY. Ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση ένας εσωτερικός συντελεστή Ζ ίσος με 1,0, κάτι που μπορεί να δώσει μη αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η επιφάνεια υψομέτρου μπορεί να είναι ακέραιος αριθμός ή αριθμός κινητής υποδιαστολής.

## Σημειακά στοιχεία που αναπαριστούν τις τοποθεσίες παρατηρητή

Τα σημειακά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τις τοποθεσίες παρατηρητή κατά τον υπολογισμό των αναλύσεων ορατότητας.

## Βελτιστοποίηση για

Η μέθοδος βελτιστοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της ανάλυσης ορατότητας.

- Speed — Αυτή η μέθοδος βελτιστοποιεί την ταχύτητα επεξεργασίας, αντισταθμίζοντας την ακρίβεια του αποτελέσματος με καλύτερες επιδόσεις. Αυτή είναι η προεπιλογή.
- Accuracy — Αυτή η μέθοδος έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να είναι ακριβή τα αποτελέσματα, με μεγαλύτερο όμως χρόνο επεξεργασίας.

## Μέγιστη απόσταση ορατότητας

Εισαγάγετε μια απόσταση αποκοπής στην οποία θα σταματά ο υπολογισμός των ορατών περιοχών. Πέρα από αυτήν την απόσταση, δεν θα προσδιοριστεί αν τα σημεία παρατηρητή και τα άλλα αντικείμενα μπορούν να βλέπουν το ένα το άλλο.

Μπορείτε είτε να προσδιορίσετε μια αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί σε γραμμική απόσταση είτε να επιλέξετε ένα αριθμητικό πεδίο από τα στοιχεία εισόδου παρατηρητή. Αν παρέχεται ένα πεδίο, οι τιμές σε αυτό το πεδίο πρέπει να είναι στην ίδια μονάδα με τη μονάδα XY της εισαγόμενης επιφάνειας υψομέτρου.

Έχετε υπόψη ότι οι μεγάλες τιμές θα αυξήσουν το χρόνο υπολογισμού. Θα υπολογιστεί μια προκαθορισμένη μέγιστη απόσταση, εκτός και αν καθοριστεί η απόσταση, με βάση την ανάλυση και την έκταση της εισαγόμενης επιφάνειας υψομέτρου.

Αυτή η παράμετρος είναι χρήσιμη για τη δημιουργία μοντέλων για ορισμένα φαινόμενα. Για παράδειγμα, περιορίζοντας την έκταση ορατότητας, μπορείτε να απομιμηθείτε καιρικές συνθήκες, όπως μια ελαφρά ομίχλη. Παρόμοια, με τον περιορισμό της έκτασης της ορατότητας μπορείτε να έχετε κάποιον έλεγχο στην ώρα της ημέρας, προσεγγίζοντας το εφέ του σούρουπου.

## Μέγιστη απόσταση ορατότητας

## Ελάχιστη απόσταση προβολής

Εισαγάγετε μια απόσταση στην οποία θα ξεκινά ο υπολογισμός των ορατών περιοχών. Τα κελιά της επιφάνειας που βρίσκεται πιο κοντά από ό,τι η εν λόγω απόσταση δεν είναι ορατά στην έξοδο, αλλά μπορούν να εμποδίσουν την ορατότητα των κελιών που βρίσκονται μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης απόστασης ορατότητας.

Μπορείτε είτε να προσδιορίσετε μια αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί σε γραμμική απόσταση είτε να επιλέξετε ένα αριθμητικό πεδίο από τα στοιχεία εισόδου παρατηρητή. Αν παρέχεται ένα πεδίο, οι τιμές σε αυτό το πεδίο πρέπει να είναι στην ίδια μονάδα με τη μονάδα XY της εισαγόμενης επιφάνειας υψομέτρου.

Αυτή η παράμετρος είναι χρήσιμη για τον έλεγχο της περιοχής της ανάλυσης ορατότητας σε συγκεκριμένη απόσταση από τον παρατηρητή. Για παράδειγμα, αν αξιολογείτε την ορατότητα από την οροφή ενός κτιρίου μέχρι ένα απομακρυσμένο πάρκο, μπορείτε να ορίσετε ελάχιστη απόσταση ορατότητας, ώστε να αποκλειστούν οι κοντινές περιοχές που δεν σας ενδιαφέρουν και να έχετε μεγαλύτερη ταχύτητα επεξεργασίας.

## Ελάχιστη απόσταση προβολής

## Η απόσταση είναι 3D

Καθορίστε αν οι παράμετροι της ελάχιστης και της μέγιστης απόστασης ορατότητας θα υπολογίζονται με τρισδιάστατο τρόπο ή με απλούστερο δισδιάστατο τρόπο. Όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο, οι αποστάσεις ορατότητας θεωρούνται απόσταση 3D. Όταν δεν είναι επιλεγμένο, θεωρούνται δισδιάστατες αποστάσεις.

Η δισδιάστατη απόσταση είναι η απλή γραμμική απόσταση που μετράται μεταξύ του παρατηρητή και του στόχου, χρησιμοποιώντας τις τοποθεσίες τους σε προβολή σε επίπεδο θαλάσσης. Η απόσταση 3D παρέχει μια πιο ρεαλιστική τιμή, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό ύψος τους.

## Υψόμετρο τοποθεσιών παρατηρητή

Εισαγάγετε το υψόμετρο των τοποθεσιών του παρατηρητή.

Μπορείτε να καθορίσετε είτε μια αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο υψόμετρο όλων των παρατηρητών είτε ένα πεδίο που αντιστοιχεί στο υψόμετρο κάθε παρατηρητή. Αν παρέχεται ένα πεδίο, η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι στην ίδια μονάδα με τη μονάδα Z της εισαγόμενης επιφάνειας υψομέτρου.

## Υψόμετρο τοποθεσιών παρατηρητή

## Ύψος παρατηρητών

Εισαγάγετε το ύψος που έχουν οι τοποθεσίες παρατηρητή από την επιφάνεια του εδάφους.

Μπορείτε να προσδιορίσετε είτε μια αριθμητική τιμή για το ύψος είτε ένα πεδίο από τα στοιχεία εισόδου παρατηρητή. Αν παρέχεται ένα πεδίο, η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι στην ίδια μονάδα με τη μονάδα Z της εισαγόμενης επιφάνειας υψομέτρου.

Η προκαθορισμένη τιμή είναι 1,80 μέτρα. Αν η παρατήρηση γίνεται από υπερυψωμένη τοποθεσία, όπως ένας πύργος παρατήρησης ή ένα ψηλό κτίριο, χρησιμοποιήστε αυτό το ύψος. Κατά τον υπολογισμό της ανάλυσης ορατότητας, αυτή η τιμή προστίθεται στο υψόμετρο του παρατηρητή, αν καθορίζεται, διαφορετικά προστίθεται στην τιμή z της επιφάνειας παρεμβολής.

## Ύψος παρατηρητών

## Ύψος στόχου

Εισαγάγετε το ύψος των δομών ή των ανθρώπων στο έδαφος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ορατότητας.

Μπορείτε να προσδιορίσετε είτε μια αριθμητική τιμή για το ύψος είτε ένα πεδίο από τα στοιχεία εισόδου παρατηρητή. Αν παρέχεται ένα πεδίο, η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι στην ίδια μονάδα με τη μονάδα Z της εισαγόμενης επιφάνειας υψομέτρου.

Η ανάλυση ορατότητας που προκύπτει προσδιορίζει εκείνες τις περιοχές από τις οποίες ένα σημείο παρατηρητή μπορεί να βλέπει αυτά τα αντικείμενα στο έδαφος. Ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή, τα αντικείμενα στο έδαφος μπορούν να βλέπουν ένα σημείο παρατηρητή.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα ρυθμίσεων ύψους στόχου:

- Εάν τα σημεία εισαγωγής αναπαριστούν ανεμογεννήτριες και θέλετε να προσδιορίσετε κατά πόσον οι άνθρωποι που βρίσκονται στο έδαφος μπορούν να βλέπουν τις ανεμογεννήτριες, εισαγάγετε το μέσο ύψους ενός ανθρώπου (περίπου 1.80 (6 πόδια)).
- Εάν τα σημεία εισαγωγής αναπαριστούν πυροφυλάκια και θέλετε να προσδιορίσετε ποια πυροφυλάκια μπορούν να δουν ένα σύννεφο καπνού ύψους 6 μέτρων και άνω, εισαγάγετε την τιμή 6 μέτρα (20 πόδια) για το ύψος.
- Εάν τα σημεία εισαγωγής αναπαριστούν γραφικές θέες κατά μήκος ορισμένων δρόμων και μονοπατιών και θέλετε να προσδιορίσετε πού είναι ορατές οι ανεμογεννήτριες ύψους 120 μέτρων (400 πόδια) και άνω, εισαγάγετε την τιμή 120 μέτρα (400 πόδια) για το ύψος.
- Εάν τα σημεία εισαγωγής αναπαριστούν γραφικές θέες και θέλετε να προσδιορίσετε το κομμάτι γης που μπορούν να βλέπουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις γραφικές θέες εισαγάγετε την τιμή μηδέν για το ύψος στόχο.

## Ύψος παρατηρητών

## Εξαγόμενο ύψος για να γίνει ορατό

Το όνομα του εξαγόμενου αποτελέσματος επάνω από την επιφάνεια του εδάφους (AGL). Το αποτέλεσμα AGL είναι ένα raster στο οποίο η τιμή κάθε κελιού έχει το ελάχιστο ύψος που πρέπει να προστεθεί σε ένα, κατά τα άλλα, μη ορατό κελί, ώστε να είναι ορατό σε έναν τουλάχιστον παρατηρητή. Τα κελιά που ήταν ήδη ορατά θα λάβουν την τιμή 0 σε αυτό το εξαγόμενο raster.

## Όνομα εξαγόμενου θεματικού επιπέδου

Το όνομα του θεματικού επιπέδου που θα δημιουργηθεί στην ενότητα Το περιεχόμενό μου και θα προστεθεί στο χάρτη. Το προεπιλεγμένο όνομα βασίζεται στο όνομα του εργαλείου και στο όνομα του θεματικού επιπέδου εισόδου. Αν το θεματικό επίπεδο υπάρχει ήδη, θα σας ζητηθεί να δώσετε άλλο όνομα.

Με τη χρήση του πτυσσόμενου πλαισίου Αποθήκευση αποτελέσματος σε, μπορείτε να καθορίσετε το όνομα ενός φακέλου στην ενότητα Το περιεχόμενό μου όπου θα αποθηκευτεί το αποτέλεσμα.