## Oblicz zagęszczenie

##

Narzędzie Oblicz zagęszczenie tworzy mapę zagęszczenia z obiektów punktowych poprzez odpowiednie rozmieszczenie na powierzchni mapy znanych wartości wyrażających dane zjawisko (reprezentowane przez atrybuty punktów). Wynikiem uruchomienia narzędzia jest warstwa z obszarami sklasyfikowanymi według gęstości — od najmniejszego do największego zagęszczenia.

Jeśli dane wejściowe to obiekty punktowe, każdy punkt powinien prezentować lokalizację określonego wydarzenia lub zdarzenia, natomiast warstwa wynikowa przedstawia liczbę zdarzeń na jednostkę powierzchni. Wyższa wartość zagęszczenia w nowej lokalizacji oznacza, że w pobliżu tego miejsca znajduje się więcej punktów. W wielu przypadkach warstwa wynikowa może być traktowana jako powierzchnia zagrożenia dotycząca przyszłych wydarzeń. Na przykład, jeżeli dane punktowe reprezentują miejsca uderzenia pioruna, warstwę wynikową można interpretować jako powierzchnię zagrożenia przyszłymi uderzeniami piorunów.

Narzędzie to ma również następujące zastosowania:

- Tworzenie map nasilenia przestępczości pomagających w opracowywaniu odpowiedniego przydziału sił policji do obszarów o wysokiej przestępczości.
- Obliczanie liczby szpitali w określonym powiecie. Warstwa wynikowa będzie przedstawiać obszary o dużej i niskiej dostępności szpitali — informacja ta może zostać wykorzystana w procesie podejmowania decyzji o budowie nowych szpitali.
- Identyfikacja obszarów wysokiego zagrożenia pożarami lasów na podstawie lokalizacji wcześniejszych pożarów lasów
- Lokalizacja społeczności zamieszkujących tereny oddalone od głównych dróg w celu wyznaczenia przebiegu nowych dróg

## Wybierz warstwę punktową, na podstawie której ma zostać obliczone zagęszczenie.

Warstwa punktowa, na podstawie której ma zostać obliczone zagęszczenie.

Oprócz wybrania warstwy z mapy, można wybrać opcję Przeglądaj warstwy znajdującą się w dolnej części listy rozwijanej, aby przejść do zasobów zestawu danych udostępnionych plików dużych zbiorów danych lub warstwy obiektowej.

## Wybierz jedno lub więcej pól, na podstawie których zostanie obliczone zagęszczenie (opcjonalne)

Podaj jedno lub większą liczbę pól określających liczbę zdarzeń w poszczególnych lokalizacjach. Jeżeli na przykład dane punktowe reprezentują miasta, możesz użyć pola określającego liczbę mieszkańców miasta jako pola zliczania. Wtedy w wynikowej warstwie zagęszczenia ludności przedstawione zostaną duże wartości gęstości zaludnienia znajdujące się w pobliżu miast o dużej liczbie mieszkańców.

Zagęszczenie jest obliczane zawsze dla liczby punktów. Jeśli nie zostanie wybrane żadne pole, przyjęte zostanie założenie, że każda lokalizacja reprezentuje określoną liczbę.

## Wybierz kształt kosza

Kształt koszy, w których agregowane są punkty i które są używane w obliczeniach zagęszczenia.

Analiza wykonywana przy użyciu koszy kwadratowych lub sześciokątnych wymaga układu współrzędnych odwzorowanych. Układ współrzędnych przetwarzania można skonfigurować w oknie Środowiska analizy. Jeśli układ współrzędnych przetwarzania nie zostanie skonfigurowany jako układ współrzędnych odwzorowanych, podczas uruchamiania analizy zostanie wyświetlony monit informujący o konieczności wykonania tej czynności.

## Wybierz wielkość kosza dla agregacji

Wielkość wygenerowanych koszy. W przypadku koszy kwadratowych wielkość reprezentuje wysokość kwadratu. W przypadku koszy sześciokątnych wielkość reprezentuje wysokość sześciokąta (na podstawie boków równoległych).

## Wybierz wagi zagęszczenia do zastosowania

Typ ważenia stosowany przy obliczaniu zagęszczenia. Dostępne są dwie możliwości:

- Jednorodne — obliczanie wielkości dla każdego obszaru.
- Skupienie — zastosowanie funkcji skupienia w celu dopasowania gładkiej zwężającej się powierzchni do poszczególnych punktów.

## Wybierz wielkość sąsiedztwa

Wielkość obszaru używanego do obliczania zagęszczenia. Wielkość sąsiedztwa musi być większa niż wielkość kosza.

## Wybierz jednostki wynikowe dla zagęszczenia

Pożądane jednostki wynikowe wartości zagęszczenia. Domyślnie są to kilometry kwadratowe lub mile kwadratowe w zależności od domyślnych jednostek podanych w profilu. Jeśli wartości zagęszczenia są bardzo małe, można zwiększyć jednostki powierzchni (na przykład zmienić metry kwadratowe na kilometry kwadratowe), aby zwracane były większe wartości. Wartości skalują jedynie wynik.

## Oblicz zagęszczenie za pomocą etapów czasowych (opcjonalnie)

Jeśli dla wejściowej warstwy punktowej włączono czas (typu Moment), można przeprowadzić analizę przy użyciu etapów czasowych. Jeśli używany jest czas, można ustawić trzy parametry:

- Przedział etapu czasowego
- Częstotliwość powtarzania etapu czasowego
- Czas do wyrównania etapów czasowych

Wyobraź sobie, że masz dane reprezentujące rok, które chcesz przeanalizować przy użyciu tygodniowych etapów czasowych. W tym celu należy ustawić w polu Przedział etapu czasowego wartość `1 tydzień`.

Wyobraź sobie, że masz dane reprezentujące rok, które chcesz przeanalizować przy użyciu pierwszego tygodnia miesiąca. W tym celu należy ustawić w polu Przedział etapu czasowego wartość `1 tydzień`, w polu Częstotliwość powtarzania etapu czasowego wartość `1 miesiąc`, a w polu Czas do wyrównania etapów czasowych wartość `1 stycznia, 24:00`.

## Przedział etapu czasowego

Interwał czasu używany do tworzenia etapów czasowych. Można używać samej wartości pola Przedział etapu czasowego lub zastosować także parametr Częstotliwość powtarzania etapu czasowego lub Czas do wyrównania etapów czasowych.

Jeśli chcesz utworzyć okna czasowe występujące w każdy poniedziałek między 9:00 a 10:00, w polu Przedział etapu czasowego ustaw wartość `1 godzina`, w polu Częstotliwość powtarzania etapu czasowego wartość `1 tydzień`, a w polu Czas do wyrównania etapów czasowych wartość `9:00:00 w poniedziałek`.

## Częstotliwość powtarzania etapu czasowego

Etap używany do obliczania okna czasowego. Wartość w polu Częstotliwość powtarzania etapu czasowego może być używana sama, z parametrem Przedział etapu czasowego, z parametrem Czas referencyjny lub z parametrami Przedział etapu czasowego i Czas do wyrównania etapów czasowych.

Jeśli chcesz utworzyć okna czasowe występujące w każdy poniedziałek między 9:00 a 10:00, w polu Przedział etapu czasowego ustaw wartość `1 godzina`, w polu Częstotliwość powtarzania etapu czasowego wartość `1 tydzień`, a w polu Czas do wyrównania etapów czasowych wartość `9:00:00 w poniedziałek`.

## Czas do wyrównania etapów czasowych

Data i czas używane do wyrównywania okien czasowych. Etap czasowy rozpocznie się od tego czasu i będzie trwał wstecz. Jeśli nie zostanie wybrany czas referencyjny, etap czasowy zostanie wyrównany względem 1 stycznia 1970 roku.

Jeśli chcesz utworzyć okna czasowe występujące w każdy poniedziałek między 9:00 a 10:00, w polu Przedział etapu czasowego ustaw wartość `1 godzina`, w polu Częstotliwość powtarzania etapu czasowego wartość `1 tydzień`, a w polu Czas do wyrównania etapów czasowych wartość `9:00:00 w poniedziałek`.

## Odniesienie przestrzenne (wkid)

Jest to parametr tymczasowy używany w wersji wstępnej do ustawiania odniesienia przestrzennego przetwarzania. Wiele narzędzi do obsługi dużych zbiorów danych wymaga użycia układu współrzędnych odwzorowanych jako odniesienia przestrzennego przetwarzania. Domyślnie narzędzie użyje wejściowego układu współrzędnych, ale operacja nie powiedzie się, jeśli będzie to układ współrzędnych geograficznych. Aby ustawić układ współrzędnych odwzorowanych, wprowadź wartość WKID. Na przykład Web Mercator zostanie wprowadzony jako `3857`.

## Wybierz magazyn danych

Wyniki analiz geoprzestrzennych są przechowywane w aplikacji ArcGIS Data Store i udostępniane jako warstwa obiektowa w witrynie Portal for ArcGIS. W większości przypadków wyniki powinny być przechowywane w magazynie danych czasowo-przestrzennych i jest to ustawienie domyślne. W niektórych przypadkach dobrym rozwiązanie jest zapisanie wyników w relacyjnym magazynie danych. Poniżej podano sytuacje, które mogą uzasadniać przechowywanie wyników w relacyjnym magazynie danych:

- Używanie wyników w ramach kooperacji między portalami.
- Włączanie możliwości synchronizacji dla wyników.

Nie należy używać relacyjnego magazynu danych, jeśli liczba wyników analiz geoprzestrzennych może się zwiększyć i może być konieczne zastosowanie magazynu dużych zbiorów danych czasowo-przestrzennych w celu obsłużenia dużych ilości danych.

## Nazwa warstwy wynikowej

Jest to nazwa warstwy, która zostanie utworzona w zakładce Moje zasoby i zostanie dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, działanie narzędzia nie powiedzie się.

Używając listy rozwijanej Zapisz wynik w, można określić nazwę folderu w zakładce Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.