## Kurti buferius

##

Buferis – tai plotas, dengiantis nurodytą atstumą aplink taškinį, linijinį ar plotinį elementą.

Buferiai dažnai kuriami tam, kad būtų galima atlikti tolesnę analizę naudojant kitus įrankius, pavyzdžiui, Perdengti sluoksnius. Pavyzdžiui, jei klausimas yra “Kurie pastatai yra vieno kilometro atstumu nuo mokyklos?”, atsakymas gali būti surastas sukuriant vieno kilometro buferį aplink mokyklą ir naudojant Perdengti sluoksnius įrankį perdengti buferį su pastatų plotiniu sluoksniu. Rezultatas bus sluoksnis iš pastatų, nutolusių nuo mokyklos nedidesniu nei vieno kilometro atstumu.

Jei Naudoti esamą žemėlapio aprėptį pažymėta, buferiai bus kuriami tik elementams, esantiems matomoje žemėlapio aprėptyje. Jei nepažymėta, į buferį bus įkelti visi įvesties sluoksnio elementai, net jei jie nepatenka į esamą žemėlapio aprėptį.

## Pasirinkite sluoksnį, kuriame yra į buferį įkeltini elementai

Taškų, linijų ar plotų elementai, įkeltini į buferį.

Pasirinkę sluoksnį žemėlapyje, galite pasirinkti Pasirinkite Gyvojo pasaulio atlaso analizės sluoksnį arba Pasirinkite analizės sluoksnį, kurį rasite iškrentančio sąrašo apačioje. Ši parinktis atidarys galeriją, kurioje yra kolekcija sluoksnių, naudingų daugeliui analizių.

## Nurodykite buferio dydį

Galite įvesti vieną arba kelias atstumo reikšmes, atskirdami jas tarpu. Taip pat galite nurodyti įvesties sluoksnio atributą, jei jame yra atstumo reikšmė, paspausdami Laukas.

## Parinktys

Pasirinkite, ką norite daryti su persidengiančiais buferiais. Kiekvienam buferiui, esančiam virš kito buferio, bendri plotai gali būti išsaugoti (Overlap) arba apjungti (Dissolve). Naudojant Sulieti, visi buferiai suliejami kartu į vieną kelių dalių elementą, pašalinant visus persidengimus.

Naudojant keletą atstumų, galite pasirinkti, kaip atrodys paskutinis buferio atstumas. Pavyzdžiui, jei atstumai yra 10 ir 14:

- Pasirinkus Žiedai, rezultatas bus buferiai nuo 0 iki 10 ir nuo 10 iki 14.
- Pasirinkus Plokštelės, rezultatas bus buferiai nuo 0 iki 10 ir nuo 0 iki 14.

## Parinktys

Pasirinkite, ką norite daryti su persidengiančiais buferiais. Kiekvienam buferiui, esančiam virš kito buferio, bendri plotai gali būti išsaugoti (Overlap) arba apjungti (Dissolve). Naudojant Sulieti, visi buferiai suliejami kartu į vieną kelių dalių elementą, pašalinant visus persidengimus.

Kurdami vieną buferį plotiniams elementams (įvedamas vienas atstumas), galite pasirinkti, ar elementas, kuriam kuriamas buferis, bus ar nebus įtraukiamas į rezultatą.

Naudojant keletą atstumų, galite pasirinkti, kaip atrodys paskutinis buferio atstumas. Pavyzdžiui, jei atstumai yra 10 ir 14:

- Pasirinkus Žiedai, rezultatas bus buferiai nuo 0 iki 10 ir nuo 10 iki 14.
- Pasirinkus Plokštelės, rezultatas bus buferiai nuo 0 iki 10 ir nuo 0 iki 14.

## Parinktys

Pasirinkite, ką norite daryti su persidengiančiais buferiais. Kiekvienam buferiui, esančiam virš kito buferio, bendri plotai gali būti išsaugoti (Overlap) arba apjungti (Dissolve). Naudojant Sulieti, visi buferiai suliejami kartu į vieną kelių dalių elementą, pašalinant visus persidengimus.

Kurdami vieną buferį linijoms (įvestas vienas atstumas), galite pasirinkti, kuriai linijos pusei sukurti buferį. Pagal nutylėjimą buferis bus kuriamas abiejose pusėse. Kairė ir dešinė pusės suprantamos pagal kryptį nuo liniją sudarančios pirmos x,y koordinačių poros iki paskutinės. Rinkitės kairę arba dešinę pusę, jei žinote linijų koordinačių išsidėstymo tvarką (pavyzdžiui, aukštyn ar žemyn upių tinkle). Buferio linijų galai gali būti suapvalinti (Round) arba tiesūs (Flat).

Kuriant keletą buferių (daugiau negu vienas atstumas), galite pasirinkti, kaip atrodys paskutinis buferio atstumas. Pavyzdžiui, jei atstumai yra 10 ir 14:

- Pasirinkus Žiedai, rezultatas bus buferiai nuo 0 iki 10 ir nuo 10 iki 14.
- Pasirinkus Plokštelės, rezultatas bus buferiai nuo 0 iki 10 ir nuo 0 iki 14.

## Parinktys

Kai pasirinksite sluoksnį įkelti į buferį, galėsite pasirinkti, kaip turi būti apdorojami persidengiantys buferiai. Kiekvienam buferiui, esančiam virš kito buferio, bendri plotai gali būti išsaugoti (Overlap) arba apjungti (Dissolve). Naudojant Sulieti, visi buferiai suliejami kartu į vieną kelių dalių elementą, pašalinant visus persidengimus. Taip pat galite nurodyti, kaip turi būti išreikšti keli atstumai. Jei sluoksniuose yra linijų elementų, galite pasirinkti, kurią linijos pusę įtraukti į buferį. Jei sluoksniuose yra plotų elementų, galite pasirinkti, ar elementas, kuriam kuriamas buferis, bus ar nebus įtraukiamas į rezultatą.

## Rezultatų sluoksnio pavadinimas

Tai sluoksnio, kuris bus sukurtas ir patalpintas Turinyje ir pridėtas į žemėlapį, pavadinimas. Numatytasis pavadinimas sukuriamas pagal įrankio ir įvesties sluoksnio pavadinimus. Jei toks sluoksnis jau egzistuoja, jūsų paprašys pateikti kitą pavadinimą.

Naudodami išplečiamo meniu parinktį Rezultatą įrašyti į, galite nurodyti puslapyje Turinys esančio aplanko, kur bus įrašyti rezultatai, pavadinimą.