## Konverter raster til geoobjekt

##

Dette verktøyet konverterer raster til et geoobjektdatasett som punkter, linjer eller polygoner.

Med Velg felt-parameteren kan du velge hvilket attributtfelt i inndatarasterdatasettet som skal bli et attributt i utdatageoobjektsklassen. Denne parameteren er kun tilgjengelig for heltallrastere som har ekstra attributter i den tilknyttede tabellen.

Inngangsrastene kan ha en hvilken som helst cellestørrelse.

Heltallrastere kan konverteres til punkt-, linje- eller polygongeoobjekter, men flytpunktrastere kan bare konverteres til punktgeoobjekter.

Hvis Bruk gjeldende kartutstrekning er krysset av, blir bare rastercellene som er synlige innenfor gjeldende kartutstrekning konvertert. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, blir alle cellene i rasteret behandlet, selv om de befinner seg utenfor gjeldende kartutstrekning. Legg merke til dette hvis rasterlaget er stort eller har en meget høy oppløsning.

Bruksmåter dette verktøyet omfatter følgende:

- Lag polygongeoobjekter fra en arealbruksområderaster.
- Elver som er identifisert i en DEM, kan konverteres til linjegeoobjekter.
- En DEM kan konverteres til punktgeoobjekter som kan brukes i en arbeidsflyt som ikke er basert på raster.

## Velg rasterlag som skal konverteres

Inndatarasterlaget som skal konverteres til geoobjektslag.

## Velg felt

Oppgi et felt som angir hvilken verdi som skal brukes til konverteringen.

Det kan være et heltall eller en tekstverdi.

Et felt som inneholder flyttallsverdier kan brukes bare hvis utdataene er til et punktdatasett.

Standardvalget er å bruke feltet Verdi, som inneholder verdien i hver rastercelle.

## Velg utdatatype

Velg utdatatype, velg mellom punkt, linje eller polygon.

- Punkt – Raster blir konvertert til et punktdatasett.
- Linje – Raster blir konvertert til et linjegeoobjektdatasett.
- Polygon – Raster blir konvertert til et polygongeoobjektdatasett.

## Forenkle linjer eller polygoner

Spesifiser om geoobjektene skal forenkles.

Hvis det er merket av for det (standard), vil linje- eller polygongeoobjektene glattes ut for å lage et mer generalisert resultat. Hvis dette alternativet ikke er merket av, vil de lineære geoobjektene følge cellegrensene i rasterdatasettet.

## Navn på resultatlag

Navnet på laget som opprettes i Mitt innhold og legges til kartet. Standardnavnet er basert på verktøynavnet og navnet på inndatalaget. Hvis laget allerede finnes, blir du bedt om å oppgi et annet navn.

Bruk rullegardinlisten Lagre resultat i til å angi navnet på en mappe i Mitt innhold som resultatene skal lagres i.