## คำนวณจุด

##

เครื่องมือแทรกจุดนี้ ให้คุณทำนายค่าในตำแหน่งใหม่ได้ ด้วยการวัดจากจุดที่เก็บมา โดยเครื่องมือนี้จะนำเอาข้อมูลจุดที่มีค่าตัวแปรแต่ละค่า และแก้ไขพื้นที่ให้เป็นไปตามกลุ่มที่มีการคาดการณ์ค่าตัวแปรไว้ตัวอย่างเช่น

- ภายในพื้นที่ที่มีการจัดการด้านคุณภาพอากาศ จะมีตัวจับสัญญาณที่ทำหน้าที่วัดระดับมลพิษการเพิ่มข้อมูลจุด สามารถนำไปใช้คาดการณ์ระดับมลพิษในตำแหน่งต่างๆ ที่ไม่มีเครื่องจับสัญญาณนี้ได้ อย่างเช่น ตำแหน่งที่มีความเสี่ยงต่อประชากร ทั้งในส่วนของโรงเรียนหรือโรงพยาบาล
- การคาดการณ์ความเข้มข้นของโลหะหนักที่ปะปนอยู่ในพืชผักที่ปลูกไว้ โดยอ้างอิงจากตัวอย่างที่เก็บได้จากพืชแต่ละต้น
- คาดการณ์ระดับสารอาหารของดิน (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอื่นๆ) และตัวชี้วัตอื่นๆ (เช่น การนำไฟฟ้า) เพื่อที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเพาะปลูกพืชและปริมาณการให้สารอาหารแต่พืชในแต่ละสถานที่
- ในทางอุตุนิยมวิทยา ยังรวมไปถึงการคาดการณ์สภาพอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น การเกิดฝนกรด)

## เลือกชั้นข้อมูลจุดที่มีตำแหน่งและทราบค่าในจุดนั้น

ชั้นข้อมูลจุดจะต้องใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณ

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชั้นข้อมูลจากแผนที่ของคุณ โดยคุณสามารถใช้ เลือกชั้นข้อมูลการวิเคราะห์ลิฟวิ่งแอตลาส หรือ เลือกชั้นข้อมูลการวิเคราะห์ ที่พบได้จากด้านล่างของรายการ การเปิดแกลเลอรี่ที่มีคอลเลกชันของชั้นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์หลายหลายอย่าง

## เลือกฟิลด์เพื่อประมวลค่า

เลือกฟิลด์ที่ประกอบไปด้วยค่าตัวแปรที่คุณต้องการที่จะนำไปเพิ่มเติม

## เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ

เลือกตั้งค่าระดับความเร็วและความถูกต้องยิ่งต้องการความถูกต้องมากขึ้น จะยิ่งใช้เวลาในการคำนวณมากขึ้น

## การประเมินผลลัพธ์ผิดพลาด

ถ้าเลือกจะมีการสร้างชั้นข้อมูลเพื่อแสดง ค่าความผิดพลาดมาตรฐานที่เกิดจากการทำนาย ชื่อของชั้นข้อมูลเอาท์พุทจะเป็นชื่อชั้นข้อมูลนั้นต่อด้วย 'Error'

ข้อผิดพลาดมาตรฐานนั้นก็มีประโยชน์ เนื่องจากเป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของค่าที่คาดการณ์ไว้กฏพื้นฐานนี้ คือ ค่าที่แท้จริงจะตกอยู่ในช่วงของค่าผิดพลาดมาตรฐานสองค่า โดยคาดการณ์ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมดตัวอย่างเช่น ค่าในตำแหน่งใหม่ที่ได้มีค่าเท่ากับ 50 จะมีค่าความผิดพลาดมาตรฐานเท่ากับ 5 นั่นหมายความว่าเครื่องมือนี้จะทำนายค่าได้ถูกต้องที่ค่าเท่ากับ 50 แต่อาจได้ค่าในช่วงตำ่สุดที่ 40 หรือสูงสุดที่ 60 ในการคำนวณหาช่วงค่าที่ได้นั้น ได้จากการนำค่าผิดพลาดมาตรฐานคูณด้วย 2 แล้วบวกหรือลบจากค่าที่ทำนายได้ จะได้เป็นช่วงค่าที่ทำนาย

## จำแนกประเภทโดย

เลือกวิธีการคาดการณ์ค่า ที่จะจัดช่วงลงในพื้นที่

- Geometric interval—พื้นที่จะขึ้นอยู่กับช่วงที่แบ่งตามลักษณะทางเรขาคณิต ด้วยวิธีนี้จะมั่นใจได้ว่า แต่ละช่วงชั้นจะมีระยะห่างที่ใกล้เคียงกันและมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงชั้นอย่างสม่ำเสมอ
- Equal interval - พื้นที่ถูกสร้างขึ้นจากช่วงของค่าที่คาดการณ์ไว้เท่าๆ กัน ในแต่ละพื้นที่
- Equal area - พื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นจากจำนวนของข้อมูลในแต่ละพื้นที่ โดยมีขนาดเท่าๆ กันตัวอย่างเช่น หากข้อมูลมีค่าขนาดใหญ่ มากกว่าค่าขนาดเล็ก พื้นที่ส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับค่าขนาดใหญ่
- Manual - ทางเลือกนี้อนุญาตให้คุณกำหนดช่วงของค่าสำหรับพื้นที่ได้ด้วยคุณเองค่าต่างๆ เหล่านี้ จะถูกรวบรวมอยู่ใน ค่าการแบ่งช่วงชั้น ตามพารามิเตอร์ด้านล่าง

## จำนวนของประเภท

กำหนดจำนวนช่วงชั้น (ช่วงค่าที่คาดการณ์) ในชั้นข้อมูลผลลัพธ์แต่ละช่วงชั้นจะกำหนดขอบเขตของพื้นที่ค่าที่ใช้ในการกำหนดช่วงชั้น ตามลำดับช่วงชั้น ตามรายการด้านบน

## จำแนกค่าเบรค

ใส่จำนวนช่วงชั้นที่ต้องการ และใช้การเว้นวรรคเป็นตัวแบ่งตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าแบ่งช่วงชั้น เป็น 1.5 3 7 ให้กรอก `1.5 3 7` ค่าเหล่านี้จะใช้ในการกำหนดค่าสูงสุดของแต่ละช่วงชั้น ฉะนั้นจำนวนของช่วงชั้นจะต้องเท่ากับจำนวนค่าที่ใส่ลงไปนี้อย่างไรก็ตาม พื้นที่จะไม่สามารถสร้างขึ้นในตำแหน่งใดๆ ได้ หากมีการใส่ค่าที่มากกว่าค่าการแบ่งช่วงชั้นโดยคุณต้องใส่อย่างน้อยสองค่า แต่ไม่เกิน 32 ค่า

## ตัดผลลัพธ์ไปยัง

ไม่ว่าจะเป็นการวาด หรือการจัดเตรียมชั้นข้อมูลที่ระบุพื้นที่ที่คุณต้องการให้ผลลัพธ์แสดงออกมาตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเพิ่มข้อมูลระดับมลพิษของทะเลสาบ คุณสามารถใช้ขอบเขตของทะเลสาบเป็นค่าพารามิเตอร์ได้ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงเฉพาะบริเวณที่อยู่ในขอบเขตของทะเลสาบเท่านั้น

## ประเมินที่ตำแหน่งนี้

ไม่ว่าจะเป็นการวาด หรือการจัดเตรียมชั้นข้อมูลที่ระบุตำแหน่งในการคำนวณหาค่าที่คาดการณ์ไว้โดยจะอนุญาตให้คุณสร้างการคาดการณ์ไว้ที่ตำแหน่งที่สนใจที่เลือกไว้ตัวอย่างเช่น ถ้าชั้นข้อมูลอินพุทแสดงการตรวจวัดระดับมลพิษ คุณสามารถใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อคาดการณ์ระดับมลพิษในสถานที่ที่มีประชากรมีความเสี่ยงสูง เช่น โรงเรียน หรือ โรงพยาบาล รวมทั้ง คุณยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในบริเวณเหล่านั้น

ผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องมือนี้ เป็นชั้นข้อมูลจุดที่มีการคาดการณ์ตำแหน่งที่ระบุไว้ชื่อของชั้นข้อมูลเอาท์พุตจะเป็นชื่อชั้นข้อมูลนั้นต่อด้วย 'Point'

## ชื่อชั้นข้อมูลผลลัพธ์

เป็นชื่อชั้นข้อมูลที่จะถูกสร้างใน เนื้อหาของฉัน และเพิ่มเข้าไปในแผนที่ ชื่อเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับชื่อเครื่องมือและชื่อชั้นข้อมูลอินพุท ถ้าชั้นข้อมูลนี้มีอยู่แล้ว คุณจะถูกถามให้ตั้งชื่อใหม่

ใช้ บันทึกผลลัพธ์ใน รายการตัวเลือก เพื่อระบุชื่อของโฟล์เดอร์ใน เนื้อหาของฉัน เมื่อบันทึกผล