## Sürüş Süresi Alanları Oluştur

##

Sürüş Saati Alanları Oluştur, belirtilen bir sürüş saati, sürüş mesafesi, yürüyüş mesafesi vb. dahilinde ulaşılabilecek alanlar oluşturur. Aşağıdaki gibi soruları yanıtlamanıza yardımcı olabilecek bir katman oluşturmak için yollar veya yürüyüş yolları boyunca bir ya da daha fazla noktadan (en fazla 1000) ölçüm yapar:

- 30 dakikalık bir sürüşle buradan nereye gidebilirim?
- Yoğun saatlerde saat 17:30'da 30 dakikalık bir sürüşle buradan nereye gidebilirim?
- Otelimden iki kilometre yürüyüş mesafesinde neler var?
- Kentin hangi alanları itfaiyenin beş dakikada erişebileceği yerlerdir?
- Yangına müdahale süresi, buraya yeni bir itfaiye istasyonu inşa edilerek nasıl iyileştirilir?
- İşim hangi pazar alanlarını kapsıyor?

Yalnızca çıktı alanlarını görselleştirerek sorularınızı yanıtlayabilirsiniz. Alternatif olarak çıktı alanlarının kullanımı ile daha fazla mekansal analiz yapabilirsiniz. Örneğin Noktaları Kümele aracını kullanarak, demografik veri ile sürüş saati alanlarını belirtip, hangi potansiyel mağaza konumunun işinizin türü için en iyi müşteri tabanını sağlayacağı belirlenebilir.

| ## Tip: | Yollar süresince ölçüm yerine, düz hat mesefeleri ölçerek alanlar oluşturmak için Tampon Oluştur aracını kullanın.

Eğer Geçerli harita yayılımını kullan işaretli ise, yalnızca geçerli harita yayılımı içinde görünür olan detaylar, sürüş süresi ya da sürüş mesafesi tabanlı alanları oluşturmak için kullanılacaktır. İşaretli değilse, girdi katmanındaki tüm detaylar, geçerli harita yayılımının dışında olsa bile kullanılacaktır.

## Etraftaki sürüş süresi alanlarını hesaplamak için nokta katmanı seç

Etrafında alanların hesaplanacağı nokta detaylarıdır. Seyahat modunuza (araç, toplu taşıma veya yürüyüş) ve ölçü biriminize (süre veya mesafe) bağlı olarak alanların hesaplanma biçimini belirleyebilirsiniz.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

Araç girdi katmanında 1.000 detaya kadar destekler.

## Ölçü

Seyahat modunuzu (kullandığınız araçla, toplu taşımayla veya yürüyüşle) ve ölçü biriminizi (zaman veya mesafe olarak) belirleyin. Kullanılabilir seyahat modları, kuruluşunuzun yöneticisi tarafından belirlenir. Modunuzu ve ölçüm biriminizi girdikten sonra süre veya mesafe olarak en fazla 5 saat (300 dakika) veya 300 mil (482.80 kilometre) girin.

Sürüş Süresi, Arazide Sürüş Süresi ya da Kamyonla Taşıma Süresi'ni seçtiğinizde, sürüş süresinin ölçülmesine ilişkin seçenekleriniz olur.

- Sabit hızlara dayanan sürüş süresi alanları oluşturmak için Trafiği Kullan'ın işaretini kaldırın. Bu seçenek, belirli bir çıkış saati için değişen trafik koşullarını kullanarak hesaplanmamış genel bir sürüş süresi alanı istiyorsanız tercih edilecektir

- Sürüş süresi alanlarını, belirli bir başlangıç saati ve değişen trafik koşullarına göre oluşturmak için Trafiği Kullan'ı işaretleyin. Ayrıca Canlı trafik seçeneğini belirlediğinizde, giriş noktalarından çıkış saati geçerli saate ayarlanır ve sürüş süresi alanları oluşturmak için geçerli ve tahmin edilen trafik hızları, sensörlerden ve akışlardan referans alır. Tahmini trafik hızları, canlı trafik hızları, geçmiş hızlar ve hava durumu gibi geçerli olaylar referans alınarak hesaplanır. Trafik hızları şu andan 12 saate kadar tahmin edilir, bu sayede çıkış saatini ayarlamak için kaydırıcıyı geçerli saatten 12 saat sonrasına kadar ayarlayabilirsiniz.

  Şimdi, bir saat sonra vb. çıkış yapıldığında hangi alanlara ulaşılabileceğini öğrenmek için canlı trafik ayarlarını kullanın.

- Trafiği Kullan işaretlendiğinde; günün ve saatin Tipik koşullarına bağlı trafiği seçildiğinde, araç sürüş süresi alanlarını rutin bir haftanın her beş dakikalık aralıklarla kaydedilen geçmiş hız ortalamalarına göre oluşturur. Sonuçlar trafiği içerir ancak geçerli trafik koşullarının ve olaylarının etkisini çıkarır, bunlar normdan büyük oranda sapma gösterebilir.

  Bu geçmiş trafik ayarlarını, örneğin "Çarşamba saat 11:30'da çıkış yaparken genel olarak hangi alanlara ulaşılabilir?" gibi bir soruyu sormak için kullanabilirsiniz.

  Belirlediğiniz saat, giriş noktalarınızın yer aldığı saat dilimini referans alır. Yani saati 08:00'a ayarlarsanız ve biri New York City ve diğeri Los Angeles'ta iki noktanız varsa, sürüş süresi alanları 08:00 için üretilecektir. Doğu Saati ve 08:00. Pasifik Saati, sırasıyla.

Bir araç bir noktadan dışa doğru sürülürken, saatin geçeceğine ve trafik koşullarının değişeceğine dikkat edin. Sürüş Süresi Alanları aracı, Sürüş Süresi seçeneğini belirlediğinizde ve Trafiği kullan öğesini işaretlediğinizde bu değişkenleri hesaba katar; ancak bölgelerin tümü trafiği desteklemez. Çalışma alanınızda sunulup sunulmadığını öğrenmek için Kullanılabilirliği gör bağlantısına tıklayın.

Kamyonla Taşıma Süresi'nde-dinamik seyahat hızları trafiğe dayalı olarak, ancak yalnızca yasal kamyon hız sınırına kadar kullanılabilir. Örneğin, canlı trafiğe dayalı olarak bir cadde için dinamik hız saatte 65 mil, ancak o cadde için kamyon hız limiti saatte 55 mil ise, hesaplamada o cadde için saatte 55 mil kullanılır.

Yürüyüş Süresi ve Yürüyüş Mesafesi sabit bir hız değeri olarak 5 km/sa (3.1 mil/sa) kullanır ve tanımlı caddelerin yanı sıra yaya yollarını da izler (tek yönlü yol gibi araçları etkileyen trafik kuralları yok sayılır).

Kamyonla Taşıma Mesafesi'nde sabit hızlar kullanılır ve ağır kamyonlara uygulanan kurallar dikkate alınır; Sürüş Mesafesi ve Arazide Sürüş Mesafesi'nde ise sabit hızlar kullanılır ve arabalar gibi otomobiller için geçerli kurallar dikkate alınır.

## Farklı noktalardan alanlar

Farklı giriş noktalarından paylaşılan alanların bir diğerine eriştiğinde nasıl işleneceğini seçin. Bunlar şunları yapabilir

- Bindirme; Farklı giriş noktalarından gelen alanlar aynı yolu kapsayabilir. Bu, verilen süre ya da mesafe dahilindeki özel bir konuma erişebilecek tüm giriş noktalarını bilmeniz gerektiğinde kullanışlıdır.
- Birleşme; Tüm alanlar bir alan içinde birleşir ve özel bir konumu en fazla bir alan kapsayabilir. Bu, tüm bilmeniz gerekenin verilen bir süre ya da mesafe dahilinde erişilebilecek alan olduğu, ancak hangi özel giriş noktalarının konuma erişebileceğini bilmenizin gerekmediği durumlarda kullanışlıdır.
- Bölünme; Birbiri ile bindirilecek farklı giriş konumlarından gelen alanlar ortadan bölünür, bu sayede bunlar bitişik olur. Bu, hangi alanların verilen bir süre ya da giriş noktaları mesafesinde olduğunu görmek ve aynı zamanda hangi giriş noktasının bu alana en yakın olduğunu belirlemek istediğinizde kullanışlıdır.

## Sonuç Katmanı Adı

Bu, İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adıdır. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.