GeoAnalytics distribuerer analysearbeidet på tvers av ArcGIS GeoAnalytics Server. Dette gjør det mulig å analysere mer data raskere ved å utnytte kraften i flere maskiner. Følgende verktøy er tilgjengelige for øyeblikket.

- Samle punkter
- Slå sammen geoobjekter
- Rekonstruer spor
- Summer attributter
- Summer innenfor
- Identifiser hendelser
- Finn lignende lokasjoner
- Beregn tetthet
- Finn hotspots
- Opprett buffere
- Kopier til datalager
- Beregn felt
- Geokod lokasjoner fra tabeller

GeoAnalytics fokuserer på å analysere store datamengder med vekt på både geografiske og tidsmessige mønstre.

## Summer data

Summer data-verktøysettet inneholder verktøy som beregner antall, lengder, arealer og grunnleggende beskrivende statistikk for geoobjekter og tilhørende attributter innenfor områder eller i nærheten av andre geoobjekter.

- Samle punkter beregner statistikk om punkter som faller innenfor bestemte områder.
- Koble geoobjekter beregner statistikk om geoobjekter som deler et romlig, tidsmessig eller attributtmessig forhold til andre geoobjekter.
- Rekonstruer spor beregner statistikk om punkter eller polygoner som tilhører samme spor og som rekonstruerer inndata til spor.
- Oppsummer attributter beregner statistikk om geoobjekt- eller tabelldata som deler attributter.
- Summer innenfor beregner statistikk for områdegeoobjekter og attributter som overlapper hverandre.

## Aggreger punkter |

Dette verktøyet bruker et lag med punktgeoobjekter og enten et lag med områdegeoobjekter eller beholdere som er definert ut fra en bestemt avstand, til å finne ut hvilke punkter som faller innenfor hvert område eller beholder, og beregner statistikk for alle punktene innenfor hvert område eller beholder. Du kan eventuelt bruke tidsinndeling med dette verktøyet.

For eksempel

- Med angitte punktlokasjoner for lovbrudd kan du telle antall lovbrudd per fylke eller distrikt.
- Finn den høyeste og laveste månedlige inntekten for franchiselokasjoner med beholdere på 100 km.

## Koble geoobjekter |

Ved hjelp av enten geoobjektslag eller tabelldata kan du koble geoobjekter og oppføringer på bakgrunn av bestemte relasjoner mellom inndatalag eller tabeller. Koblingene blir bestemt av romlige, tidsmessige, og attributtmessige forhold, og summeringsstatistikk kan eventuelt beregnes.

Eksempel:

- Gitt punktlokasjoner for kriminelle hendelser med et tidspunkt, kan du koble kriminalitetsdataene med seg selv ved å angi et romlig forhold for kriminalitet innenfor 1 kilometer fra hverandre, og som inntraff innenfor 1 time av hverandre for å avgjøre om det er en sekvens av forbrytelser nær hverandre i tid og rom.
- Gitt en tabell med postnummer med demografisk informasjon og områdegeoobjekter som representerer boliger, kan du koble demografisk informasjon til boligene slik at hver bolig nå har informasjonen.

## Rekonstruer spor |

Dette verktøyet fungerer med et tidsaktivert lag med enten punkt- eller polygongeoobjekter som representerer et `øyeblikk` i tid. Det finner ut hvilke inndatageoobjekter som hører til i et spor og sorterer inndataene sekvensielt i tid. Statistikk kan eventuelt beregnes for inndatageoobjektene innenfor hvert spor.

For eksempel

- Gitt punktlokasjoner og tidspunkter for orkanmålinger, beregnes gjennomsnittlig vindhastighet og maks vindtrykk fra orkanen.
- Bruk GPS-måling av skip for å rekonstruere skipsbaner som linjer.

## Summer attributter |

Ved hjelp av enten geoobjekt eller tabelldata oppsummerer dette verktøyet statistikk for de angitte feltene.

For eksempel

- Gitt lokasjoner for dagligvarebutikker med feltet KJEDE, summer butikkene etter firmanavn for å finne statistikk for hvert firma.
- Gitt en tabell med dagligvarebutikker med feltene KJEDE og FYLKE, summer butikkene etter firmanavn og fylke for å finne statistikk for hvert firma innenfor hvert fylke.

## Summer innenfor |

Finner områder (og deler av områder) som overlapper mellom to lag og beregner statistikk for overlappingen.

For eksempel

- Hvis du har et lag med nedbørsfelt og et lag med arealbruksområder etter arealbrukstype, kan du beregne totalt areal for arealbrukstype for hvert nedbørsfelt.
- Hvis du har et lag med tomtene i et fylke og et lag med bygrenser, kan du summere gjennomsnittsverdien på ledige tomter i hver enkelt by.

## Finn lokasjoner

Disse verktøyene brukes til å identifisere områder som oppfyller en rekke ulike kriterier som du angir.

- Identifiser hendelser fungerer med tidsaktiverte lag for å fastsette hvilke geoobjekter som oppfyller en bestemt betingelse.
- Geokod lokasjoner fra tabell konverterer adresser til koordinater.
- Finn lignende plasseringer finner lokasjoner som er mest like eller mest ulike én eller flere referanselokasjoner basert på kriterier du har angitt.

## Identifiser hendelser |

Dette verktøyet fungerer med et tidsaktivert lag med punkter, linjer, områder eller tabeller som representerer et øyeblikk i tid. Ved å bruke sekvensielt ordnede geoobjekter, kalt spor, fastsetter dette verktøyet hvilke geoobjekter som er hendelser av interesse. Hendelser fastsettes av betingelser du angir.

Eksempel:

- Identifiser orkanmålinger som er kategori 4-orkaner basert på et vindhastighetsattributt.
- Bruk GPS-målinger av skipsbevegelser med et felt som representerer skipets hastighet, og finn målinger som er større enn 1,5 ganger gjennomsnittet av de foregående fem målingene.

## Geokod lokasjoner fra tabell |

Konverterer adresser til koordinater. Bruk dette verktøyet på store fildelingstabeller.

## Finn lignende lokasjoner |

Basert på kriteriene du angir, finn lignende lokasjoner ved å måle likheten mellom lokasjoner i kandidatsøkelaget ditt og én eller flere referanselokasjoner.

Eksempel:

- Finn de ti mest lignende butikkene ved å undersøke antall ansatte og årlig omsetning.
- Finn de 100 mest lignende byene ved å undersøke forholdet mellom befolkning, årlig vekst og skatteinntekter.

## Analyser mønstre

Med disse verktøyene kan du identifisere, kvantifisere og visualisere geografiske mønstre i dataene dine.

- Beregn tetthet tar kjente mengder av et fenomen og sprer disse mengdene utover et kart.
- Finn hotspots identifiserer statistisk signifikante grupperinger i de geografiske mønstrene i dataene dine.

## Beregn tetthet |

Beregn Tetthet-verktøyet lager et tetthetskart fra punktgeoobjekter ved å spre kjente mengder av et fenomen (vises som attributter for punktene) over kartet. Resultatet er et lag med områder som representerer tettheten.

Eksempel:

- Beregne tettheten av sykehus innenfor et fylke. Resultatlaget vil vise områder med høy og lav tilgjengelighet til sykehus, og denne informasjonen kan brukes til å bestemme hvor nye sykehus skal bygges.
- Identifisere områder som har høy risiko for skogbrann på bakgrunn av lokasjon for tidligere skogbranner.
- Finne lokalsamfunn som er langt fra de store motorveiene for å planlegge hvor nye veier skal bygges.

## Finn hotspots |

Finn hotspots-verktøyet finner ut om det er noen statistisk signifikante samlinger i det geografiske mønsteret i dataene dine.

- Er punktene (kriminalitet, trær, trafikkulykker) virkelig samlet i klynger? Hvordan kan du være sikker?
- Har du virkelig oppdaget en statistisk signifikant hotspot (for forbruk, barnedødelighet, konsekvent høye testresultater), eller ville kartet fortelle en annen historie hvis du endret måten det symboliseres på?

Finn hotspots-verktøyet hjelper deg med å besvare disse spørsmålene på en pålitelig måte.

## Bruk nærhet

Disse verktøyene hjelper deg med finne svaret på et av det vanligste spørsmålene i geografiske analyser: «Hva ligger i nærheten av hva?»

- Opprett buffere oppretter områder som har en bestemt avstand fra geoobjekter.

## Opprett buffere |

En buffer er et område som dekker en gitt avstand fra et punkt-, linje- eller polygongeoobjekt.

Eksempel:

- Ved hjelp av lineære elvegeoobjekter, bufre hver elv med 50 ganger bredden av elven for å fastsette en foreslått elvebreddegrense.
- Gitt områder som representerer land, bufre hvert land med 200 nautiske mil for å fastsette den maritime grensen.

## Administrer data

Disse verktøyene brukes til daglig administrasjon av geografiske og tabulære data.

- Beregn felt oppretter et nytt felt eller endrer et eksisterende felt, og oppretter et nytt lag i innholdet.
- Kopier til datalager kopierer data til ditt ArcGIS-datalager og oppretter et lag i innholdet.

## Kopier til Data Store |

Kopierer et innlagt geoobjektslag eller en tabell til en ArcGIS Data Store og oppretter et lag i ditt innhold i ArcGIS Enterprise.

Eksempel:

- Kopier en samling `.csv`filer i en big data-fildeling til det spatiotemporale datalageret for visualisering.
- Kopier geoobjektene i den gjeldende kartutstrekningen som er lagret i det spatiotemporale datalageret til relasjonsdatalageret.

## Beregn felt |

Beregner verdier for et nytt eller eksisterende felt, og oppretter et lag i ditt innhold i ArcGIS Enterprise.

Eksempel:

- Endre et eksisterende felt som heter total til å bli summen av inntekter fra feltene total_2016, total_2017 og total_2018.
- Opprett et nytt felt for å kategorisere farenivåer basert på feltverdier som vindhastighet og forurensning.