## Theo dõi Thảm thực vật

##

Công cụ này thực hiện một phép toán số học trên các dải sóng của lớp raster đa băng tần để phát hiện thông tin về lượng bao phủ của thảm thực vật ở khu vực nghiên cứu.

## Chọn dữ liệu đầu vào

Chọn lớp raster đa băng tần. Đảm bảo rằng raster đầu vào có các dải sóng phù hợp.

## Chọn phương pháp để theo dõi thảm thực vật

Chọn phương pháp sử dụng để tạo lớp chỉ số thảm thực vật. Các chỉ số thảm thực vật khác nhau có thể giúp làm nổi bật các đối tượng nhất định hoặc giảm độ nhiễu.

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI là một chỉ số thảm thực vật phi tuyến tính để theo dõi môi trường toàn cầu từ ảnh vệ tinh. Nó tương tự như NDVI, nhưng ít nhạy với những tác động môi trường hơn. Công cụ này bị ảnh hưởng bởi đất trống; do đó không nên sử dụng công cụ ở các khu vực có thảm thực vật thưa hoặc đặc trung bình.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — GVI ban đầu được thiết kế từ ảnh Landsat MSS nhưng đã được chỉnh sửa để sử dụng với ảnh Landsat TM. Nó còn được gọi là chỉ số thảm thực vật xanh Landsat TM Tasseled Cap. Chỉ số theo dõi này cũng có thể được sử dụng với ảnh chứa các dải sóng có đặc điểm quang phổ giống nhau.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 là chỉ số thảm thực vật giúp giảm thiểu ảnh hưởng của đất trống ở phương pháp SAVI.
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI là chỉ số tiêu chuẩn cho phép bạn tạo một ảnh hiển thị độ bao phủ xanh, sinh khối tương đối. Chỉ số này tận dụng độ tương phản về đặc điểm của hai dải sóng từ tập dữ liệu raster đa phổ; độ hấp thu chất diệp lục trong dải sóng đỏ và hệ số phản xạ cao của nguyên liệu thực vật trong dải sóng cận hồng ngoại (NIR).
- Perpendicular Vegetation Index — PVI tương tự với chỉ số thảm thực vật chênh lệch; tuy nhiên nó nhạy với các thay đổi môi trường. Khi sử dụng phương pháp này để so sánh các ảnh khác nhau, chỉ sử dụng trên các ảnh đã được chỉnh sửa về khí quyển. Thông tin này có thể được cung cấp bởi nhà cung cấp dữ liệu của bạn.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI là một chỉ số thảm thực vật giúp giảm thiểu ảnh hưởng về độ sáng của đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh độ sáng của đất. Chỉ số này thường được sử dụng trong các khu vực khô cằn có độ bao phủ của thảm thực vật thấp.
- Sultan's Formula — Quy trình Công thức của Sultan sử dụng một ảnh 8-bit sáu dải sóng và áp dụng thuật toán cụ thể để tạo ra ảnh 8 bit ba dải sóng. Ảnh kết quả làm nổi bật sự hình thành của đá được gọi là khoáng vật trên bờ biển. Công thức này được thiết kế dựa trên các dải sóng TM và ETM của scene Landsat 5 hoặc 7.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI chuyển đổi là chỉ số thảm thực vật giúp giảm thiểu ảnh hưởng về độ sáng của đất bằng cách giả định rằng đường đất có độ dốc và phần chắn tùy ý.

## Xác định chỉ số của dải sóng NIR và dải sóng Đỏ

Nhập chỉ số dải sóng cho các dải sóng cận hồng ngoại (NIR) và dải sóng Đỏ.

Mỗi cảm biến vệ tinh và camera trên không chụp thông tin, thông tin sẽ được phân thành các chỉ số dải sóng. Mỗi chỉ số dải sóng chứa thông tin dành cho một phần cụ thể của quang phổ điện từ. Phương pháp theo dõi thảm thực vật này yêu cầu bạn xác định chỉ số dải sóng đã chụp bước sóng NIR và bước sóng Đỏ.

## Độ dốc của đường đất

Độ dốc của đường đất. Độ dốc là mối quan hệ tuyến tính gần đúng giữa dải sóng NIR và dải sóng đỏ trên biểu đồ phân tán.

Tham số này chỉ hợp lệ đối với Chỉ số Thảm thực vật Được điều chỉnh theo Đất Được chuyển đổi.

## Phần chắn

Đây là giá trị cận hồng ngoại (NIR) khi giá trị phản xạ của dải sóng đỏ (Đỏ) bằng 0 đối với đường đất cụ thể.

`(a = NIR - sRed)` , khi dải sóng Đỏ bằng 0.

Tham số này chỉ hợp lệ đối với Chỉ số Thảm thực vật Được điều chỉnh theo Đất Được chuyển đổi.

## Số lượng bao phủ của thảm thực vật xanh

Phương pháp SAVI yêu cầu xác định lượng bao phủ của thảm thực vật.

Nhập một giá trị từ 0,0 đến 1,0, trong đó

- 1 = khu vực không có độ bao phủ thảm thực vật xanh
- 0,5 = khu vực có độ bao phủ thảm thực vật xanh ở mức trung bình
- 0 = khu vực có độ bao phủ thảm thực vật xanh ở mức cao

## Hệ số điều chỉnh

Phương pháp Chỉ số Thảm thực vật Được điều chỉnh theo Đất Được chuyển đổi yêu cầu thiết lập hệ số điều chỉnh để giảm thiểu ảnh hưởng của đất. Giá trị mặc định là 0,08.

Giá trị thấp hơn nghĩa là bạn đang bỏ qua ảnh hưởng của đất. Giá trị cao hơn nghĩa là đất sẽ ảnh hưởng đến kết quả của bạn.

## Tên lớp kết quả

Tên lớp sẽ được tạo trong mục Nội dung của Tôi và thêm vào bản đồ. Tên mặc định dựa vào tên công cụ và tên lớp đầu vào.Nếu lớp đã tồn tại, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên mới.

Sử dụng chức năng Lưu kết quả trong hộp xổ xuống, bạn có thể chỉ định tên thư mục trong mục Nội dung của Tôi nơi sẽ lưu trữ kết quả của bạn.