## Portāla analīzes darba vides iestatījumi

##

Portāla analīzes darba vides iestatījumi Portal for ArcGIS un ArcGIS Online.

## Pārrakstīt rezultātu slāni

Opcija pārrakstīt esošos slāņus. Ja atzīmēsiet šo opciju, tad gadījumā, ja jūsu saturā jau eksistē slānis ar tādu pašu nosaukumu, tas tiks pārrakstīts.

- Atzīmēta — ja jūsu saturā jau eksistē slānis ar tādu pašu nosaukumu, tas tiks pārrakstīts. Izvadē tiks izmantota tāda pati koordinātu sistēma, kāda tiek izmantota ievadē.
- Neatzīmēta — ja norādītais rezultātu slāņa nosaukums jau eksistē, radīsies kļūda un rezultātu slānis būs jāpārdēvē, lai varētu izpildīt rīku. Tā ir noklusējuma vērtība.

## Aizvērt analīzes logrīku pēc analīzes izpildes

Opcija paturēt analīzes dialoglodziņu atvērtu un aktivizētu, kamēr rīkā notiek apstrāde. Izmantojot šo iestatījumu, varēsiet vienkārši modificēt savus analīzes parametrus, kamēr iepriekšējais analīzes uzdevums turpinās darboties. Analīze ir iteratīvs process, tāpēc, ja rīka dialoglodziņš paliks atvērts, jūs varēsiet vienkārši mainīt parametrus un atkārtoti palaist analīzi.

- Atzīmēta — analīzes rīka logs tiks aizvērts un fokusā atkal būs satura tabula. Tā ir noklusējuma vērtība
- Neatzīmēta — analīzes rīka logs paliks atvērts un aktivizēts.

## Saglabāt analīzes rezultātus kā viesotu elementu slāņus

Iespēja norādīt, vai no jūsu analīzes izveidotais rezultātu slānis būs elementu kolekcija vai viesots elementu slānis.

- Atzīmēta — jūsu analīzes rezultāti izveidos viesotu elementu slāni un jūsu saturā tiks izveidota vienība. Tā ir noklusējuma vērtība.
- Neatzīmēta — no jūsu analīzes rezultātiem tiks izveidots elementu kopums.

## Izvades koordinātu sistēma

Rastra analīzes darba vides iestatījums, kas tiek izmantots, lai definētu rezultātu slāņa koordinātu sistēmu.

- Atbilstoša ievadei — jūsu analīzes rezultātā tiks izmantota tāda pati koordinātu sistēma kā ievadē. Tā ir noklusējuma vērtība.
- Kā norādīta — izvēlieties savas analīzes rezultātu koordinātu sistēmu. Ja ir atzīmēta šī opcija, noklikšķiniet uz globusa ikonas, lai izvēlētos no zināmo koordinātu sistēmu saraksta, vai norādītajā lodziņā pievienojiet telpiskās atskaites WKID.
- Slānis <nosaukums> — izvēlieties eksistējošu slāni savā tīmekļa kartē. Šis slānis tiks izmantots, lai noteiktu jūsu analīzes rezultāta koordinātu sistēmu.

## Notiek koordinātu sistēmas apstrāde

GeoAnalytics darba vides iestatījums, kas tiek izmantots, lai noteiktu, kādu koordinātu sistēmu jūsu analīze izmantos analīzes izpildes laikā.

GeoAnalytics ietvaros dažu analīžu veikšanai ir nepieciešams izpildīt apstrādi projicētā koordinātu sistēmā. Jebkuram rīkam, kurā ir ieviesta datu nodalīšana vai lineāras mērvienības, ir nepieciešama projicēta koordinātu sistēma.

- Atbilstoša ievadei — jūsu analīze tiks apstrādāta tāda pašā koordinātu sistēmā kā ievade. Tā ir noklusējuma vērtība.
- Kā norādīta — izvēlieties koordinātu sistēmu, kurā tiks apstrādāta jūsu analīze. Ja ir atzīmēta šī opcija, noklikšķiniet uz globusa ikonas, lai izvēlētos no zināmo projicēto koordinātu sistēmu saraksta, vai norādītajā lodziņā pievienojiet telpiskās atskaites WKID.
- Slānis <nosaukums> — izvēlieties eksistējošu slāni no savas tīmekļa kartes. Izvēlētā slāņa koordinātu sistēma tiks lietota, lai noteiktu koordinātu sistēmu, kas tiks izmantota, lai apstrādātu jūsu analīzi.

## Pārklājums

Darba vides iestatījums, kas tiek izmantots, lai noteiktu pārklājumu vai robežu, kas tiks izmantota, izpildot analīzi. Analīzē tiks izmantoti visi ievades elementi, kas ir pilnībā iekļauti norādītajā pārklājumā vai to šķērso.

- Noklusējums — izmanto rīka nodrošināto pārklājumu.
- Kā norādīts — lai definētu pārklājumu, manuāli ievadiet koordinātas.
- Slānis <nosaukums> — izvēlieties eksistējošu slāni no savas tīmekļa kartes. Izvēlētā slāņa telpiskais pārklājums tiks lietots, lai noteiktu pārklājumu, kas tiks izmantots, lai apstrādātu jūsu analīzi.

## Fiksēt rastru

Ja rastra analīzes veikšanas laikā iestatīsiet darba vidi Fiksēt rastru, izvades rastra slāņa pārklājums tiks līdzināts tā, lai saskanētu ar šūnu līdzinājumu norādītajā Fiksēt rastru slānī.

## Šūnu izmērs

Rastra analīzes veikšanas laikā šī darba vide iestata šūnu izmēru vai izšķirtspēju, kas tiks izmantota, lai izveidotu izvades rastra slāni. Noklusējuma izvades izšķirtspēju nosaka ievades rastra slāņa lielākais šūnas izmērs.

- Ievažu minimālā vērtība — izmantojiet visu ievades slāņu mazāko šūnu izmēru.
- Ievažu maksimālā vērtība — izmantojiet visu ievades slāņu lielāko šūnu izmēru. Tā ir noklusējuma vērtība.
- Kā norādīts — norādiet ciparu vērtību, lai iestatītu šūnu izmēru. Ja izvēlaties šo iespēju, noklusējuma vērtība ir 1,
- Slānis <nosaukums> — izvēlēta šūnu izmēru iestatīšana atbilstoši izvēlētajam rastra slānim.

## Maska

Veicot rastra analīzi, izmantojiet darba vidi Maska, lai norādītu slāni, kas tiks izmantots, lai definētu jūs interesējošo platību. Analīzes darbībās tiks ņemtas vērā tikai tās šūnas, kas ietilpst analīzes maskā.

- Maska var būt rastrs vai elementu slānis.
- Ja analīzes maska ir rastrs, visas šūnas, kam ir piešķirta vērtība, tiks ņemtas vērā, definējot masku. Maskas rastrā iekļautās šūnas “NoData” tiks uzskatītas par ārpus maskas esošām un analīzes rezultātu slānī tiks iekļautas ar vērtību “NoData”.
- Ja analīzes maska ir elementu slānis, tas tiks izpildes laikā iekšēji konvertēts par rastru. Šī iemesla dēļ ir ieteicams pārliecināties, lai analīzē būtu pareizi iestatīts un vērtības.

## ArcGIS datu krātuve

GeoAnalytic rezultāti tiek glabāti ArcGIS datu krātuvē un parādīts kā elementu slānis Portal for ArcGIS. Vairumā gadījumu rezultāti ir jāglabā telpas un laika datu krātuvē. Tā ir noklusējuma vērtība. Iemesli, kādēļ rezultātus vajadzētu glabāt saistītajā datu krātuvē:

- Lai rezultātus izmantotu starpportālu sadarbībā
- Lai aktivizētu sinhronizācijas iespējas ar rezultātiem

Saistīto datu krātuvi nevajadzētu izmantot, ja ir sagaidāms, ka palielināsies jūsu GeoAnalytics rezultāti, un jūs vēlēsieties izmantot telpas un laika lielo datu krātuves iespējas, lai rīkotos ar lielu datu apjomu.