Geoobjektanalyse-verktøykassen inneholder en rekke verktøy du får tilgang til og kan bruke. Disse oppgavene er sortert i kategorier nedenfor. Kategoriene er logiske grupperinger og har ingen innvirkning på hvordan du får tilgang til og bruker verktøyene.

## Summer data

Med disse verktøyene kan du beregne totaler, lengder, områder og grunnleggende beskrivende statistikk for geoobjekter og tilhørende attributter innenfor områder eller i nærheten av andre geoobjekter.

- Samle punkter beregner statistikk for punkter som faller innenfor bestemte områder.
- Koble geoobjekter overfører attributter fra et lag eller en tabell til et annet basert på romlige eller attributtmessige relasjoner.
- Summer nærliggende beregner statistikk for geoobjekter og deres attributter som er innenfor en angitt avstand.
- Summer innenfor beregner statistikk for områdegeoobjekter og attributter som overlapper hverandre.

## Aggreger punkter |

Dette verktøyet bruker et lag med punktgeoobjekter og et lag med områdegeoobjekter til å finne ut hvilke punkter som faller innenfor hvert område, og beregner statistikk for alle punktene innenfor hvert område. Eksempel:

- Med angitte punktlokasjoner for lovbrudd kan du telle antall lovbrudd per fylke eller distrikt.
- Du kan finne høyeste og laveste inntekt for franchiselokasjoner per delstat.

## Koble geoobjekter |

Koble geoobjekter overfører attributter fra et lag eller en tabell til et annet basert på romlige relasjoner og attributtmessige relasjoner. Eksempel:

- Legg til felles grense eller demografisk informasjon til vanlig grense eller demografisk informasjon til hendelsedataene.
- Identifiser de nærmeste fasilitetene til en kjent lokasjon.
- Finn antall boliger som er innenfor flomsoner.
- Identifiser vanlige habitater for ulike arter.

## Summer nærliggende |

Finner geoobjektene som er innenfor en angitt avstand fra geoobjekter i inndatalaget. Avstanden kan måles langs rette linjer eller gyldige veier og gangstier for en reisemåte. Verktøyet beregner deretter statistikk for de nærliggende geoobjektene. Eksempel:

- Du kan beregne hvor mange som bor innenfor en radius på fem minutter fra en mulig ny butikketablering.
- Du kan finne ut hvor mange motorveiavkjørsler det er innenfor fem minutter fra en mulig ny butikketablering, slik at du kan vurdere tilgjengeligheten for butikken.

## Summer innenfor |

Finner områder (og deler av områder) som overlapper mellom to lag og beregner statistikk for overlappingen. Eksempel:

- Hvis du har et lag med nedbørsfelt og et lag med arealbruksområder etter arealbrukstype, kan du beregne totalt areal for arealbrukstype for hvert nedbørsfelt.
- Hvis du har et lag med tomtene i et fylke og et lag med bygrenser, kan du summere gjennomsnittsverdien på ledige tomter i hver enkelt by.

## Databerikelse

Med disse verktøyene kan du utforske områdenes egenart. Du får detaljerte demografiske data og statistikker for områdene du velger.

- Berik lag henter informasjon om mennesker, steder og virksomheter i et bestemt område eller innenfor en luftlinjeavstand eller kjøretid fra en lokasjon.

## Berik Lag |

Berik lag henter informasjon om mennesker, steder og virksomheter i et bestemt område eller innenfor en luftlinjeavstand eller kjøretid fra en lokasjon.

## Finn lokasjoner

Disse verktøyene brukes til å identifisere eller opprette geoobjekter som tilfredsstiller kriteriene du spesifiserer. Typen kriterier vil avhenge av hvilket verktøy du bruker: Kriteriene kan for eksempel være basert på geografiske eller attributtspørringer, synlige områder fra en bestemt høyde, nedstrøms områder for bestemte dreneringspunkter, eller kjøretid under bestemte trafikkforhold.

- Velg beste fasiliteter velger de beste lokasjonene for fasiliteter ved å tilordne lokasjoner der det er en etterspørsel etter fasilitetene som oppfyller en gitt målsetting.
- Create Viewshed oppretter områder som er synlige basert på lokasjonene du angir.
- Create Watersheds oppretter nedbørsfeltområder basert på lokasjonene du oppgir.
- Utled nye plasseringer oppretter nye områder fra plasseringer i studieområdet som oppfyller en rekke kriterier.
- Finn tyngdepunkter finner det representative sentrum (tyngdepunktet) for innlagte geoobjekter.
- Finn eksisterende plasseringer søker etter eksisterende områder i et lag som oppfyller en serie med kriterier.
- Finn lignende plasseringer finner lokasjoner som er mest like eller mest ulike én eller flere referanselokasjoner basert på kriterier du har angitt.
- Geokod lokasjoner fra tabell konverterer adresser fra en tabell til koordinater.
- Spor nedstrøm finner strømningslinjene i nedstrøms retning fra lokasjonene du angir.

## Velg beste fasiliteter |

Velger de beste lokasjonene for fasiliteter ved å tilordne lokasjoner der det er en etterspørsel etter fasilitetene som oppfyller en gitt målsetting.

## Create Viewshed |

Oppretter områder som er synlige basert på lokasjonene du angir.

## Create Watersheds |

Oppretter nedbørsfeltområder basert på lokasjonene du oppgir.

## Utled nye plasseringer |

Oppretter nye geoobjekter i studieområdet som oppfyller en serie med kriterier angir. Kriteriene kan baseres på attributtspørringer (for eksempel ledige tomter) og geografiske spørringer (for eksempel innenfor 1,6 kilometer fra en elv).

## Finn tyngdepunkter |

Finner det representative sentrum (tyngdepunktet) for hvert innlagte multipunkt, linje eller områdegeoobjekt.

## Finn eksisterende plasseringer |

Velger eksisterende geoobjekter i studieområdet som oppfyller en serie med kriterier du angir. Kriteriene kan baseres på attributtspørringer (for eksempel ledige tomter) og geografiske spørringer (for eksempel innenfor 1,6 kilometer fra en elv).

## Geokod lokasjoner fra tabell |

Konverterer adresser til koordinater. Bruk dette verktøyet på adresser i et Excel-regneark eller en CSV-fil.

## Finn lignende lokasjoner |

Finner lokasjoner som ligner mest på én eller flere referanselokasjoner basert på kriterier som du angir.

## Spor medstrøm |

Finner strømmelinjene i nedstrøms retning fra lokasjonene du oppgir.

## Analyser mønstre

Med disse verktøyene kan du identifisere, kvantifisere og visualisere geografiske mønstre i dataene dine.

- Beregn tetthet tar kjente mengder av et fenomen og sprer disse mengdene utover et kart.
- Finn hotspots identifiserer statistisk signifikante grupperinger i de geografiske mønstrene i dataene dine.
- Finn avvik finner ut om det er noen statistisk signifikante avvik i det geografiske mønsteret i dataene dine.
- Interpoler punkter-verktøyet forutsier verdier på nye lokasjoner basert på målinger fra en samling punkter.

## Beregn tetthet |

Tetthetsanalysen tar kjente mengder av et fenomen og sprer disse mengdene utover et kart. Du kan for eksempel bruke dette verktøyet til å vise konsentrasjoner av lynnedslag eller tornadoer, tilgang til helsetjenester og befolkningstetthet.

## Finn hotspots |

Dette verktøyet oppretter et kart som viser eventuelle statistisk signifikante geografiske grupperinger i dataene dine. Bruk dette verktøyet til å avdekke uforutsette hotspots (røde) og coldspots (blå) for høye og lave boligverdier, lovbrudd, trafikkdød, arbeidsløshet eller artsmangfold, bare for å nevne noen eksempler.

## Finn avvik |

Dette verktøyet oppretter et kart som viser eventuelle statistisk signifikante klynger og romlige avvik i dataene dine. Bruk dette verktøyet til å identifisere geoobjekter med verdier som er signifikant forskjellige fra naboene. Du kan bruke dette verktøyet til å finne for eksempel avvikende forbruksvaner, finne ut hvor det er tydeligst i et studieområde eller finne ut om det er fylker i USA som har uvanlig lav forventet levealder sammenlignet med nabofylkene.

## Interpoler punkter |

Dette verktøyet forutsier verdier på nye lokasjoner basert på målinger fra en samling punkter. Verktøyet bruker punktdata med verdier på hvert punkt og returnerer områder klassifisert etter predikerte verdier. Du kan bruke dette verktøyet til f.eks. å forutsi regnnivået over et vannskille basert på målinger i enkelte regnmålere.

## Bruk nærhet

Disse verktøyene hjelper deg med finne svaret på et av det vanligste spørsmålene i geografiske analyser: "Hva er i nærheten av hva?"

- Koble startpunkter til destinasjoner beregner reisetiden eller avstanden mellom to punkter.
- Opprett buffere oppretter områder som har samme avstand fra geoobjekter.
- Opprett kjøretidsområder finner områder rundt lokasjoner som kan nås i løpet av et gitt tidsrom.
- Finn nærmeste brukes til å finne de stedene som er nærmest kjente lokasjoner.
- Planlegg ruter finner den beste måten å rute en bilpark på som besøker mange stopp.

## Koble startpunkter til destinasjoner |

Ved å koble startpunkter til destinasjoner måles reisetiden eller avstanden mellom to punkter. Verktøyet kan enten måle i luftlinjeavstand, veiavstand eller kjøretid. Ved hjelp av dette verktøyet kan du

- Beregne total avstand eller tiden pendlere bruker på å reise til og fra jobb.
- Måle hvor langt kundene reiser for å handle i butikkene dine. Bruk denne informasjonen til å definere markedet ditt, spesielt når du skal målrette reklamekampanjer eller velge nye steder for nye butikker
- Beregne forventet kjørelengde for bilparken din. Deretter kjører du Summer innenfor-verktøyet til å rapportere kjørelengde etter stat eller andre regioner.

Du oppgir start- og sluttpunkt, og verktøyet oppretter et lag som inneholder rutelinjer, inkludert målinger, mellom de sammenkoblede startpunktene og destinasjonene.

## Opprett buffere |

En buffer er et område som dekker en gitt avstand fra et punkt-, linje- eller områdegeoobjekt.

Buffere brukes vanligvis til å opprette områder som kan analyseres ytterligere ved hjelp av verktøy som for eksempel Legg lag oppå. Hvis for eksempel spørsmålet er "Hvilke bygninger ligger innenfor 1,6 kilometer fra skolen?", finner du svaret ved å opprette en buffer på 1,6 kilometer rundt skolen og legge laget som inneholder avmerkede bygninger, over bufferen. Sluttresultatet er et lag som inneholder de bygningene som ligger innenfor 1,5 kilometer fra skolen.

## Opprett kjøretidsområder |

Et kjøretidsområde er området som kan nås i løpet av en angitt kjøretid eller kjøreavstand. Kjøretidsområder kan gi deg svar på spørsmål som:

- Hvor kan jeg kjøre herfra i løpet av 30 minutter?
- Hvor kan jeg kjøre herfra i løpet av 30 minutter klokken 16.00 i rushtiden?
- Hvilke deler av byen kan brannvesenet nå i løpet av fem minutter? Hvordan vil en ny brannstasjon her kunne bedre brannvesenets responstid og dekning?
- Hvilke markedsområder dekker virksomheten min? Hvilke områder er innenfor 16 kilometer fra butikkene mine?

## Finn nærmeste |

Måler kostnaden ved å reise mellom hendelser og fasiliteter og finner ut hvilken som er nærmest. Resultatet er et lag som viser de beste rutene mellom hendelser og fasiliteter samt reisekostnaden (tid og avstand) for hver rute. Du kan for eksempel bruke dette verktøyet til å finne det sykehuset som er nærmest et ulykkessted, eller til å finne nærmeste minibank.

## Planlegg ruter |

Du gir verktøyet med et sett med stoppesteder og antallet biler som tilgjengelige for å besøke disse stoppestedene, og Planlegg ruter finner ut hvordan stoppene mest effektivt kan tilordnes bilene, og ruter bilene til stoppene.

Bruk dette verktøyet til å planlegge arbeid for et mobilt team med inspektører, takstmenn, tjenesteleverandører for hjemmet m.fl. Lever eller plukk opp varer fra fjerne lokasjoner eller tilby transporttjenester.

## Administrer data

Disse verktøyene brukes både til daglig administrasjon av geografiske data og til å kombinere data før det utføres analyser.

- Visk ut grenser slår sammen områder som har en felles grense og en felles attributtverdi.
- Ekstraher data oppretter nye datasett ved å trekke ut geoobjekter fra eksisterende data.
- Slå sammen lag kopierer alle geoobjektene fra to eller flere eksisterende lag til et nytt lag.
- Legg lag oppå kombinerer to eller flere lag til ett lag. Et overlegg blir som om du ser ned gjennom en stabel med kart som ligger oppå hverandre, og oppretter et enkelt kart som inneholder all den informasjonen som finnes i hele kartstabelen.

## Visk ut grenser |

Områder som overlapper eller har en felles grense, slås sammen til et enkelt område.

Du kan kontrollere hvilke grenser som slås sammen, ved å angi et felt. Hvis du for eksempel har et lag med fylker og hvert fylke har et State_Name-attributt, kan du viske ut grensene ved hjelp av State_Name-attributtet. Fylker som ligger inntil hverandre, slås sammen hvis de har samme verdi for State_Name. Sluttresultatet blir et lag med statsgrenser.

## Trekk ut data |

Oppretter en ZIP-, CSV eller KMZ-fil med data fra lagene dine og et interesseområde som du angir.

## Slå sammen lag |

Kopierer geoobjekter fra to eller flere eksisterende lag til et nytt lag, for eksempel:

- Hvis du har tre lag for England, Wales og Skottland, og du vil ha et enkelt lag for Storbritannia.
- Du har 12 lag, og hvert lag inneholder tomteinformasjon for tilstøtende kommuner. Du vil slå lagene sammen til ett lag og kun beholde attributtene som har samme navn og type i de 12 inndatalagene.

## Legg lag oppå |

Overlegg slår sammen to eller flere lag til ett lag. Et overlegg blir som om du ser ned gjennom en stabel med kart som ligger oppå hverandre, og oppretter et enkelt kart som inneholder all informasjon som finnes i hele kartstabelen, for eksempel:

- Hvilke tomter ligger innenfor flomsonen for hundreårsflom? (Innenfor betyr det samme som oppå.)
- Hvilke veier er innenfor hvilke fylker?
- Hvilken arealbruk er det oppå hvilken jordart?
- Hvilke brønner befinner seg på nedlagte militærbaser?