## إنشاء النطاقات

##

النطاق هو مساحة تغطي مساحة المعالم النقطية أو الخطية أو المساحية.

يتم استخدام النطاقات لإنشاء المساحات التي يمكن تحليلها فيما بعد باستخدام الأدوات مثل تراكب الطبقات. مثال، إذا كان السؤال "أي المباني تقع على بعد ميل واحد من المدرسة؟"، يمكن العثور على الإجابة عن طريق إنشاء نطاق ميل واحد حول المدرسة واستخدام أداة تراكب الطبقات لتراكب النطاق مع الطبقة المتضمنة حدود المبنى. تكون النتيجة النهائية هي طبقة المباني الواقعة على بعد ميل واحد من المدرسة.

إذا تم التأشير على استخدام نطاق الخريطة الحالي ، سيتم تخزين المعالم المرئية داخل نطاق الخريطة الحالي مؤقتًا. إذا لم يتم التأشير عليها، سيتم تخزين المعالم في الطبقة المدخلة مؤقتًا، حتى إذا كانت خارج نطاق الخريطة الحالي.

## اختر الطبقة التي المعالم المراد تخزينها مؤقتًا

يمكن تخزين معالم النقاط أو الخطوط أو النقاط مؤقتًا.

بالإضافة إلى اختيار الطبقة من الخريطة، يمكنك تحديد اختيار طبقة تحليل أطلس الحي أو اختيار طبقة التحليل الموجودة أسفل القائمة المنسدلة. يفتح المعرض الحالي الذي يحتوي على مجموعة من الطبقات المفيدة للعديد من عمليات التحليل.

## أدخل حجم المخزن المؤقت

يمكن إدخال قيمة المسافة الفردية أو قيم متعددة وفصل كل قيمة مع المساحة. يمكن أيضًا تحديد البيانات الجدولية للطبقة المدخلة التي تتضمن قيمة المسافة بالنقر فوق حقل.

## خيارات

اختر كيفية القيام بتراكب النطاقات لمعالجتها. لأي من النطاقات الموجودة أعلى نطاقات أخرى، يمكن الاحتفاظ بالمساحة (التراكب) أو دمجها (إذابة). عند استخدام إذابة، تتم إذابة كل النطاقات المؤقتة معًا إلى معلم فردي متعدد الأجزاء، وبالتالي إزالة أي تراكب.

عند استخدام مسافات متعددة، يمكنك اختيار كيفية تمثيل المسافة من آخر مسافة نطاق، على سبيل المثال، إذا كانت المسافات 10 و 14:

- اختيار نتائج الحلقات في النطاقات التي يمكن الحصول عليها من 0 إلى 10 و10 إلى 14.
- اختيار نتائج الاقراص في النطاقات التي يمكن الحصول عليها من 0 إلى 10 و0 إلى 14.

## خيارات

اختر كيفية القيام بتراكب النطاقات لمعالجتها. لأي من النطاقات الموجودة أعلى نطاقات أخرى، يمكن الاحتفاظ بالمساحة (التراكب) أو دمجها (إذابة). عند استخدام إذابة، تتم إذابة كل النطاقات المؤقتة معًا إلى معلم فردي متعدد الأجزاء، وبالتالي إزالة أي تراكب.

عند إنشاء نطاق فردي حول معالم المساحة (تم إدخال مسافة واحدة)، يمكن اختيار ما إذا كانت المعالم التي تم تخزينها مؤقتًا تم تضمينها في نطاق النتائج أو استخراجها.

عند استخدام مساحات متعددة، يمكن اختيار كيفية تمثيل المسافة من مسافة النطاق الأخيرة، مثال، إذا كانت المسافة 10 و14:

- اختيار نتائج الحلقات في النطاقات التي يمكن الحصول عليها من 0 إلى 10 و10 إلى 14.
- اختيار نتائج الاقراص في النطاقات التي يمكن الحصول عليها من 0 إلى 10 و0 إلى 14.

## خيارات

اختر كيفية القيام بتراكب النطاقات لمعالجتها. لأي من النطاقات الموجودة أعلى نطاقات أخرى، يمكن الاحتفاظ بالمساحة (التراكب) أو دمجها (إذابة). عند استخدام إذابة، تتم إذابة كل النطاقات المؤقتة معًا إلى معلم فردي متعدد الأجزاء، وبالتالي إزالة أي تراكب.

عند إنشاء نطاق فردي حول الخطوط (تم إدخال مسافة واحدة)، يمكن اختيار أي جانب من الخطوط يتم تخزينه مؤقتًا. نمطيًا، تختار كلا الجانبين. تم تحديد الجانب الأيسر والأيمن إذا كنت تنتقل من القيم الإحداثية الأولى xوy للخط (إحداثيات البدء) إلى القيم الإحداثية الأخيرة xوY للخط (إحداثيات النهاية). يعني اختيار الجانب الأيسر والأيمن عادًة أنه تم إنشاء المعالم الخطية في اتجاه محدد وتخزينها (مثال، عكس اتجاه التيار في شبكة الأنهار). في نهاية الخطوط يمكن تدوير النطاق (دائري) أو جعله مستقيم (مسطح).

عند إنشاء نطاقات متعددة (أكثر من مسافة واحدة)، يمكن اختيار كيفية تمثيل المسافة من أخر مسافة للنطاق، مثال، إذا كانت المسافة 10 و14:

- اختيار نتائج الحلقات في النطاقات التي يمكن الحصول عليها من 0 إلى 10 و10 إلى 14.
- اختيار نتائج الاقراص في النطاقات التي يمكن الحصول عليها من 0 إلى 10 و0 إلى 14.

## خيارات

بمجرد اختيار طبقة للنطاق، يمكنك كيف تريد تراكب النطاقات ليتم التعامل معها. لأي من النطاقات الموجودة أعلى نطاقات أخرى، يمكن الاحتفاظ بالمساحة (التراكب) أو دمجها (إذابة). عند استخدام إذابة، تتم إذابة كل النطاقات المؤقتة معًا إلى معلم فردي متعدد الأجزاء، وبالتالي إزالة أي تراكب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد كيف يتم تمثيل المسافات المتعددة. بالنسبة للطبقات التي تحتوي على معالم الخط، يمكن اختيار أي جانب من الخطوط يتم تخزينه مؤقتًا. بالنسبة للطبقات التي تحتوي على معالم المنطقة، يمكن اختيار ما إذا كانت المعالم التي تم تخزينها مؤقتًا تم تضمينها في نطاق النتائج أو استخراجها.

## اسم طبقة النتيجة

هذا هو اسم الطبقة الذي سيتم إنشاؤه في محتوياتي وإضافتها للخريطة. يستند الاسم الافتراضي إلى اسم الأداة واسم الطبقة المدخلة. إذا وُجدت الطبقة بالفعل، سيطلب منك كتابة اسم آخر.

عند استخدام مربع السهم المنسدل حفظ النتائج في يمكن تحديد اسم المجلد في المحتويات حيث يتم حفظ النتائج.