## Görüş Alanı Oluşturma

##

Bu araç, yüzey topografisi için bir gözlemcinin görebileceği alanları tanımlar. Girdi noktası konumları gözlemcileri (yerdeki kişiler veya yangın kulesindeki nöbetçileri) veya gözlemlenen nesneleri (rüzgar türbinleri, su kuleleri, araçlar veya diğer insanlar) temsil edebilir. Sonuçlar, gözlemci noktasından görülebilen alanları belirtir.

Hem gözlemciler hem de gözlemlenen nesneler yerden belirli bir yükseklikte olabilir ve bu yükseklikler görünürlüğün belirlenmesinde kullanılabilir. Örneğin, 92 m'lik rüzgar türbinleri ve yerdeki 1,83 m boyundaki insanlar için hesaplanan bir görüş alanı, normal olarak 46 m'lik türbinler ve 1,53 m boyundaki insanlar için hesaplanan bir görüş alanından daha büyük olacaktır.

Sonuç katmanı, girdi yüzeyi rasterındaki her hücre konumunun girdi gözlemci noktalarından kaç kez görülebileceğini kaydeder. Görünmeyen hücrelere NoData değeri verilir.

Geçerli harita yayılımını kullan işaretliyse, yalnızca raster alanı ve geçerli harita yayılımında görünür olan gözlemci noktaları analiz edilir. İşaretli değilse, girdi katmanındaki tüm gözlemci noktaları, geçerli harita yayılımının dışında bile olsa analiz edilir.

## Yükselti yüzeyi

Görüş alanını hesaplamak için kullanılacak yükselti yüzeyi.

Girdi yüzeyinin dikey birimi, yatay biriminden farklıysa (yükselti değerleri fit olarak ifade edilirken, koordinat sistemi metre cinsinden ise), yüzeyin tanımlı bir dikey koordinat sistemi olması gerekir. Bunun nedeni, aracın görüş alanı analizi için bir Z faktörü hesaplarken dikey (Z) ve yatay (XY) birimleri kullanmasıdır. Dikey koordinat sistemi ve dolayısıyla da Z birimi bilgileri olmadan, araç Z biriminin XY birimiyle aynı olduğunu varsayar. Bunun sonucunda analiz için 1,0 değerine sahip bir dahili Z faktörü kullanılır ve bu da beklenmeyen sonuçlar verebilir.

Yükselti yüzeyi tamsayı ya da bir kayan nokta olabilir.

## Gözlemci konumlarını temsil eden nokta detayları

Görüş alanları hesaplanırken gözlemci konumlarını temsil eden nokta detaylarıdır.

## Şunun için optimize et:

Görüş alanını hesaplamak için kullanılacak optimizasyon yöntemidir.

- Speed — Bu yöntem işleme hızını optimize ederek, daha yüksek performans elde etmek için işlem hassasiyetinden ödün verir. Varsayılan değerdir.
- Accuracy — Bu yöntem sonuç hassasiyeti için optimize etmeyi amaçlar, işleme süresi bu nedenle daha uzun olabilir.

## Maksimum görüş mesafesi

Görünür alan hesaplamasının durdurulacağı bir kesim mesafesi girin. Bu mesafenin ötesinde, gözlemci noktalarının ve diğer nesnelerin birbirlerini görüp göremeyeceği belirlenemez.

Doğrusal bir mesafeyi göstermek için sayısal bir değer girebilir veya girdi gözlemci detaylarından sayısal bir alan seçebilirsiniz. Bir alan sağlanırsa, alanda bulunan değerlerin girdi yükselti yüzeyinin XY birimiyle aynı birimde olması gerekir.

Büyük değerlerin hesaplama süresini artıracağını unutmayın. Söz konusu değer belirtilmedikçe, varsayılan bir maksimum mesafe değeri çözünürlüğe ve girdi yükselti yüzeyi yayılımına bağlı olarak hesaplanır.

Bu parametre, belirli olayları modellemek için kullanışlıdır. Örneğin, görünürlük yayılımını sınırlayarak hafif sis gibi hava koşullarını modelleyebilirsiniz. Benzer biçimde, görünürlük yayılımının sınırlanması gün batımı etkisini düzelterek günün saati üzerinde bir miktar kontrol sahibi olmanıza olanak sağlar.

## Maksimum görüş mesafesi

## Minimum görüntüleme mesafesi

Görünür alan hesaplamasının başlatılacağı bir mesafe girin. Yüzey üzerinde bu mesafeden daha yakındaki hücreler çıktıda görünmez, ancak yine de minimum ve maksimum görüntüleme mesafesi arasındaki hücrelerin görünürlüğünü engelleyebilir.

Doğrusal bir mesafeyi göstermek için sayısal bir değer girebilir veya girdi gözlemci detaylarından sayısal bir alan seçebilirsiniz. Bir alan sağlanırsa, alanda bulunan değerlerin girdi yükselti yüzeyinin XY birimiyle aynı birimde olması gerekir.

Bu parametre, gözlemciden belirli bir mesafe uzaklıktaki görüş alanı analizi alanını kontrol etmek için kullanışlıdır. Örneğin, bir binanın üstünden uzaktaki bir parkın görünürlüğünü değerlendirirken, yakındaki ilgisi olmayan alanları dışarıda tutmak için bir minimum görüntüleme mesafesi ayarlayabilir ve daha iyi bir işleme hızı elde edebilirsiniz.

## Minimum görüntüleme mesafesi

## Mesafe 3B'dir

Minimum ve maksimum görüntüleme mesafesi parametrelerinin üç boyutlu olarak mı yoksa daha basit biçimde iki boyutlu olarak mı ölçüleceğini belirtin. Seçenek işaretlendiğinde, görüntüleme mesafeleri 3B mesafe olarak işlenir. Seçenek işaretli değilken, bunlar 2B mesafeler olarak işlenir.

Bir 2B mesafe, deniz düzeyindeki izdüşüm konumlarını kullanarak gözlemci ile hedef arasında ölçülen basit doğrusal mesafeyi gösterir. Karşılık gelen yükseklik değerlerini de hesaba katan bir 3B mesafe ise daha gerçekçi bir değer sağlar.

## Gözlemci konumları yükseltisi

Gözlemci konumlarınızın yükseltisini girin.

Tüm gözlemcilerin yükseltisini gösteren bir sayısal değer belirtebilir veya bunu her gözlemcinin yükseltisini temsil eden bir alan olarak belirtebilirsiniz. Bir alan sağlanırsa, alanda bulunan değerin girdi yükselti yüzeyinin Z birimiyle aynı birimde olması gerekir.

## Gözlemci konumları yükseltisi

## Gözlemcilerin yüksekliği

Gözlemci konumlarınızın zeminden yüksekliğini girin.

Yükseklik için sayısal bir değer girebilir veya girdi gözlemci detaylarından bir alan belirtebilirsiniz. Bir alan sağlanırsa, alanda bulunan değerin girdi yükselti yüzeyinin Z birimiyle aynı birimde olması gerekir.

Varsayılan değer 6 fittir. Gözlem kulesi veya yüksek bir bina gibi yükseltilmiş bir konumdan bakıyorsanız, bunun yerine söz konusu yüksekliği kullanın. Görüş alanı hesaplaması sırasında, belirtildiği takdirde bu değer gözlemci yüksekliğine eklenir; aksi takdirde, ara değeri hesaplanmış yüzey z değerine eklenir.

## Gözlemcilerin yüksekliği

## Hedef yüksekliği

Görünürlüğü ayarlamak için kullanılan yerdeki yapıların veya insanların yüksekliğidir.

Yükseklik için sayısal bir değer girebilir veya girdi gözlemci detaylarından bir alan belirtebilirsiniz. Bir alan sağlanırsa, alanda bulunan değerin girdi yükselti yüzeyinin Z birimiyle aynı birimde olması gerekir.

Sonuç olarak ortaya çıkan görüş alanı, yerdeki bu nesneleri görebilen bir gözlemci noktasının bulunduğu alanları tanımlar." Bunun tersi de doğrudur, yerdeki nesneler de bir gözlemci noktasını görebilir.

Aşağıda hedef yükseklik ayarlarından bazı örnekler verilmiştir:

- Girdi noktalarınız rüzgar türbinlerini temsil ediyor ve insanların durduğu yerden türbinleri görebilmesini istiyorsanız, ortalama bir insanın boyunu (yaklaşık 1,80 m) girin.
- Girdi noktalarınız yangın gözetleme kulelerini temsil ediyor ve gözetleme kulelerinin 7 m veya daha yüksek dumanları görebilmesini istediğiniz kuleleri belirlerken, hedef yükseklik için 7 m girin.
- Girdi noktalarınız bazı yol ve patikalar boyunca manzara izleme noktalarını temsil ediyor ve 122 m veya daha yüksek rüzgar türbinlerinin görebilmesini istiyorsanız, yükseklik için 122 m girin.
- Girdi noktalarınız manzara izleme noktalarını temsil ediyor ve insanların durduğu yerden manzaranın ne kadarını görebildiğini belirlemek istiyorsanız, hedef yükseklik için sıfır girin.

## Gözlemcilerin yüksekliği

## Görünür hale gelecek çıktı yüksekliği

Sonuçta ortaya çıkan yer seviyesi üzeri çıktısı (AGL). AGL sonucu, her bir hücre değerinin, en azından bir gözlemci için görünür olmasını sağlamak için aksi taktirde görünür olmayacak bir hücreye minimum yüksekliğin eklenmesini gerektiren bir rasterdır. Hali hazırda görünür olan hücrelere bu çıktı rasterında 0 değeri atanacaktır.

## Sonuç katmanı adı

İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adı. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.