## Interpoler les points

##

Cet outil vous permet de prévoir des valeurs à des nouveaux emplacement en fonction de mesures provenant d'une collection de points. L'outil prélève des données ponctuelles avec des valeurs à chaque point et renvoie un raster de valeurs prévues :

- Un réseau de gestion de la qualité de l'air possède des capteurs qui mesurent les niveaux de pollution. L'outil Interpoler les points peut servir à prévoir les niveaux de pollution aux endroits non pourvus de capteurs, tels que les sites où vivent les populations à risque (écoles ou hôpitaux, par exemple).
- Prévoyez les concentrations de métaux lourds dans les récoltes en fonction d'échantillons prélevés sur des plants individuels.
- Prévoyez les niveaux nutritifs du sol (azote, phosphore, potassium, etc.) et d'autres indicateurs (comme la conductivité électrique) afin d'étudier leur impact sur le rendement des récoltes et prescrivez des quantités précises de fertilisants pour chaque endroit du champ.
- Les applications météorologiques sont notamment la prévision des températures, des précipitations et des variables associées (par exemple, les pluies acides).

## Choisissez la couche ponctuelle contenant des emplacements dotés de valeurs connues

La couche de points qui contient les points où les valeurs ont été mesurées.

## Choisissez le champ à interpoler

Sélectionnez le champ contenant les valeurs que vous souhaitez interpoler. Le champ doit être numérique.

## Optimiser pour

Choisissez entre la vitesse et la précision.

Plus les prévisions sont précises et plus leur calcul est long. Ce paramètre modifie les valeurs par défaut de plusieurs autres paramètres de l'outil Interpoler les points pour optimiser la vitesse de calcul, la précision des résultats, ou pour équilibrer les deux. Par défaut, l'outil procède à une optimisation pour parvenir à un équilibre.

## Transformer les données en distribution normale

Indiquez si vous souhaitez transformer vos données pour une distribution normale.

La précision de l'interpolation est optimale pour les données dont la distribution est normale (en forme de cloche). Si la distribution de vos données ne semble pas normale, vous devez procéder à une transformation.

## Taille des modèles locaux

L'outil Interpoler les points génère des modèles d'interpolation locaux qui sont mélangés pour créer la carte de prévision finale. Ce paramètre détermine le nombre de points présents dans chaque modèle local. Des valeurs inférieures produiront des résultats plus locaux en révélant des effets à petite échelle, mais elles risquent de fausser légèrement les calculs. Des valeurs plus importantes sont plus stables, mais certains effets locaux risquent d'être ignorés.

La valeur peut être comprise entre 30 et 500, mais les valeurs typiques sont comprises entre 50 et 200.

## Nombre de voisins

Les prévisions sont calculées en fonction des points voisins. Ce paramètre détermine le nombre de points utilisés dans le calcul. Un nombre plus important de voisins produit habituellement des résultats plus précis, mais le calcul des résultats prend davantage de temps.

Cette valeur peut être comprise entre 1 et 64, mais les valeurs typiques sont comprises entre 5 et 15.

## Taille de cellule en sortie

Saisissez la taille de cellule et l'unité des rasters en sortie.

Les unités disponibles sont les pieds, les miles, les mètres et les kilomètres.

## Erreur de prévision en sortie

Décidez si vous souhaitez créer un raster d'erreurs standard pour les valeurs prévues.

Les erreurs standard sont utiles, car elles offrent des informations sur la fiabilité des valeurs prévues. Un principe simple est que la valeur réelle est comprise entre deux erreurs standard de la valeur prévue dans 95 pour cent des cas. Par exemple, supposons qu'un nouvel emplacement obtienne une valeur prévue de 50 avec une erreur standard de 5. Cela signifie que la meilleure estimation de l'outil est que la valeur réelle à cet emplacement est de 50, mais qu'elle peut raisonnablement descendre à 40 ou monter à 60. Pour calculer cette plage de valeurs raisonnables, multipliez l'erreur standard par 2, ajoutez cette valeur à la valeur prévue pour obtenir la limite supérieure de la plage et soustrayez-la de la valeur prévue pour obtenir la limite inférieure de la plage.

## Nom de la couche résultat

Le nom de la couche qui sera créée dans la page Mon contenu et ajoutée à la carte. Le nom par défaut repose sur le nom de l'outil et sur le nom de la couche en entrée. Si la couche existe déjà, vous êtes invité à fournir un autre nom.

La zone de liste déroulante Enregistrer le résultat dans vous permet de spécifier le nom d'un dossier dans Mon contenu où le résultat sera enregistré.