## Valgalade loomine

##

Selle tööriistaga saate oma sisendkihi iga punkti jaoks määratleda veelahkme ehk ülesvooluvalgla.

Oletagem näiteks, et Teil on hulk punkte, mis tähistavad vee saastumist ning soovite kindlaks teha saastumise tõenäolised allikad. Kuna saastumise allikas peab asuma punktist ülesvoolu, saate selle tööriistaga kindlaks määrata saasteaine allikaid sisaldavad veelahkmed.

Teie sisendpunkti asukoht on oluline. Kui punkt ei asu täpselt äravoolujoonel, võivad tulemuseks saadud veelahkmed olla väga väikesed ja analüüsi jaoks kasutud. Käsuga Otsi vahemaad lähima äravoolukohani saab sisendpunktide asukohta täpsustada nii, et need jääksid täpselt äravoolujoonele. Sel viisil saate üles leida veelahkme, kust vesi voolab äravoolujoonel asuvasse kohta. Valgalade leidmiseks kasutatud täpsustatud asukohad kirjutatakse väljundikihile – sisendpunkte ei muudeta.

Tulemuseks on kihtide grupp, mis sisaldab kahte kihti: valgalad ja nende arvutamiseks kasutatud täpsustatud punktid.

Tulemuseks saadud valgaladel on kõik Teie sisendpunktide atribuudid koos järgmiste täiendavate atribuutidega:

- PourPtID – sisaldab sisendpunkti ID-väärtust.
- Pindala ruutkilomeetrites – sisaldab valgalast ülesvoolu asuva valgala pindala ruutkilomeetrites;
- Kirjeldus ja AndmeResolutsioon – sisaldavad jälgimise arvutamiseks kasutatud hüdroloogiliste andmetega seotud teavet.

Kui ruut Kasuta praegust kaardi ulatust on märgitud, kasutatakse veelahkmete arvutamiseks ainult neid objekte, mis on praegu kaardil näha. Kui see ruut pole märgitud, kasutatakse analüüsi koostamisel kõiki sisendkihis olevaid objekte ka siis, kui neid pole praegu kaardil näha.

## Punktifunktsioonid kasutamiseks veekogude arvutamisel

Iga punkti valgala (ülesvooluvalgala) arvutatakse eraldi välja.

Lisaks kaardil asuvale kihile saate valida variandi Vali elukeskkonna atlase analüüsikiht või Vali analüüsikiht. Nii avaneb galerii, mis sisaldab mitmete analüüside jaoks tarvilikku kihtide kollektsiooni.

## Otsi vahemaad lähima äravoolukohani

Kui Teie sisendpunktid asuvad äravoolujoonest eemal, on tulemuseks saadud valgalad tõenäoliselt väga väikesed ja neist ei pruugi analüüsiprotsessis, näiteks saastumise ülesvooluallika leidmisel, palju kasu olla. Enamasti peaks sisendpunkt äravoolujoonel asuvasse punkti valguvate valgalade leidmiseks asuma lähimal äravoolujoonel. Lähima äravoolujoone leidmiseks määrake otsingu ulatus. Kui te ei määra otsinguulatust, kasutab tööriist arvutamiseks konservatiivset otsinguulatust.

Sisendpunkti täpse asukoha kasutamiseks määrake otsinguulatuseks null.

Analüüside hõlbustamiseks on Esri äravoolujooned standardsete hüdroloogiamudelite põhjal eelnevalt välja arvutanud. Kui otsingu ulatuses ei asu ühtegi äravoolujoont, kasutatakse suurima koguvooluga asukohta otsingu ulatuses.

## Tulemkihi nimi

See on selle kihi nimi, mis luuakse jaotises Minu sisu ja lisatakse kaardile. Vaikenimi põhineb tööriista nimel ja sisendkihi nimel. Kui kiht on juba olemas, palutakse teil sisestada mõni muu nimi.

Kasutades rippmenüüd Salvesta tulemused, saate jaotises Minu sisu määrata selle kausta nime, kuhu tulemused salvestatakse.