## Kerrostasot

##

Päällekkäisyysanalyysi yhdistää kaksi tai useampia karttatasoja yhteen karttatasoon. Päällekkäisyysanalyysi yhdistää tavallaan karttapinon kaikkien karttojen tiedot yhteen karttaan. Päällekkäisyysanalyysi on kuitenkin paljon muutakin kuin vain eri karttojen yhteinen kuva, sillä kaikki päällekkäisyysanalyysiin tulevien kohteiden attribuutit näkyvät karttatason lopullisessa versiossa. Päällekkäisyysanalyysin avulla voit saada vastauksen yhteen maantieteen peruskysymyksistä: ”Mikä on minkäkin päällä?”Esimerkki:

- Mitkä kiinteistöt ovat edellisten 100 vuoden aikana tulvineen alueen sisällä?(Sisällä on vain toinen tapa ilmaista päällekkäisyyttä)?
- Mitä teitä on kussakin piirikunnassa?
- Mihin tarkoitukseen tietyn maaperätyypin maa-alueita käytetään?
- Mitä kaivoja on hylättyjen armeijan tukikohtien alueilla?

Jos Käytä nykyistä karttalaajuutta -toiminto on valittuna, vain lähtökarttatason ja päällekkäisyyskarttatason nykyisessä karttalaajuudessa näkyvät kohteet asetetaan päälle. Jos toimintoa ei ole valittu, päälle asetetaan kaikki lähtökarttatason ja päällekkäisyyskarttatason kohteet, vaikka ne sijaitsisivat nykyisen karttalaajuuden ulkopuolella.

## Valitse lähtökarttataso

Päälle sijoitettavat piste-, viiva- tai aluekohteet.

Kartasta valittavan karttatason lisäksi voit valita alareunan avattavasta luettelosta Valitse maailmankartaston analyysikarttataso- tai Valitse analyysikarttataso -vaihtoehdon. Tämä vaihtoehto avaa gallerian, joka sisältää monissa analyyseissa hyödyllisten karttatasojen kokoelman.

## Valitse kerrostaso

Lähtökarttatason päälle sijoitettava karttataso.

Kartasta valittavan karttatason lisäksi voit valita alareunan avattavasta luettelosta Valitse maailmankartaston analyysikarttataso- tai Valitse analyysikarttataso -vaihtoehdon. Tämä vaihtoehto avaa gallerian, joka sisältää monissa analyyseissa hyödyllisten karttatasojen kokoelman.

## Valitse kerrostustapa

Peittotapa määrittää, miten lähtökarttataso ja päällekkäisyyskarttataso yhdistetään.

- Leikkaus: Tulos sisältää vain ne päällekkäisyyskarttatason kohteet tai osat, jotka osuvat päällekkäin lähtökarttatason kohteiden kanssa. Kun määrität viiva- tai aluekohteiden leikkauksia, voit määrittää tuloskohteiden tyypin.

  Pisteet pisteissä |  |
  Pisteet viivoissa |  |
  Pisteet alueissa |  |
  Viivat viivoissa |  |
  Viivat alueissa |  |
  Alueet alueissa |  |

- Liitos: Tulos sisältää sekä lähtökarttatason että päällekkäisyyskarttatason kohteet. Liitos-valinta on käytettävissä vain, jos sekä lähtökarttataso että päällekkäisyyskarttataso sisältävät aluekohteita.
- Pyyhi: tulos sisältää päällekkäisyyskarttatasossa sellaiset kohteet tai kohteiden osat, jotka eivät mene päällekkäin lähtökarttatason alueiden kanssa. Päällekkäisyyskarttataso voi sisältää alue-, viiva- tai pistekohteita.

Jos Käytä nykyistä karttalaajuutta -toiminto on valittuna, vain lähtökarttatason ja päällekkäisyyskarttatason nykyisessä karttalaajuudessa näkyvät kohteet asetetaan päälle. Jos toimintoa ei ole valittu, päälle asetetaan kaikki lähtökarttatason ja päällekkäisyyskarttatason kohteet, vaikka ne sijaitsisivat nykyisen karttalaajuuden ulkopuolella.

## Tulostason nimi

Sen tason nimi, joka luodaan kohtaan Oma sisältö ja joka lisätään karttaan. Sen kohdetyyppi (alue, viiva tai piste) on sama kuin päällekkäisessä karttatasossa. Oletusarvoinen nimi perustuu peittotapaan ja syötekarttatason nimeen. Jos taso on jo luotu, sinua pyydetään antamaan toinen nimi.

Avattavan Tallenna tulos kohteeseen -valikon avulla voit määrittää sen Oma sisältö -kansion nimen, johon tulos tallennetaan.