## Interpoluj punkty

##

Jest to narzędzie umożliwiające przewidywanie wartości w nowych lokalizacjach na podstawie pomiarów ze zbioru punktów. Narzędzie korzysta z danych punktowych, z których każdy ma określoną wartość, i wyświetla raster przewidywanych wartości:

- Na obszarze objętym systemem zarządzania jakością powietrza znajdują się czujniki wykonujące pomiary poziomu zanieczyszczenia. Narzędzia Interpoluj punkty można użyć do prognozowania wartości poziomu zanieczyszczeń w miejscach, gdzie nie ma czujników, na przykład w lokalizacjach, w których znajduje się populacja szczególnie narażona, takich jak na przykład szkoły czy szpitale.
- Przewidywanie zawartości metali ciężkich w zbożach na podstawie pobranych próbek określonych roślin uprawnych.
- Przewidywanie poziomów substancji odżywczych w glebie (azot, fosfor, potas itp.) oraz innych właściwości (na przykład przewodność elektryczna gleby) w celu oceny ich wpływu na zbiory oraz ustalenia precyzyjnej ilości nawozu, jaką należy zastosować dla każdej lokalizacji pola.
- Aplikacje meteorologiczne oferują możliwość przewidywania wartości temperatur, opadów oraz innych powiązanych zmiennych (na przykład opadów kwaśnych deszczy).

## Wybierz warstwę punktową zawierającą lokalizacje ze znanymi wartościami

Warstwa punktowa zawierająca punkty, w których wartości zostały zmierzone.

## Wybierz pole do interpolacji

Wybierz pole, którego wartości mają zostać zinterpolowane. Pole musi być typu liczbowego.

## Optymalizuj dla

Należy wybrać prędkość lub precyzję, zależnie od preferencji.

Wykonanie bardziej precyzyjnych prognoz zajmuje więcej czasu. Ten parametr modyfikuje wartości domyślne kilku innych parametrów narzędzia Interpoluj punkty, aby zoptymalizować szybkość obliczeń, dokładność wyników lub zrównoważyć te cechy. Domyślnie narzędzie będzie optymalizować obliczenia w taki sposób, aby zachować równowagę między szybkością a dokładnością obliczeń.

## Przekształć dane w rozkład normalny

Wybierz, czy przekształcić dane w rozkład normalny.

Interpolacja jest najbardziej dokładna dla danych o rozkładzie normalnym (krzywa dzwonowa). W przypadku danych o innym rozkładzie należy dokonać transformacji.

## Wielkość modeli lokalnych

Narzędzie Interpoluj punkty działa, budując lokalne modele interpolacji, które są łączone w celu utworzenia końcowej mapy prognozy. Ten parametr steruje liczbą punktów, które będą zawarte w poszczególnych modelach lokalnych. Mniejsze wartości pozwolą uzyskać bardziej lokalne wyniki i ujawnić zjawiska występujące na małą skalę, ale mogą wprowadzić pewną niestabilność w obliczeniach. Większe wartości będą bardziej stabilne, ale mogą powodować pomijanie pewnych zjawisk lokalnych.

Wartość może należeć do zakresu od 30 do 500, ale wartości typowe należą do zakresu od 50 do 200.

## Liczba sąsiadów

Prognozy są obliczane na podstawie sąsiednich punktów. Ten parametr steruje liczbą punktów, które zostaną użyte w obliczeniu. Użycie większej liczby sąsiadów zwykle wygeneruje dokładniejsze wyniki, ale obliczenia tych wyników potrwają dłużej.

Wartość ta może należeć do zakresu od 1 do 64, ale wartości typowe należą do zakresu od 5 do 15.

## Wielkość komórki danych wynikowych

Wprowadź wielkość komórki i jednostkę dla rastrów wynikowych.

Dostępne jednostki to: stopy, mile, metry i kilometry.

## Błąd prognozy wynikowej

Wybierz, czy tworzyć raster błędów standardowych dla przewidywanych wartości.

Wyszukanie błędów standardowych jest przydatne, ponieważ dostarcza informacji na temat wiarygodności przewidywanych wartości. Zgodnie z prostą zasadą ogólną prawidłowa wartość będzie mieścić się w zakresie dwóch błędów standardowych o przewidywanej wartości w 95% przypadków. Przyjmijmy na przykład, że przewidywana wartość dla nowej lokalizacji to 50, a błąd standardowy wynosi 5. Oznacza to, że zgodnie z szacunkami opracowanymi przez narzędzie prawidłowa wartość dla tej lokalizacji to 50, jednak równie prawdopodobnie może wynosić minimalnie 40, a maksymalnie 60. Aby obliczyć zakres prawdopodobnych wartości, należy pomnożyć wartość błędu standardowego przez 2, a następnie dodać tę wartość do przewidywanej wartości, aby uzyskać górną granicę zakresu, i odjąć tę wartość od przewidywanej wartości w celu otrzymania dolnej granicy zakresu.

## Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o podanie innej nazwy.

Używając listy rozwijanej Zapisz wynik w, można określić nazwę folderu w zakładce Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.