## Kết nối Điểm đầu với Điểm đến

##

Kết nối Điểm đầu với Điểm đến giúp đo thời gian đi lại hoặc khoảng cách giữa các cặp điểm. Công cụ này có thể báo cáo các khoảng cách theo đường thẳng; khoảng cách theo phương thức đi lại; ví dụ như đi bộ hoặc lái xe; hoặc khoảng thời gian của chuyến đi theo phương thức đi lại. Sử dụng công cụ này, bạn có thể làm các việc sau:

- Tính toán tổng khoảng cách hoặc khoảng thời gian mà người đi làm di chuyển trên tuyến đường từ nhà đến cơ quan.
- Đo quãng đường mà khách hàng đang đến mua sắm tại cửa hàng của bạn. Sử dụng thông tin này để xác định cách tiếp cận thị trường, đặc biệt khi hướng đến các chiến dịch quảng cáo hoặc lựa chọn vị trí xây dựng cửa hàng mới.
- Tính toán tổng số chiều dài đường đi dự tính cho phương tiện của bạn. Sau đó, chạy công cụ Tổng kết trong Phạm vi để báo cáo số dặm theo quận hoặc khu vực khác.

Bạn cung cấp các điểm bắt đầu, kết thúc và công cụ này sẽ trả về một lớp có chứa các tuyến đường, bao gồm các phép đo, giữa cặp điểm đầu và điểm đến.

Nếu chọn Sử dụng phạm vi bản đồ hiện tại, thì chỉ các đối tượng được nhìn thấy trong phạm vi bản đồ hiện tại mới được xem xét khi phân tích. Nếu bỏ chọn, tất cả các đối tượng trong lớp đầu vào sẽ được xem xét, ngay cả khi chúng nằm ngoài phạm vi bản đồ hiện tại.

## Chọn lớp điểm đại diện cho các điểm đầu

Chọn lớp điểm đại diện cho một điểm đầu hoặc nhiều điểm đầu Công cụ này hỗ trợ tối đa 5.000 điểm đầu và 5.000 điểm đến.

Nếu bạn chọn một lớp có đúng một điểm đến, tất cả các điểm đầu sẽ kết nối tới điểm đến đó.

Bên cạnh việc chọn một lớp từ bản đồ của bạn, bạn cần chọn Chọn Lớp Phân tích Atlas Sinh sống hoặc Chọn Lớp Phân tích nằm dưới cùng trong danh sách xổ xuống. Thao tác này mở ra một bộ sưu tập có chứa các lớp hữu ích cho nhiều sự phân tích khác nhau.

## Chọn lớp điểm đến

Chọn lớp đại diện cho điểm đến hoặc các điểm đến mà điểm đầu nên kết nối. Công cụ này hỗ trợ tối đa 5.000 điểm đầu và 5.000 điểm đến.

Nếu bạn chọn một lớp có đúng một điểm đến, tất cả các điểm đầu sẽ kết nối tới điểm đến đó.

Nếu có một điểm đầu và nhiều điểm đến, công cụ kết nối điểm đầu tới từng điểm đến trong đó.

Bên cạnh việc chọn một lớp từ bản đồ của bạn, bạn cần chọn Chọn Lớp Phân tích Atlas Sinh sống hoặc Chọn Lớp Phân tích nằm dưới cùng trong danh sách xổ xuống. Thao tác này mở ra một bộ sưu tập có chứa các lớp hữu ích cho nhiều sự phân tích khác nhau.

Nếu có nhiều điểm đầu và nhiều điểm đến, bạn cần phải có hai trường mô tả các cặp điểm đầu - điểm đến: Trường ID tại điểm đầu và Trường ID Tương ứng tại điểm đến. Công cụ kết nối các cặp điểm đầu - điểm đến trong khi phân tích. Ví dụ: tưởng tượng bạn có hai điểm đầu với các giá trị trường ID là `Rosie` và `Harold` và hai điểm đến với các giá trị ID tương tự. Điểm đầu `Rosie` sẽ kết nối với điểm đến `Rosie` và `Harold` sẽ kết nối với `Harold`. Không thực hiện các kết nối hoặc phép đo khác.

Các giá trị ID phải duy nhất trong từng lớp, ví dụ: lớp điểm đến không thể có hai giá trị `Rosie`. Các giá trị trong lớp điểm đầu và điểm đến phải hoàn toàn phù hợp để tạo các cặp; `Harold` sẽ không kết nối với giá trị viết sai, `Harodl`.

## Đo lường

Chọn kết nối điểm đầu với điểm đến bằng khoảng cách theo đường thẳng hoặc phương thức đi lại. Các tuyến đường đầu ra sẽ đi theo các con đường hoặc lối đi bộ và sẽ tuân theo các quy tắc hiện hành, ví dụ như đường một chiều, cấm quay đầu xe đối với người lái xe hơi hoặc xe tải. Người quản trị của tổ chức của bạn có thể xác định các phương thức đi lại khả dụng.

Nếu bạn chọn Thời gian Lái xe, Thời gian Lái xe ở Nông thôn hoặc Thời gian Vận chuyển bằng Xe tải, bạn sẽ có các tùy chọn về cách đo thời gian lái xe khác nhau.

- Bỏ chọn Sử dụng Giao thông để tìm các tuyến đường nhanh nhất dựa trên tốc độ cố định.

  Đây là tùy chọn để lựa chọn nếu bạn muốn có một phép đo thời gian lái xe thông thường, không phải cách tính toán bằng các điều kiện giao thông thay đổi trong một thời gian khởi hành cụ thể.

- Chọn chức năng Sử dụng Thông tin Giao thông để tìm ra các tuyến đường nhanh nhất dựa trên thời gian bắt đầu cho trước với điều kiện giao thông thay đổi. Đồng thời bằng cách chọn tùy chọn Giao thông trực tiếp, thời gian khởi hành từ điểm đầu được đặt đến thời gian hiện tại, và tốc độ giao thông hiện tại và dự tính được tham chiếu từ bộ cảm biến và nguồn cung cấp dữ liệu để tạo ra các tuyến đường. Tốc độ giao thông dự kiến được tính toán bằng cách tham chiếu tốc độ giao thông trực tiếp, tốc độ lịch sử và sự kiện hiện tại như thời tiết. Tốc độ giao thông có thể dự kiến đến 12 giờ trong tương lai, do đó bạn có thể di chuyển thanh trượt để thiết lập trước thời gian khởi hành lên tới 12 giờ.

  Sử dụng các thiết lập giao thông trực tiếp này để tìm ra thời gian lái xe để khởi hành ngay bây giờ hay khởi hành trong một giờ nữa, v.v.

- Bằng cách chọn Sử dụng Giao thông và chọn thông tin Giao thông dựa trên điều kiện điển hình theo ngày và thời gian, công cụ sẽ tạo các khu vực thời gian lái xe nhanh nhất dựa trên tốc độ trung bình lưu trong lịch sử theo từng khoảng thời gian năm phút trong vòng một tuần. Các kết quả bao gồm giao thông nhưng loại bỏ ảnh hưởng của điều kiện giao thông hiện tại và các sự kiện, có thể thay đổi đáng kể so với định mức.

  Bạn có thể sử dụng các thiết lập giao thông lịch sử để hỏi, ví dụ: "Thường mất bao lâu để tới các điểm đến này khi khởi hành vào lúc 11:30 sáng vào thứ tư?"

  Thời gian bạn thiết lập liên quan đến múi giờ nơi đặt điểm đầu. Vì vậy, nếu bạn thiết lập thời gian đến 8:00 sáng và có hai điểm đầu, một ở Thành phố New York và một ở Los Angeles, các tuyến đường sẽ được tạo ra cho thời gian 8:00 sáng Theo Giờ phía Đông và 8:00 sáng theo Giờ Thái Bình Dương tương ứng.

Lưu ý rằng khi một phương tiện được lái đi từ điểm đầu, thời gian trôi qua và điều kiện giao thông sẽ thay đổi. Công cụ Kết nối Điểm đầu Với Điểm đến xem xét các thay đổi này khi bạn chọn Sử dụng giao thông; tuy nhiên, thông tin giao thông không được hỗ trợ cho tất cả các vùng. Bấm vào liên kết Xem tính khả dụng trên công cụ để tìm xem liệu tính năng có được cung cấp tại khu vực nghiên cứu của bạn không.

Thời gian Vận chuyển bằng Xe tải có thể sử dụng tốc độ di chuyển động dựa trên lưu lượng và điều kiện giao thông thực tế, nhưng tốc độ tối đa cần phải phù hợp với giới hạn cho phép dành cho xe tải. Chẳng hạn, nếu tốc độ động cho một con đường dựa trên điều kiện giao thông thực tế là 65 dặm/giờ, nhưng giới hạn tốc độ xe tải trên đường đó là 55 dặm/giờ, thì giới hạn 55 dặm/giờ cho đường đó sẽ được dùng để tính toán.

## Tên lớp kết quả

Tên lớp đối tượng sẽ được tạo trong mục Nội dung của Tôi và thêm vào bản đồ. Nếu lớp đối tượng đã tồn tại, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên mới. Lớp đối tượng sẽ chứa một lớp cho mỗi mục sau: tuyến đường, điểm đầu chưa gán và điểm cuối chưa gán khi một số điểm đầu không thể kết nối với các điểm cuối của nó.

Nếu bạn chọn Bao gồm các lớp tuyến đường, mỗi tuyến đường trong kết quả sẽ đồng thời được lưu thành một lớp tuyến đường. Lớp tuyến đường bao gồm mọi thông tin dành cho một tuyến đường cụ thể như các điểm dừng được gán cho tuyến đường, cũng như chiều di chuyển. Việc tạo các lớp tuyến đường sẽ hữu ích nếu bạn muốn chia sẻ các tuyến đường riêng với những thành viên khác trong tổ chức hoặc nếu bạn muốn chỉnh sửa thêm tuyến đường bằng cách dùng nút Chỉ đường trong trình xem bản đồ. Lớp tuyến đường sử dụng tên được cung cấp dành cho lớp đối tượng như một tiền tố và tên tuyến đường đã tạo như một phần của phân tích, được thêm để tạo ra tên duy nhất cho mỗi lớp tuyến đường.

Số lớp tuyến đường tối đa có thể được tạo ra là 1.000 Nếu kết quả có nhiều hơn 1.000 tuyến đường và bao gồm các lớp tuyến đường không được kiểm tra, công cụ sẽ chỉ tạo ra dịch vụ đối tượng đầu ra.

Sử dụng danh sách xổ xuống Lưu kết quả trong, bạn có thể chỉ định tên thư mục trong mục Nội dung của Tôi nơi sẽ lưu trữ lớp đối tượng và lớp tuyến đường, nếu được tạo.