## Ustvari razvodja

##

To orodje določi razvodje ali gorvodno prispevno območje za posamezne točke v vašem vhodnem sloju.

Na primer, če imate točkovne geoobjekte, ki predstavljajo lokacije onesnažene vode, in želite najti verjetne vire onesnaženja. Ker mora biti vir onesnaženja nekje gorvodno od točke, bi uporabili to orodje za določanje razvodij, ki vsebujejo vire onesnaženja.

Lokacija vaših vhodnih točk je pomembna. Če se ne nahajajo natančno na odvodni liniji, bodo razvodja morda zelo majhna in neuporabna za vašo analizo. Orodje Išči razdaljo do najbližjega odvodnjavanja je lahko uporabljeno za nastavitev lokacije vaših vhodnih točk, da padejo natančno na odvodne linije, od koder se stekajo tokovi v točke na odvodni liniji. Nastavljene lokacije za iskanje razvodij so zapisane v izhodnem sloju – vaše vhodne točke niso spremenjene.

Rezultat je skupinski sloj, ki vsebuje dva sloja: razvodja in prilagojene točke, uporabljene za izračun razvodij.

Dobljena razvodja bodo imela vse atribute vaših vhodnih točk ter te dodatne atribute:

- PourID – Vsebuje vrednost ID-ja vhodne točke.
- Površina v kvadratnih kilometrih – Vsebuje površine v kvadratnih kilometrih gorvodnega razvodja
- Opis in DataResolution – Vsebujeta informacije s hidrološkimi podatki, uporabljenimi za izračun sledi

Če je obkljukana možnost Uporabi trenutni obseg karte, bodo za izraču razvodij uporabljeni samo geoobjekti, vidni znotraj trenutnega obsega karte. Če je možnost odkljukana, bodo analizirani vsi geoobjekti v vhodnem sloju, tudi če so zunaj trenutnega obsega karte.

## Točkovni geoobjekti za uporabo za izračun razvodij

Za vsako točko bo izračunano razvodje (gorvodno prispevno območje).

Poleg izbire sloja s karte lahko izberete Izberi sloj za analizo iz zbirke Living Atlas ali Izberi sloj za analizo, ki se nahajata v spodnjem delu spustnega menija. To odpre galerijo, ki vsebuje zbirko slojev, uporabnih za mnoge analize.

## Išči razdaljo do najbližjega odvodnjavanja

Če so vaše vhodne točke stran od odvodne linije, bodo dobljena razvodja verjetno zelo majhna in ne bodo zelo koristna pri analizi, kot je določanje gorvodnega vira onesnaževanja. V večini primerov je zaželeno, da se vhodna točka poravna z najbližjo odvodno linijo, da se najdejo razvodja, ki tečejo v točko na odvodni liniji. Navedite iskalno razdaljo, da najdete najbližjo odvodno linijo. Če ne določite iskalne razdalje, bo orodje izračunalo in uporabilo konzervativno iskalno razdaljo.

Za uporabo dodatne lokacije vaše vhodne točke, navedite iskalno razdaljo ničle.

Za analitične namene je Esri predhodno izračunal odvodne linije s standardnimi hidrološkimi modeli. Če znotraj iskalne razdalje ni odvodne linije, je uporabljena lokacija znotraj iskalne razdalje, ki vsebuje največjo akumulacijo toka.

## Ime sloja z rezultati

To je ime sloja, ki bo ustvarjen v Moji vsebini in dodan na karto. Privzeto ime temelji na imenu orodja in imenu vhodnega sloja. Če sloj že obstaja, bo od vas zahtevano, da vnesete drugo ime.

S pomočjo spustnega menija Shrani rezultat v lahko navedete ime mape v Moji vsebini, kjer bo shranjen rezultat.