## Beregn tetthet

##

Beregn Tetthet-verktøyet lager et tetthetskart fra punktgeoobjekter ved å spre kjente mengder av et fenomen (vises som attributter for punktene) over kartet. Resultatet er et lag som består av områder klassifisert fra minst til høyest tetthet.

For punktinndata bør hvert punkt representere plasseringen av en hendelse, og resultatlaget representere en telling av hendelsen per arealenhet. En høyere tetthetsverdi på en ny lokasjon betyr at det er flere punkter nær den lokasjonen. I mange tilfeller kan resultatlaget tolkes som en risikoflate for fremtidige hendelser. Hvis inndatapunktene representerer lokasjoner for lynnedslag, kan resultatlaget tolkes som en risikoflate for fremtidige lynnedslag.

Andre bruksmåter av dette verktøyet omfatter følgende:

- Opprette kriminalitetstetthetskart for å hjelpe politiet med å fordele ressurser til områder med mye kriminalitet.
- Beregne tettheten av sykehus innenfor et fylke. Resultatlaget vil vise områder med høy og lav tilgjengelighet til sykehus, og denne informasjonen kan brukes til å bestemme hvor nye sykehus skal bygges.
- Identifisere områder som har høy risiko for skogbrann på bakgrunn av på tidligere skogbranner.
- Finne lokalsamfunn som er langt fra de store motorveiene for å planlegge hvor nye veier skal bygges.

## Velg et punktlag som tettheten skal beregnes fra

Punktlaget som tettheten skal beregnes på.

I tillegg til å velge et lag fra kartet kan du velge Bla gjennom lag, som du finner nederst i rullegardinlisten, til å bla deg frem til innholdet for et fildelingsdatasett for big data eller et geoobjektslag.

## Velg et eller flere felt å beregne tettheten fra (valgfritt)

Ta med et eller flere felt som angir antall hendelser på hvert sted. Hvis du f.eks. har punkter som representerer byer, kan du bruke et felt som representerer befolkningen i byen som antallfelt, og det resulterende befolkningstetthetslaget vil beregne større befolkningstetthet nær byer med større populasjon.

Tettheten for antallet punkter vil alltid bli beregnet. Hvis ingen felt er valgt, vil hver lokasjon antas å representere en enkelt telling.

## Velg en bin-form

Formen på beholderne som punkter samles i og brukes til tetthetsberegningen.

Analyse ved hjelp av beholderne Kvadrat eller Heksagon krever et projisert koordinatsystem. Du kan angi Behandlende koordinatsystem i Analysemiljøer. Hvis koordinatsystemet for behandling ikke er angitt som et projisert koordinatsystem, blir du bedt om å angi det når du bruker funksjonen Kjør analyse.

## Velg lagerplasstørrelse for aggregering

Størrelsen på beholderne som genereres. For en kvadratisk beholder representerer størrelsen høyden på kvadratet. For en heksagon beholder representerer størrelsen høyden på heksagonet (fra parallelle sider).

## Velg tetthetsvektingen som skal brukes

Typen vekting som brukes i tetthetsberegningen. Det finnes to typer:

- Uniform – Denne beregner styrken per område.
- Kjerne – Bruker en kjernefunksjon til å feste en jevn konet overflate til hvert punkt.

## Velg nabolagstørrelse

Størrelsen på området som brukes til å beregne tettheten. Nabolagstørrelsen må være større enn bin-størrelsen.

## Velg utdataenheter på resultatet for tetthet

De ønskede utdataenhetene for tetthetsverdiene. Som standard er dette stilt inn på kvadratkilometer eller kvadratmile, alt etter hvilke standardenheter som er angitt i profilen Hvis tetthetsverdiene er svært små, kan du øke størrelsen på arealenhetene (for eksempel kvadratmeter til kvadratkilometer) for å få større verdier. Verdiene skalerer bare resultatet.

## Beregn tetthet ved hjelp av tidssteg (valgfritt)

Hvis tid er aktivert i dette inndatapunktlaget og det er av typen umiddelbart, kan du analysere med tidssteg. Det er tre parametere du kan angi når du bruker tid:

- Tidsstegintervall
- Hvor ofte skal tidssteget gjentas
- Tid som tidssteg justeres mot

Tenk deg at du hadde data som representerte et år i tid, og du ønsket å analysere ved hjelp av ukentlige trinn. Det kan du gjøre ved å stille inn Tidsstegintervall på `1 uke`.

Tenk deg at du hadde data som representerte et år i tid, og du ønsket å analysere ved hjelp av den første uken i måneden. Det kan du gjøre ved å stille inn Tidsstegintervall på `1 uke`, Hvor ofte skal tidssteget gjentas til `1 måned` og Tid som tidssteg justeres mot til `1. januar klokken 12.00`.

## Tidsstegintervall

Tidsintervall som brukes til å generere tidssteg. Tidsintervallet kan brukes alene eller sammen med parameterne Hvor ofte skal tidssteget gjentas eller Tid som tidssteg justeres mot.

Hvis du ønsket å lage tidsinndelinger som fant sted hver mandag fra 09.00 til 10.00, ville Tidsstegintervall vært `1 time`, Hvor ofte skal tidssteget gjentas ville vært `1 uke`, og Tid som tidssteg justeres mot ville vært `9.00.00 på en mandag`.

## Hvor ofte skal tidssteget gjentas

Trinnet som brukes til å beregne en tidsinndeling. Hvor ofte skal tidssteget gjentas kan brukes alene eller med Tidsstegintervall, Referansetid eller med både Tidsstegintervall og Tid som tidssteg justeres mot.

Hvis du ønsket å lage tidsinndelinger som fant sted hver mandag fra 09.00 til 10.00, ville Tidsstegintervall vært `1 time`, Hvor ofte skal tidssteget gjentas ville vært `1 uke`, og Tid som tidssteg justeres mot ville vært `9.00.00 på en mandag`.

## Tid som tidssteg justeres mot

Datoen og tidspunktet som brukes til å justere tidsinndelingene. Tidssteg starter fra og fortsetter bakover fra denne tiden. Hvis ingen referansetid velges, justeres tidssteg mot 1. januar 1970.

Hvis du ønsket å lage tidsinndelinger som fant sted hver mandag fra 09.00 til 10.00, ville Tidsstegintervall vært `1 time`, Hvor ofte skal tidssteget gjentas ville vært `1 uke`, og Tid som tidssteg justeres mot ville vært `9.00.00 på en mandag`.

## SpatialReference (wkid)

Dette er en midlertidig parameter for forhåndslansering, for å angi den romlige referansen for behandling. Mange big data-verktøy krever at et projisert koordinatsystem blir anvendt som den romlige referansen for behandling. Som standard vil verktøyet bruke inndatakoordinatsystemet, men vil mislykkes hvis det er et geografisk koordinatsystem. Hvis du vil angi et projisert koordinatsystem, skriver du inn WKID. For eksempel angis Web Mercator som `3857`.

## Velg datalager

GeoAnalytics-resultater lagres i et ArcGIS Data Store og vises som et geoobjektslag i Portal for ArcGIS. Resultatene bør i de fleste tilfeller lagres i et spatiotemporalt datalager, og dette er standarden. I enkelte tilfeller er det en god løsning å lagre resultatene i relasjonsdatalageret. Du bør lagre resultatene i relasjonsdatalageret av følgende årsaker:

- Du kan bruke resultatene i portal til portal-samarbeid.
- Du kan aktivere synkroniseringsfunksjoner for resultatene dine.

Du bør ikke bruke relasjonsdatalageret hvis du forventer at GeoAnalytics-resultatene kommer til å øke og du ønsker å dra fordeler av det spatiotemporale stordatalagerets funksjoner til å håndtere store mengder data.

## Navn på resultatlag

Dette er navnet på laget som vil bli laget i Mitt Innhold og lagt til i kartet. Standardnavnet er basert på verktøynavnet og navnet på inndatalaget. Hvis laget allerede eksisterer, vil verktøyet mislykkes.

Bruk rullegardinlisten Lagre resultat i til å angi navnet på en mappe i Mitt innhold som resultatene skal lagres i.