## 植生の監視

##

このツールは、マルチバンド ラスター レイヤーのバンドに対する算術演算を実行して、分析範囲の植被情報を明確にします。

## 入力データを選択します

マルチバンド ラスター レイヤーを選択します。入力ラスターに適したバンドが使用可能であることを確認します。

## 植生を監視する方法の選択

植生指数レイヤーの作成に使用する方法を選択します。異なる植生指数を使用すると、特定のフィーチャをハイライト表示したり、さまざまなノイズを低減したりすることができます。

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI は、衛星画像から地球環境を監視するための非線形の植生指数です。NDVI と類似していますが、大気の影響をほとんど受けない点が異なります。露出土壌の影響を受けるため、低密度の植生地域や中密度の植生地域に使用することはお勧めしません。
- Green Vegetation Index - Landsat TM — GVI は当初、Landsat MSS 衛星画像での使用を目的として設計されましたが、Landsat TM 衛星画像で使用できるように改良されました。Landsat TM Tasseled Cap 森林植生指数とも呼ばれています。この監視指数は、同じスペクトルの特徴を共有するバンドのある衛星画像でも使用できます
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 は、SAVI 方法での露出土壌の影響を最小限に抑えることを目的とした植生指数です。
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI は、植生の有無・活性度を表す標準化された指数 (相対バイオマス) です。この指標は、マルチスペクトル ラスター データセットの 2 つのバンドの特性のコントラストを活用しています。具体的には、赤のバンドにおけるクロロフィル色素の吸収と、近赤外 (NIR) バンドにおける植物の細胞構造による高い反射特性を利用しています。
- Perpendicular Vegetation Index — PVI は、差分植生指数と類似していますが、大気変動の影響を受けやすい点が異なります。このメソッドを使用してさまざまな画像を比較する場合は、大気補正された画像のみを対象にこのメソッドを使用する必要があります。この情報は、データ ベンダーから提供されることがあります。
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI は、土壌調整係数を使用して、土壌の明るさの影響を最小限に抑えることを目的とした植生指数です。このメソッドは、植生の割合が低い乾燥した地域によく使用されます。
- Sultan's Formula — Sultan の公式プロセスでは、取得した 6 バンドの 8 ビット画像に対して固有のアルゴリズムを適用して 3 バンドの 8 ビット画像を作成します。得られる画像では、海岸線に沿ったオフィオライトと呼ばれる岩石層が強調されます。この公式は、Landsat 5 または 7 シーンの TM バンドと ETM バンドに基づいて作成されたものです。
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — 変換 SAVI は、ソイル ラインに任意の傾きと切片があると想定して、土壌の明るさの影響を最小限に抑えることを目的とした植生指数です。

## 近赤外バンドと赤バンドのインデックスの指定

近赤外 (NIR) バンドと赤 (Red) バンドのバンド インデックスを入力します。

それぞれの衛星センサーと航空写真カメラでは、バンド インデックスに分解される情報がキャプチャされます。各バンド インデックスには、電磁スペクトルの特定の部分に関する情報が格納されます。この植生監視方法では、NIR および Red の波長をキャプチャするバンド インデックスを指定する必要があります。

## ソイル ラインの傾き

ソイル ラインの傾き。この傾きは、散布図での NIR バンドと Red バンド間の近似的な線形の関係性を示します。

このパラメーターは、変換土壌調整植生指数にのみ有効です。

## インターセプト

これは、赤 (Red) バンドの反射値が特定のソイル ラインで 0 を示している場合の近赤外 (NIR) バンドの値です。

`(a = NIR - sRed)` Red が 0 の場合

このパラメーターは、変換土壌調整植生指数にのみ有効です。

## 緑色植生の割合

SAVI 方法では、植被の割合を指定する必要があります。

0.0 ～ 1.0 の値を入力してください。各値の意味は次のとおりです。

- 1 = 緑色植被がないエリア
- 0.5 = 緑色植被の割合が中程度のエリア
- 0 = 緑色植被の割合が高いエリア

## 調整係数

変換土壌調整植生指数方法では、土壌の影響を最小限に抑えるために調整係数を設定する必要があります。デフォルト値は 0.08 です。

値を小さくすると、土壌の影響が無視されます。値を大きくすると、土壌の影響が結果に反映されます。

## 結果レイヤーの名前

[マイ コンテンツ] で作成され、マップに追加されるレイヤーの名前。デフォルトの名前は、ツール名と入力レイヤー名に基づいて設定されます。レイヤーがすでに存在する場合は、別の名前を指定するよう求められます。

[出力の保存場所] ドロップダウン ボックスを使用して、結果を保存する [マイ コンテンツ] 内のフォルダーの名前を指定できます。